**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

体育楼公共区域及教学楼外立面改造已标价工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** | **全费用单价** | **合计** |
| **体育楼公共区域改造** | | | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 1350.00 | ㎡ |  |  |
| 2 | 内墙乳胶漆墙面 | 铲除墙皮、乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 1350.00 | ㎡ |  |  |
| 3 | 80mm高瓷砖踢脚线 | 材料+人工 | 390.00 | m |  |  |
| 4 | 楼梯栏杆拆除 | 人工 | 48.00 | m |  |  |
| 5 | 楼梯不锈钢栏杆 | 材料+人工（不锈钢、1.5厚、900mm高） | 48.00 | m |  |  |
| 6 | 楼梯铁窗拆除 | 1.5\*2m铁窗拆除 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 7 | 楼梯铝合金窗户 | 1.5\*2m铝合金窗80系列、5mm单玻 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 8 | 回廊栏杆拆除 | 人工 | 198.00 | m |  |  |
| 9 | 回廊铁艺栏杆 | 材料+人工，方管（面管60mm、厚度2mm，立柱48mm、2mm厚度，横杆30mm、厚度1.5mm）高1100mm | 198.00 | m |  |  |
| 10 | 回廊栏杆基础处理 | 基础修补+防水砂浆抹平（M10、5cm） | 119.00 | ㎡ |  |  |
| 11 | 公区线管改造 | 拆除、明装PVC线槽 | 3715.00 | m |  |  |
| 12 | 吸顶灯 | 采购及安装LED吸顶灯48W300\*600 | 48.00 | 套 |  |  |
| 13 | 楼梯及回廊开关 | 采购及安装 | 20.00 | 个 |  |  |
| 14 | 广告牌拆除 | 人工 | 14.00 | 个 |  |  |
| **体育楼卫生间改造** | | | | | | |
| 1 | 墙面基层处理 | 基层清理 | 470.00 | ㎡ |  |  |
| 2 | 卫生间吊顶 | 1.2mm厚,600\*600铝扣板安装，包含轻钢龙骨及所有收口辅材。 | 120.00 | ㎡ |  |  |
| 3 | 内墙乳胶漆墙面 | 乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 470.00 | ㎡ |  |  |
| 4 | 卫生间木门拆除 | 1\*2m木门拆除 | 8.00 | 樘 |  |  |
| 5 | 卫生间镁钛合金门 | 1\*2m镁钛合金门采购及安装（五金配件材质为304不锈钢，密封条使用EPDM发泡胶条，型材厚度门框≥1.6mm，门扇≥1.4mm） | 8.00 | 樘 |  |  |
| 6 | 卫生间铁窗拆除 | 1.5\*2m铁窗拆除 | 8.00 | 樘 |  |  |
| 7 | 卫生间铝合金窗户 | 1.5\*2m铝合金窗采购及安装（80系列、5mm单玻） | 8.00 | 樘 |  |  |
| 8 | 卫生间内部全部拆除 | 卫生间地砖、基础、格挡、尿槽、马桶及吊顶等内部拆除 | 8.00 | 间 |  |  |
| 9 | 卫生间蹲便基础 | 蹲便台基础砌砖 | 25.00 | m³ |  |  |
| 10 | 卫生间地砖铺设 | 300\*300瓷砖地面采购及铺设 | 293.00 | ㎡ |  |  |
| 11 | 卫生间防水 | 1.5mm厚丙烯酸地面防水，上翻墙面1.5m | 185.00 | ㎡ |  |  |
| 12 | 洗手池 | 洗手池采购及安装（陶瓷、50\*40\*70高）全套 | 8.00 | 套 |  |  |
| 13 | 蹲式大便器 | 白色陶瓷加长型蹲便，尺寸为680\*450.带低位水箱整套安装。 | 24.00 | 套 |  |  |
| 14 | 小便器 | 小便器采购及安装（陶瓷340\*280\*700高）全套 | 16.00 | 套 |  |  |
| 15 | 烘手暖风机 | 烘手暖风机采购及安装 | 8.00 | 套 |  |  |
| 16 | 48W300\*600顶灯 | 采购及安装 | 8.00 | 套 |  |  |
| 17 | 排气扇 | 安装壁挂式换气扇，200×200mm、方形 | 8.00 | 个 |  |  |
| 18 | 卫生间线管改造 | 线管改造（安装明装PVC线槽 规格：45mm X30mm） | 160.00 | m |  |  |
| 19 | 卫生间开关 | 采购及安装（单开、安装） | 32.00 | 个 |  |  |
| 20 | 蹲便格挡 | 蹲便格挡及门采购及安装（1.6C防潮板尺寸1.6CM、0.9\*1.2\*1.9m） | 90.00 | ㎡ |  |  |
| 21 | 给水及排水改造 | 给水：DN50钢塑复合管，基管壁厚3.0mm，安装。包含所有闸阀阀门(DN50球墨铸铁闸阀（PN16），数量根据实际需要确定，法兰连接)、管件、支架。接至供水管道，开洞。吊洞。  排水：DN32-DN100下水管安装，支管，立管，管材需标有 GB/T 5836.1。不锈钢地漏安装 | 8.00 | 项 |  |  |
| **太白校区教学8号楼201阶梯教室粉刷** | | | | | | |
| 1 | 内墙乳胶漆墙面 | 乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 470.00 | ㎡ |  |  |
| **体育楼外立面改造** | | | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 1234 | ㎡ |  |  |
| 2 | 抗裂砂浆基础 | 1.底层抗裂砂浆8mm厚填缝，覆盖网格布；  2.第二遍5mm抗裂砂浆找平 | 1234 | ㎡ |  |  |
| 3 | 外墙真石漆面层 | 真石漆涂料两遍 | 1234 | ㎡ |  |  |
| 4 | 檐口涂料面层 | 两遍涂料+两遍腻子 | 85 | ㎡ |  |  |
| 5 | 入口原有大门拆除 | 3\*2.7m木门拆除+铁门拆除 | 1 | 樘 |  |  |
| 6 | 入口大门安装 | 3\*2.7m铝合金地弹门（型材规格40\*80、厚度1.8） | 8.1 | ㎡ |  |  |
| 7 | 外窗铁格栅 | 窗户处铁艺防盗窗拆除及恢复原有铁艺防盗窗 | 78 | 个 |  |  |
| 8 | 外墙空调拆除安装 | 空调拆除及安装 | 25 | 台 |  |  |
| 9 | 垃圾清理 | 垃圾清理 | 10 | m³ |  |  |
| **地质楼外立面清洗** | | | | | | |
| 1 | 外立面清洗 | 人工 | 3000 | ㎡ |  |  |
| 2 | 设备租赁费 | / | 9 | 台班 |  |  |
| **西大门外立面改造** | | | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 650 | ㎡ |  |  |
| 2 | 抗裂砂浆基础 | 8mm抗裂砂浆找平 | 640 | ㎡ |  |  |
| 3 | 粉刷防水涂料 | 防水涂料两遍（不含腻子） | 640 | ㎡ |  |  |
| 4 | 局部防水维修 | 拆除、清理、刷冷底油、防水材料铺贴 | 110 | ㎡ |  |  |
| **文博楼、化学楼外立面修补** | | | | | | |
| 1 | 外立面修补 | 落水管拆除后墙面修补 |  | 项 |  |  |
| 总价 | |  |  |  |  |  |