西北大学太白校区校园环境提升改造项目—体育楼公共区域及教学楼外立面改造

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** |
|
| **体育楼公共区域改造** | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 1350.00 | ㎡ |
| 2 | 内墙乳胶漆墙面 | 铲除墙皮、乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 1350.00 | ㎡ |
| 3 | 80mm高瓷砖踢脚线 | 材料+人工 | 390.00 | m |
| 4 | 楼梯栏杆拆除 | 人工 | 48.00 | m |
| 5 | 楼梯不锈钢栏杆 | 材料+人工（不锈钢、1.5厚、900mm高） | 48.00 | m |
| 6 | 楼梯铁窗拆除 | 1.5\*2m铁窗拆除 | 2.00 | 樘 |
| 7 | 楼梯铝合金窗户 | 1.5\*2m铝合金窗80系列、5mm单玻 | 2.00 | 樘 |
| 8 | 回廊栏杆拆除 | 人工 | 198.00 | m |
| 9 | 回廊铁艺栏杆 | 材料+人工，方管（面管60mm、厚度2mm，立柱48mm、2mm厚度，横杆30mm、厚度1.5mm）高1100mm | 198.00 | m |
| 10 | 回廊栏杆基础处理 | 基础修补+防水砂浆抹平（M10、5cm） | 119.00 | ㎡ |
| 11 | 公区线管改造 | 拆除、明装PVC线槽 | 3715.00 | m |
| 12 | 吸顶灯 | 采购及安装LED吸顶灯48W300\*600 | 48.00 | 套 |
| 13 | 楼梯及回廊开关 | 采购及安装 | 20.00 | 个 |
| 14 | 广告牌拆除 | 人工 | 14.00 | 个 |
| **体育楼卫生间改造** | | | | |
| 1 | 墙面基层处理 | 基层清理 | 470.00 | ㎡ |
| 2 | 卫生间吊顶 | 1.2mm厚,600\*600铝扣板安装，包含轻钢龙骨及所有收口辅材。 | 120.00 | ㎡ |
| 3 | 内墙乳胶漆墙面 | 乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 470.00 | ㎡ |
| 4 | 卫生间木门拆除 | 1\*2m木门拆除 | 8.00 | 樘 |
| 5 | 卫生间镁钛合金门 | 1\*2m镁钛合金门采购及安装（五金配件材质为304不锈钢，密封条使用EPDM发泡胶条，型材厚度门框≥1.6mm，门扇≥1.4mm） | 8.00 | 樘 |
| 6 | 卫生间铁窗拆除 | 1.5\*2m铁窗拆除 | 8.00 | 樘 |
| 7 | 卫生间铝合金窗户 | 1.5\*2m铝合金窗采购及安装（80系列、5mm单玻） | 8.00 | 樘 |
| 8 | 卫生间内部全部拆除 | 卫生间地砖、基础、格挡、尿槽、马桶及吊顶等内部拆除 | 8.00 | 间 |
| 9 | 卫生间蹲便基础 | 蹲便台基础砌砖 | 25.00 | m³ |
| 10 | 卫生间地砖铺设 | 300\*300瓷砖地面采购及铺设 | 293.00 | ㎡ |
| 11 | 卫生间防水 | 1.5mm厚丙烯酸地面防水，上翻墙面1.5m | 185.00 | ㎡ |
| 12 | 洗手池 | 洗手池采购及安装（陶瓷、50\*40\*70高）全套 | 8.00 | 套 |
| 13 | 蹲式大便器 | 白色陶瓷加长型蹲便，尺寸为680\*450.带低位水箱整套安装。 | 24.00 | 套 |
| 14 | 小便器 | 小便器采购及安装（陶瓷340\*280\*700高）全套 | 16.00 | 套 |
| 15 | 烘手暖风机 | 烘手暖风机采购及安装 | 8.00 | 套 |
| 16 | 48W300\*600顶灯 | 采购及安装 | 8.00 | 套 |
| 17 | 排气扇 | 安装壁挂式换气扇，200×200mm、方形 | 8.00 | 个 |
| 18 | 卫生间线管改造 | 线管改造（安装明装PVC线槽 规格：45mm X30mm） | 160.00 | m |
| 19 | 卫生间开关 | 采购及安装（单开、安装） | 32.00 | 个 |
| 20 | 蹲便格挡 | 蹲便格挡及门采购及安装（1.6C防潮板尺寸1.6CM、0.9\*1.2\*1.9m） | 90.00 | ㎡ |
| 21 | 给水及排水改造 | 给水：DN50钢塑复合管，基管壁厚3.0mm，安装。包含所有闸阀阀门(DN50球墨铸铁闸阀（PN16），数量根据实际需要确定，法兰连接)、管件、支架。接至供水管道，开洞。吊洞。  排水：DN32-DN100下水管安装，支管，立管，管材需标有 GB/T 5836.1。不锈钢地漏安装 | 8.00 | 项 |
| **太白校区教学8号楼201阶梯教室粉刷** | | | | |
| **1** | 内墙乳胶漆墙面 | 乳胶漆墙面两遍+腻子两遍 | 470.00 | ㎡ |
| **体育楼外立面改造** | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 1234 | ㎡ |
| 2 | 抗裂砂浆基础 | 1.底层抗裂砂浆8mm厚填缝，覆盖网格布；  2.第二遍5mm抗裂砂浆找平 | 1234 | ㎡ |
| 3 | 外墙真石漆面层 | 真石漆涂料两遍 | 1234 | ㎡ |
| 4 | 檐口涂料面层 | 两遍涂料+两遍腻子 | 85 | ㎡ |
| 5 | 入口原有大门拆除 | 3\*2.7m木门拆除+铁门拆除 | 1 | 樘 |
| 6 | 入口大门安装 | 3\*2.7m铝合金地弹门（型材规格40\*80、厚度1.8） | 8.1 | ㎡ |
| 7 | 外窗铁格栅 | 窗户处铁艺防盗窗拆除及恢复原有铁艺防盗窗 | 78 | 个 |
| 8 | 外墙空调拆除安装 | 空调拆除及安装 | 25 | 台 |
| 9 | 垃圾清理 | 垃圾清理 | 10 | m³ |
| **地质楼外立面清洗** | | | | |
| 1 | 外立面清洗 | 人工 | 3000 | ㎡ |
| 2 | 设备租赁费 | / | 9 | 台班 |
| **西大门外立面改造** | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理 | 650 | ㎡ |
| 2 | 抗裂砂浆基础 | 8mm抗裂砂浆找平 | 640 | ㎡ |
| 3 | 粉刷防水涂料 | 防水涂料两遍（不含腻子） | 640 | ㎡ |
| 4 | 局部防水维修 | 拆除、清理、刷冷底油、防水材料铺贴 | 110 | ㎡ |
| **文博楼、化学楼外立面修补** | | | | |
| 1 | 外立面修补 | 落水管拆除后墙面修补 |  | 项 |