**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

**东操场灯光更换已标价工程量清单**

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **全费用单价** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、主路庭院路灯** | | | | |  |  |
| 1 | 线缆沟槽开挖 | [项目特征]  1.名称:混凝土路面开挖，厚25cm  2.厚度:宽25cm,深25cm  [工作内容]  1.路面拆除 | m | 221 |  |  |
| 2 | DN60镀锌钢管 | 厚2mm，焊接、管弯、工费 | m | 221 |  |  |
| 3 | YJV22 3x6电缆 | YJV22 3x6电缆、穿线、工费 | m | 241 |  |  |
| 4 | 基坑开挖，预埋件及商砼 | [项目特征]  1.名称:混凝土路面破拆50cm  2.厚度:50x50x50cm  3.内容:人工开挖土方，预埋件安装，恢复路面  [工作内容]  1.路面拆除  2.混凝土浇筑  3.路面养护 | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 电缆回填 | 细沙包裹钢管四周，厚15cm | m | 221 |  |  |
| 6 | 庭院路灯 | 功率：40W 电压：220V 高度：3.5米  光源：1个 防锈镀锌处理  DN89镀锌钢管 | 套 | 10 |  |  |
| **二、球类场地及田径场原有灯具线缆更换** | | | | |  |  |
| 1 | 拆除原有破损灯具 | 1.拆除原有破损灯具，施工现场清理干净，垃圾清运。  2.高空作业及施工设备机械费 | 套 | 48 |  |  |
| 2 | LED户外投光灯具 | ★功率：500W 电压：220V ★光通量：62500lm  1.ip65防水等级一体式压铸铝灯壳，4mm高强度钢化玻璃，高PF值恒流驱动，10KV浪涌保护器提升防雷性能，60°光束角色温5700k,显色指数70。  2.高空作业工费及施工设备机械费 | 套 | 52 |  |  |
| 3 | 更换破损电缆灯杆部 | 1.YJV22 3x6电缆  2.含高空作业工费及施工设备机械费 | m | 80 |  |  |
| 4 | 网球场电缆 | 1.YJV22 3x6电缆  2.含高空作业工费及施工设备机械费 | m | 180 |  |  |
| 5 | 网球场：布线管 | 1.PVC32线管  2.含高空作业工费及施工设备机械费 | m | 180 |  |  |
| 6 | 主席台顶电缆 | YJV22 3x6电缆 | m | 55 |  |  |
| 7 | 主席台顶：布线管 | PVC32线管 | m | 55 |  |  |
| **三、篮球场投光灯及灯杆** | | | | |  |  |
| 1 | 三头弧形镀锌  锥形灯杆 | 1.高度：8米，  2.灯杆热镀锌，抗氧化不生锈，  3.含高空作业工费及施工设备机械费 | 套 | 5 |  |  |
| 2 | 商砼基础 | 开挖坑基础及地笼900x900x1200mm | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 电缆沟槽开挖 | [项目特征]  1.名称:混凝土路面开挖，厚30cm  2.厚度:宽30cm,深60cm | m | 230 |  |  |
| 4 | YJV22 3x10电缆 | 1.YJV22 3x10电缆、  2.含穿线电工费 | m | 240 |  |  |
| 5 | DN60镀锌钢管 | 厚2mm，焊接、管弯、工费 | m | 230 |  |  |
| 6 | YJV22 3x6电缆 | 1.YJV22 3x6电缆  2.含高空作业工费及施工设备机械费 | m | 50 |  |  |
| 7 | LED户外投光灯具 | ★功率：500W 电压：220V ★光通量：62500lm  1.ip65防水等级一体式压铸铝灯壳，4mm高强度钢化玻璃，高PF值恒流驱动，10KV浪涌保护器提升防雷性能，60°光束角色温5700k,显色指数70  2.含高空作业工费及施工设备机械费 | 套 | 15 |  |  |
| 8 | 路面恢复 | 三七灰土夯实，C25商砼，厚20cm | m2 | 16.5 |  |  |
| **四、配电箱（户外防雨）** | | | | |  |  |
| 1 | 网球场配电箱 | 1.不锈钢，厚度6mm  2.总负荷20千瓦，分10路，每路漏点保护5千瓦，总开采用80A断路器，80A交流接触器，分路为15回路 每回路配置双极32A漏保，控制方式分为手自动控制，手动控制方式，门板设置启动停止按钮，自动控制，为时控开关，时钟控制，另加雨光控探头，天气感应控制，壳体为国标600\*800\*200mm室外屋脊防雨配电箱另加手动控制内门。  3.含拆除原有配电室箱体，并将所有线路并入新配电箱内。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 场地配电箱 | 1.镀锌，厚度6mm  2.总负荷30千瓦，分15路，每路漏点保护6千瓦，总开采用100A断路器，80A交流接触器，分路为15回路 每回路配置双极32A漏保，控制方式分为手自动控制，手动控制方式，门板设置启动停止按钮，自动控制，为时控开关，时钟控制，另加雨光控探头，天气感应控制，壳体为国标600\*800\*200室外屋脊防雨配电箱另加手动控制内门。  3.含拆除原有配电室箱体，并将所有线路并入新配电箱内。 | 套 | 1 |  |  |
| 总价 | |  |  |  |  |  |