**观光直梯技术规格**

**电梯编号**

**电梯型号**

**台数**

**(贯通门)以甲方需求为准**

**1**

**载重量(kg)**

**速度(m/min)**

**层/站/门**

**825**

**60**

**3/3/5**

**主门：1,2,3;**

**副门：2,3**

**服务楼层**

**基站**

**1层**

**驱动方式**

**电源**

**控制方式**

**微机控制交流变频调压调速**

**动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz**

**单控**

**Q/RLDT 1—2020《电梯产品标准》（优于GB 7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全**

**规范》）**

**制作标准**

**井道尺寸(宽×深)(mm)**

**机房位置**

**2200×2100**

**无机房**

**井道总高(m)**

**提升高度(m)**

**顶层净高(mm)**

**底坑净深(mm)**

**轿内尺寸(宽×深)(mm)**

**轿厢天花**

**11.600**

**6.000**

**4100**

**1500**

**1300×1500**

**RF-081**

**轿厢高度(mm)**

**轿厢前壁**

**门灯横梁**

**轿厢侧壁**

**轿厢壁板系列**

**轿门**

**天花高度\_2300**

**发纹不锈钢**

**发纹不锈钢**

**发纹不锈钢**

**E系列**

**发纹不锈钢**

**单色地板胶\_塞浦路斯灰**

**中分门**

**轿厢地面**

**开门方向**

**开门尺寸(宽×高)(mm)**

**轿厢操纵箱**

**操纵箱按钮**

**800×2100**

**OPM-322\_发纹不锈钢**

**ZL-MO**

**轿厢位置指层**

**门套**

**层（厅）门**

**段码数显\_设置于主操纵箱;**

**所有层\_小门套\_发纹不锈钢**

**所有层\_发纹不锈钢**

**最顶层\_VIB-723-IP\_段码数显\_发纹不锈钢;**

**其余层\_VIB-322\_段码数显\_发纹不锈钢**


**厅外召唤箱**

**外召按钮**

**最顶层|其余层\_ZL-MO**

**备注：因是观光电梯，轿厢侧板与顶板选用钢化夹层玻璃**

1/2



**直梯技术规格(2)**

**电梯编号**

**4#**

**门停止运行功能**

**开门异常自动选层功能**

**超载保护功能**

**轿内照明自动控制功能**

**轿内超载指示功能**

**召唤按钮粘死检出处理功能**

**层高自测定功能**

**抗电磁干扰功能**

**超速机械保护功能**

**反向内指令自动消除功能**

**位置异常自动校正功能**

**集选控制:全集选控制运行功能**

**电动机过载保护功能**

**电动机空转保护功能**

**运行次数显示功能**

**无效内指令自动消除功能**

**轿顶检修操作功能**

**满载直驶运行功能**

**泊梯功能:1层**

**抱闸动作双安全检测功能**

**警铃报警功能**

**无呼自返基站功能:1层**

**对讲机通讯功能**

**停车在非门区报警功能**

**厅轿门旁路检测功能**

**消防迫降功能:1层**

**门过载保护功能**

**开门时间自动调整功能**

**停电应急照明功能**

**关门按钮灯点亮**

**电梯服务支援系统**

**开关门时间超常保护功能**

**故障自动存储功能**

**轿内慢速运行功能**

**开门时间自动控制功能**

**轿内通风自动控制功能**

**智能辅助制动功能**

**故障自动检测功能**

**故障低速自救运行功能**

**超速电气保护功能**

**同步电机磁极码测试功能**

**待机定期自检功能**

**超载报警功能**

**标准功能**

**厅外检修显示功能**

**起动补偿功能**

**底坑对讲机通讯功能**

**数字接口(预留视频电缆)**

**轿内误指令取消功能**

**消防员专用功能 1层**

**选配功能**

**门保护装置**

**功能说明**

**智能光幕保护功能**

**电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方免费提供**

**服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好）。**

**保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置（**

**不影响电梯使用）。**

**对讲系统**

**视频电缆**

**五方通话，监控接到学校保卫处监控室，包含电缆。**

**主门：所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。**

**副门：所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。**

**井道壁结构是：混凝土墙，井道壁厚是：200mm;**

**混凝土墙的抗压强度不得小于C25，由卖方配发拉爆螺栓井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道垂直度偏差为0～+30mm**

**。**

**底坑以下为实地。**

**井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。**

**电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。**

**凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。**

**钢牛腿提供**

**消防开关位置**

**轿门门锁**

**卖方提供(10mm≤地面装饰厚度≤60mm)**

**GHF-03壁挂式消防开关(与召唤箱同侧)**

**有**

2/2

