|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | |
| **序号** | **单项工程名称** | **计量单位** | **工程量** |
| 1 | 拆除旧顶  1、拆除吊顶面层、基层、龙骨等全部内容。（含配线管、配线、灯具，开关、插座,含垃圾清运）  2、规格为：600\*600mm  3、位置：3层、4层、5层卫生间 | m2 | 320 |
| 2 | 新做铝扣板吊顶  1、38主龙骨、T型主龙骨、付龙骨及修边角  2、规格为：600\*600铝扣板吊顶  3、位置：3层、4层、5层卫生间 | m2 | 320 |
| 3 | LED平板灯  1、拆除原有LED灯  2、重新安装600\*600LED平板灯，48瓦  3、位置：3层、4层、5层卫生间 | 套 | 36.00 |
| 4 | 排气扇  1、拆除原有排气扇  2、重新安装300\*300排气扇，功率25瓦，风量150立方米/小时  3、位置：3层、4层、5层卫生间 | 套 | 12.00 |
| 5 | 修补瓷砖  1、拆除原有墙面瓷砖(规格为：450\*300mm)  2、水泥砂浆找平处理  3、重新贴瓷砖  4、垃圾清运 5、位置：3层、4层、5层卫生间 | m2 | 50.00 |
| 6 | 卫生间坑位隔板油漆 1.旧油漆铲除 2.刮原脂灰 3.打磨  4.刷油漆2遍 | 位 | 48 |
| 7 | 修补大厅过道顶  1、拆除原有硅酸钙板吊顶  2、重新安装硅酸钙板吊顶  3、规格为：600\*600mm  4、龙骨为：38主龙骨、T型主龙骨、付龙骨及修边角 5、含垃圾清运 | m2 | 120.00 |
| 8 | 装窗帘  1、加厚遮阳布帘  2、高度：2.3m  3、成品安装（含轨道、窗帘盒、辅料、挂件、安装） | m2 | 260.00 |
| 9 | 装遮阳卷帘  1、遮阳加厚卷帘  2、高度：2m  3、规格：1000\*2000mm 4、成品安装（含轨道、窗帘盒、辅料、挂件、安装） | 套 | 120.00 |
| 10 | 维修铝合金窗户 1.更换密封条 2.更换滑轮 3.更换西飞月牙锁 4.打防水胶等 | 档 | 80 |
| 11 | 木制饰面窗套  1、宽度：200mm  2、木龙骨、15mm厚阻燃板基层  3、木制饰面窗套  4、木饰面刷防火涂料  5、木饰面防火等级为A级 6、拆除旧窗套，含垃圾清运 | 米 | 60.00 |
| 12 | 1200\*300LED平板灯  1、拆除原有双管吊灯  2、重新安装1200\*300LED平板灯，（含布线、套线管），48瓦 | 套 | 320.00 |
| 13 | 换防盗门拉手、锁芯  1、拆除原有防盗门拉手、锁芯  2、重新安装防盗门拉手、锁芯 | 套 | 50.00 |
| 14 | 拆除石膏板隔墙  1、拆除原有石膏板隔墙龙骨  2、拆除原有石膏板隔  3、含垃圾清运  4、位置：3层、4层、5层 | m2 | 156.00 |
| 15 | 新做石膏板隔墙  75mm轻钢龙骨，内加岩棉，双层9mm厚阻燃板基层，石膏板封面 | m2 | 60 |
| 16 | 拆除原有砖墙  1、拆除原有砖墙  2、高度：3.6m  3、含垃圾清运  4、位置：3层、4层、5层 | m2 | 104.00 |
| 17 | 更换防盗门处观察窗  1、规格：920\*650mm  2、材质：5mm厚钢化玻璃(观察窗)  3、拆除原有观察窗  4、重新安装观察窗 | m2 | 11.96 |
| 18 | 封门洞  1、红砖砌筑(240mm厚)  2、双面18mm厚水泥砂浆抹面 | m2 | 27.00 |
| 19 | 墙面乳胶漆工程(房间内)  1、基层墙面深层处理  2、批刮腻子3遍  3、砂纸打磨  4、面层无甲醛乳胶漆2遍  5、防火等级：B1级 | m2 | 7500.00 |
| 20 | 墙面乳胶漆工程(东楼梯)  1、基层墙面深层处理  2、批刮腻子3遍  3、砂纸打磨  4、面层无甲醛乳胶漆2遍  5、防火等级：B1级 | m2 | 302.00 |
| 21 | 墙面乳胶漆工程(西楼梯)  1、基层墙面深层处理  2、批刮腻子3遍  3、砂纸打磨  4、面层无甲醛乳胶漆2遍  5、防火等级：B1级 | m2 | 680.90 |
| 22 | 墙面乳胶漆工程(4、5层过道)  1、基层墙面深层处理  2、批刮腻子3遍  3、砂纸打磨  4、面层无甲醛乳胶漆2遍  5、防火等级：B1级 | m2 | 800.00 |
| 23 | 拆除踢脚线  1、拆除原有踢脚线  2、规格为：100mm高的瓷砖 | m | 120.00 |
| 24 | 新做不锈钢踢脚线  1、高度：150mm  2、材质：1.2厚304不锈钢饰面  3、9mm厚阻燃板基层  4、木饰面刷防火涂料 | m | 180.00 |
| 25 | 3层（接待室）房间墙面内竹炭纤维板  1、木龙骨、12mm厚阻燃板基层  2、材质：竹炭纤维板，厚度 9mm，（含铝合金收口条、玻璃幕墙结构胶、发泡胶）  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 105 |
| 26 | 3层（接待室）吊顶（异型）  1、轻钢龙骨、38主龙骨、木龙骨  2、材质：石膏板，厚度12mm  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 75 |
| 27 | 3层（报告厅）墙面竹炭纤维板  1、木龙骨、12mm厚阻燃板基层  2、材质：竹炭纤维板，厚度 9mm；（含铝合金收口条、玻璃幕墙结构胶、发泡胶）  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 25 |
| 28 | 3层（报告厅）木饰双面板  1、木龙骨、12mm厚阻燃板基层  2、材质：木饰双面板 18mm  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 60 |
| 29 | 3层（报告厅）修补筒灯孔洞  1、石膏板封筒灯顶  2、材质：石膏板 12mm | 个 | 100 |
| 30 | 3层（报告厅）刷顶  1、基层处理  2、批刮腻子3遍  3、砂纸打磨  4、面层无甲醛乳胶漆2遍  5、防火等级：B1级 | m2 | 146 |
| 31 | 3层（报告厅）灯带  铝合金槽灯带，宽度20mm，深度15mm,灯带（含镇流器、辅材） | m | 200 |
| 32 | 铝方通吊顶  1、30mm\*60mm铝方通吊顶，龙骨做法由供应商根据现场实际情况参考常规做法  2、位置：3层过道及大厅 | m2 | 410.00 |
| 33 | 石膏板造型顶  1、轻钢龙骨基层、双层石膏板造型  2、基层墙面深层处理  3、批刮腻子3遍  4、砂纸打磨  5、面层无甲醛乳胶漆2遍  6、防火等级：B1级 7、学术研讨室 | m2 | 200 |
| 34 | 铝方通吊顶 灯具  1、1200mm\*10mm，24瓦  2、含布线、开关  3、位置：3层过道及大厅 | 个 | 100 |
| 35 | 原顶喷乳胶漆  1、位置：铝方通吊顶处  2、原顶喷乳胶漆 | m2 | 410.00 |
| 36 | 石膏板造型顶  1、轻钢龙骨基层、双层石膏板造型  2、基层墙面深层处理  3、批刮腻子3遍  4、砂纸打磨  5、面层无甲醛乳胶漆2遍  6、防火等级：B1级 7、三层过道、大厅墙顶边 | m | 120.00 |
| 37 | 地胶  1、规格：600\*600地胶饰面，厚度2mm，塑胶片材  2、自流平处理 | m2 | 146.91 |
| 38 | 包暖气饰面  1、木龙骨、12mm厚阻燃板基层  2、材质：竹炭纤维板，厚度9mm  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 80.00 |
| 39 | 过道墙面冰火板  1、木龙骨、12mm厚阻燃板为基层，冰火板贴面（含铝合金收口条、玻璃幕墙结构胶、发泡胶）  2、材质：冰火板，厚度9mm  3、木饰面刷防火涂料  4、防火等级：B1级 | m2 | 550.00 |