**主要关键设备**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **制造厂家** | **规格型号** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 应急灯 | 个 | 804 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全出口 | 个 | 275 |  |  |  |  |  |
| 3 | 左向疏散指示 | 个 | 230 |  |  |  |  |  |
| 4 | 右向疏散指示 | 个 | 226 |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属穿线管 | 米 | 14283 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 米 | 29936 |  |  |  |  |  |
| 7 | 消火栓按钮 | 套 | 178 |  |  |  |  |  |
| 8 | 启泵线路 | 米 | 10900 |  |  |  |  |  |
| 9 | 双面带箭头疏散灯 | 个 | 47 |  |  |  |  |  |
| 10 | 排烟防火阀 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 | 增设排烟防火阀连锁停风机功能 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | 维修多线盘至风机控制柜的控制线路 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 维修模块故障 | 项 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 维修报警主机故障 | 处 | 37 |  |  |  |  |  |
| 15 | 更换排烟风机控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 更换排烟风机控制柜（控制6台风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 更换排烟风机控制柜（控制3台风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 壁挂式报警主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 感烟探测器 | 套 | 28 |  |  |  |  |  |
| 20 | 线型光束感烟火灾探测器 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 手动火灾报警按钮 | 套 | 19 |  |  |  |  |  |
| 22 | 声光报警器 | 套 | 19 |  |  |  |  |  |
| 23 | 加装消防电话分机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 消防电话线 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |
| 25 | 模块外移 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 26 | 气体灭火控制器 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | 柜式七氟丙烷灭火装置（120L） | 套 | 29 |  |  |  |  |  |
| 28 | 柜式七氟丙烷灭火装置（100L) | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | 七氟丙烷灭火剂 | KG | 4680 |  |  |  |  |  |
| 30 | 泄压装置 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电气火灾控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 加装液位显示装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 探测线路 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |
| 34 | 感温探测器 | 套 | 140 |  |  |  |  |  |
| 35 | 排查稳压泵控制柜供电线路 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 消防管网标识 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 更换稳压泵控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 排水管 | 米 | 8 |  |  |  |  |  |
| 39 | 更换风机就地启动按钮 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 40 | 风机静电接地 | 处 | 18 |  |  |  |  |  |
| 41 | 更换防火卷帘控制器 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |
| 42 | 防火卷帘手动控制按钮 | 套 | 70 |  |  |  |  |  |
| 43 | 更换可开启外窗 | ㎡ | 130 |  |  |  |  |  |
| 44 | 在距地1.3-1.5m处增设排烟窗手动开启装置 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | 备电电池 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 拆除感烟探测器防尘罩 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 气灭主机移位后更换备电电池 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 检验气体灭火钢瓶（100L） | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 49 | 连接气灭启动线路 | 处 | 9 |  |  |  |  |  |
| 50 | 更换放气勿入指示灯和紧急启停按钮 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | 气灭手动启停按钮 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 更换常开百叶送风口 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 更换常闭百叶排烟口 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | 直立型洒水喷头 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 55 | 喷淋管道 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 56 | 自救卷盘 | 套 | 233 |  |  |  |  |  |
| 57 | 更换乙级防火窗 | ㎡ | 144 |  |  |  |  |  |
| 58 | 机械应急启动控制柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 弱电桥架 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | 联通管径 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 防爆灯具 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 62 | 外移可燃气体报警主机 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 气灭放气勿入指示灯 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 砌筑防火隔墙 | 平方米 | 32 |  |  |  |  |  |
| 65 | 甲级防火门 | 平方米 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 66 | 更换疏散门 | 平方米 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 67 | 楼层显示灯 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 68 | 防爆应急灯 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | 防爆安全出口 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |

**供应商名称： （公章）**

**日 期： 年 月 日**