|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 项目特征 | 备注 |
| **一** | **综合楼东侧广场** |  |  |  |  |
| 1 | 原水泥路面表层砸除 | ㎡ | 487.9 |  |  |
| 2 | 路面新做30cm\*60cm花岗岩石材地面 | ㎡ | 487.9 | 1.花岗岩 2.3cm厚 |  |
| 3 | 原破损台阶砸除（高400mm） | ㎡ | 5 |  |  |
| 4 | 红砖新砌筑台阶（高400mm） | ㎡ | 5 |  |  |
| 5 | 红砖表面水泥砂浆刮槽、压光 | ㎡ | 9 |  |  |
| **二** | **原值班室及东西侧路面道沿、新楼东侧道沿** |  |  |  |  |
| 1 | 砸除原320砖砌围墙 | ㎡ | 24.4 |  |  |
| 2 | 拆除原值班室（3750\*4200\*2900） | 间 | 1 |  |  |
| 3 | 砸除原值班室台阶（高400mm） | ㎡ | 4.2 |  |  |
| 4 | 值班室地面开挖至原地面高度（厚400mm） | ㎡ | 12.35 |  |  |
| 5 | 公寓楼地面散水水泥砂浆修补 | ㎡ | 0.6 |  |  |
| 6 | 原围墙茬口贴100\*100灰色瓷砖 | ㎡ | 1.96 |  |  |
| 7 | 拆除原有花砖 | ㎡ | 735.9 |  |  |
| 8 | 砸除原花砖混凝土垫层 | ㎡ | 735.9 |  |  |
| 9 | 拆除原有道沿（800\*120\*500） | 米 | 315.6 |  |  |
| 10 | 新安装混凝土道沿（800\*120\*500） | 米 | 315.6 |  |  |
| 11 | 拆除原有道沿（240\*60\*120） | 米 | 283.95 |  |  |
| 12 | 新安装混凝土道沿（240\*60\*120） | 米 | 283.95 |  |  |
| 13 | 地面三七灰土夯实（厚400mm） | ㎡ | 735.9 |  |  |
| 14 | 新做混凝土垫层（厚100mm） | ㎡ | 735.9 |  |  |
| 15 | 新铺贴花砖 | ㎡ | 735.9 |  |  |
| 16 | 原沥青路面表层沥青层砸除 | ㎡ | 837.78 |  |  |
| 17 | 路面新做50mm厚彩色沥青路面 | ㎡ | 837.78 | 1.基础找平 2.沥青品种：细粒式，颜色待定 3.厚度50mm 4.铺洒底油2层 5.铺筑碾压 |  |
| **三** | **校园路面、道沿、树坑、污水井等维修改造项目** |  |  |  |  |
| 1 | 维修沥青路面 | ㎡ | 500 | 1.基础找平 2.沥青品种：细粒式 3.厚度80mm，两次摊铺 4.铺洒底油2层 5.铺筑碾压 |  |
| 2 | 原沥青路面做水性聚合物彩色面层 | ㎡ | 2000 | 1.基础沥青找平 2.基础面层处理：整洁无裂缝 3.面层：水性聚合物喷涂，颜色待定 4.厚度3mm |  |
| 3 | 校园内已坏道沿更换 | 个 | 100 |  |  |
| 4 | 树坑平整、恢复 | 个 | 80 |  |  |
| 5 | 污水井等下沉维修 | 个 | 28 |  |  |
| 6 | 更换花砖250mm\*250mm | ㎡ | 500 |  |  |
| **四** | **垃圾清运** | m³ | 410.43 |  |  |