|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **楼栋** | **项目**  **特征** | **面积（m²）** |
| 地砖修补 | | 机电楼 | 规格：800\*800；600\*600 1.拆除破损的地砖； 2.基层清理； 3.铺贴新地砖。 | 400 |
| 电气楼 | 400 |
| 牵引楼 | 150 |
| 食堂 | 100 |
| 1#-4#学生公寓 | 150 |
| 墙砖修补 | 内墙 | 机电楼 | 规格：400\*800；300\*600 1.拆除破损的地砖； 2.基层清理； 3.铺贴新地砖。 | 50 |
| 电气楼 | 80 |
| 牵引楼 | 50 |
| 1#-4#学生公寓 | 70 |
| 外墙 | 机电楼、电气楼、 牵引楼、办公楼 | 规格：200\*400 1.拆除破损的地砖； 2.基层清理； 3.铺贴新地砖。 | 50 |
| 石材修补 | | 机电楼、电气楼、 牵引楼、办公楼 | 规格：600\*600；300\*600 1.拆除破损的地砖； 2.基层清理； 3.铺贴新地砖。 | 50 |
| 墙面腻子修补 | | 机电楼 | 1.铲除起皮后的墙面； 2.批刮腻子二遍； 3.打磨平整； 4.涂刷乳胶漆二遍 | 200 |
| 电气楼 | 200 |
| 牵引楼 | 150 |
| 办公楼 | 150 |
| 1#-4#学生公寓 | 200 |
| 后勤楼 | 100 |
| 屋面防水修补 | | 机电楼 | 1.凿除屋面漏水处混凝土； 2.铲除保温层及防水层； 3.铺贴新防水层； 4.闭水试验； 5.铺贴保温层 6.保护层浇筑 | 450 |
| 牵引楼 | 400 |
| 卫生间防水修补 | | 办公楼 | 1.铲除卫生间瓷砖面层； 2.基层清理； 3.重新涂刷聚氨酯防水涂料； 4.闭水试验 5.保护层浇筑； 6.瓷砖铺贴. | 150 |
| 1#-4#学生公寓 | 100 |
| 综合服务楼 | 100 |