**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工艺说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| **(一)** | **拆除、修补** |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时展墙、展柜拆除 | 人工清除枪钉固定点，拆除木板、石膏板、木工板展柜。 | 85 | 平方米 |  |  |
| 2 | 墙面绒布拆除 | 人工浇水润湿，下方专人扫水清理（放置渗漏）。人工捆绑装袋。 | 300 | 平方米 |  |  |
| 3 | 垃圾外运 | 人工捆绑装袋，人工装车。 | 90 | 立方米 |  |  |
| 4 | 地面维修 | 原有地面破损，展墙拆除后地面、展柜拆除后地面维修。1、拆除地面面层拆料。2、1:2.5水泥混合砂浆填补空缺。3、人工浇水养护。4、双组份环氧树胶满涂，粘贴地面面层石塑底板、成品保护。 | 40 | 平方米 |  |  |
| 5 | 格栅顶局部修补 | 格栅人工拆除。1、主龙骨检查加固。2、副龙骨调平（如有损坏需更换）。3、定制格栅安装 | 40 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **(二)** | **门厅** |  |  |  |  |  |
| 1 | 掏洞造型墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充、。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板 。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 60 | 平方米 |  |  |
| 2 | 主门洞造型墙 | 1、钢骨架造型门洞。2、横、竖龙骨采用50\*50\*3铝型材骨架，间距500\*500（角码链接）。3、75系列轻钢龙骨填充，间距300.4、基层材料种类、规格：12MM阻燃板。5、面层材料种类、规格：9.5纸面石膏板。 | 30 | 平方米 |  |  |
| 3 | 门厅外立面艺术涂料（大圆圈立面） | 艺术涂料：1、基层类型：9.5MM纸面石膏板。2、腻子种类及施工：石膏嵌缝，100MM网格布包裹阴阳角及板材接缝，抗减腻子满挂三遍，打磨。3、刷、喷涂料。 | 80 | 平方米 |  |  |
| 4 | 错位拼板门洞造型墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充、。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 40 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **(三)** | **第一单元** |  |  |  |  |  |
| 1 | 泥火淬炼造型房子钢架隔墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充、。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 120 | 平方米 |  |  |
| 2 | 穹顶 | 天棚吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充、双层9MM阻燃板。3、面层材料品种、规格：9.5MM纸面石膏板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 20 | 平方米 |  |  |
| 3 | 墙面基层处理 | 装饰墙面 1、龙骨材料种类、规格、中距25\*35木龙骨，横向间距300以内。2、基层材料种类、规格：9.5MM纸面石膏板 。3、面层材料品种、规格：饰面板安装。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 95 | 平方米 |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 涂料：1、基层类型：9.5MM纸面石膏板。2、腻子种类及施工：石膏嵌缝，100MM网格布包裹阴阳角及板材接缝，抗减腻子满挂三遍，打磨。3、刷、喷涂料。 | 80 | 平方米 |  |  |
| 6 | 定制亚克力展柜 | 亚克力展柜 1、基层类型：10MM厚高透抗指纹亚克力。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面还原处理。3、无影胶粘贴组装，紫光灯照射5小时以上固定成型。4、无尘塑封膜缠绕包装。运输、安装。 | 65 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **(四)** | **第二单元** |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架隔墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 98 | 平方米 |  |  |
| 2 | 墙面造型（柜内） | 装饰板安装 1、龙骨材料种类、规格、中距25\*35木龙骨，横向间距300以内。2、基层材料种类、规格：15MM阻燃板。3、面层材料品种、规格：装饰面层安装。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 30 | 平方米 |  |  |
| 3 | 隔墙掏洞 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板 。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 32 | 平方米 |  |  |
| 4 | 饰面板安装 | 装饰板安装 1、面层材料品种、规格：10MM后饰面板安装。基层清理、钉隔离层、基层铺钉。 | 50 | 平方米 |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 涂料：1、基层类型：9.5MM纸面石膏板。2、腻子种类及施工：石膏嵌缝，100MM网格布包裹阴阳角及板材接缝，抗减腻子满挂三遍，打磨。3、刷、喷涂料。 | 50 | 平方米 |  |  |
| 6 | 原玻璃柜内展架 | 木挂板展架：1、基层类型：双饰面18MM多层复合板（防火处理）。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面封边处理。3、包装、运输、专用链接五金组装。 | 60 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **(五)** | **第三单元** |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架隔墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充、。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 60 | 平方米 |  |  |
| 2 | 原玻璃柜内展架 | 木挂板展架：1、基层类型：双饰面18MM多层复合板（防火处理）。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面封边处理。3、包装、运输、专用链接五金组装。 | 55 | 平方米 |  |  |
| 3 | 饰面板安装 | 装饰板安装 1、面层材料品种、规格：10MM厚饰面板安装。基层清理、钉隔离层、基层铺钉。 | 75 | 平方米 |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 涂料：1、基层类型：9.5MM纸面石膏板。2、腻子种类及施工：石膏嵌缝，100MM网格布包裹阴阳角及板材接缝，抗减腻子满挂三遍，打磨。3、刷、喷涂料。 | 210 | 平方米 |  |  |
| 5 | 定制亚克力展柜 | 亚克力展柜 1、基层类型：10MM厚高透抗指纹亚克力。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面还原处理。3、无影胶粘贴组装，紫光灯照射5小时以上固定成型。4、无尘塑封膜缠绕包装。运输、安装。 | 65 | 平方米 |  |  |
| 7 | 原玻璃柜内展架 | 木挂板展架：1、基层类型：双饰面18MM多层复合板（防火处理）。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面封边处理。3、包装、运输、专用链接五金组装。 | 48 | 平方米 |  |  |
| 8 | 隔断展墙内嵌展示空间 | 1、基层类型：金属架构（40\*40\*4镀锌方管） 、2.0MM厚铝单板包边、6+6超白超透玻璃饰面。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面封边处理 | 65 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **(六)** | **第四单元** |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架隔墙 | 装饰板隔墙 1、龙骨材料种类、规格、中距40\*40\*4镀锌钢管。40\*40\*4镀锌方管@600.2、基层材料种类、规格：50副龙骨填充。3、面层材料品种、规格：15MM阻燃板。基层清理、龙骨制作运输安装、钉隔离层、基层铺钉。 | 35 | 平方米 |  |  |
| 3 | 饰面板安装 | 装饰板安装 1、面层材料品种、规格：10MM厚饰面板安装。基层清理、钉隔离层、基层铺钉。 | 45 | 平方米 |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 涂料：1、基层类型：9.5MM纸面石膏板。2、腻子种类及施工：石膏嵌缝，100MM网格布包裹阴阳角及板材接缝，抗减腻子满挂三遍，打磨。3、刷、喷涂料。 | 60 | 平方米 |  |  |
| 6 | 原玻璃柜内展架 | 木挂板展架：1、基层类型：双饰面18MM多层复合板（防火处理）。2、种类及施工：专用剪板机按照规格尺寸切割，切割面封边处理。3、包装、运输、专用链接五金组装。 | 46 | 平方米 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **（七）** | **水电工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电箱 | 名称型号：AL01（2P开关10组、3P开关5组） 规格：500\*600\*200 工作内容：箱体安装 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电气配管 | 名称：电线配管 材质:PVC 规格：DN20 工作内容：线管铺设、接线盒、灯头盒、插座盒、开关盒安装。 | 689 | 米 |  |  |
| 3 | 小电器 | 名称：五孔插座、开关 工作内容：安装 | 40 | 套 |  |  |
| 4 | 灯具安装 | 规格及尺寸：功率：16W 灯具尺寸:φ 170\*H48mm 开孔：φ145 光效：80lm/w 光通：1300Lm 显色指数：≥80 色温：3000K/4000K/5700K 产品材质说明：灯体材质：金属 灯罩材料：PC 芯片：国产知名高性能品牌 驱动：内置恒流驱动 | 60 | 套 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **（八）** | **其他部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运费 | 仅含乙供材料搬运费。 | 560 | 平方米 |  |  |
| 2 | 成品保护费 | 铺贴保护毯+公司标识标贴+零时用水用电。 | 560 | 平方米 |  |  |
| 3 | 主围挡 | 采用轻钢龙骨立墙围挡，喷绘布外立面、外包高清宣传画面、温馨警示牌 | 1 | 项 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **（九）** | **展览相关部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 展览宣传片 | 影片定位为纪实汇报片和形象宣传片。完成720度场景中所有细节联动视频拍摄，时长不少于5分钟。预留可扩展交互应用的多接口，支持在各媒体账号中投放。 | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 平面宣传物料—海报 | 四条屏的尺寸：4730\*1200MM，使用高质量四色喷墨打印，使用潘通色彩覆盖率99%（11 色型号配紫罗兰色墨水）打印在无酸布面材质，加装金属配重以及海报悬挂装置 | 4 | 条 |  |  |
| 3 | 平面宣传物料—折页 | 420\*570mm，105g哑光铜，压线折页、专业四色印刷。含包装运输至指定地点（西安市内） | 15000 | 册 |  |  |
| 5 | 翻译 | 委托博物馆翻译行业人员（具有翻译专业高级职称），进行至少3轮翻译、校对，最终形成高质量翻译成果。展览文本包含展览前言、单元介绍、结语等内容，共计文字约5.5千字。 | 5.5 | 千字 |  |  |
| 6 | 展览直播 | 看展双机位游馆直播一场、单机位专家讲座直播一场，包含西安博物院视频号、微博、抖音三平台同时直播以及前期宣传海报制作、广告宣传服务等 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 展览主题文字（立体字）制作 | 亚克力（展览主展标、分区展标）1.5厚度亚克力激光雕刻字 | 10 | 组 |  |  |
| 9 | 墙面文字丝印 | 丝网印刷上墙文字、图案等。以5.5中文加相应的英文千字核算面积，晒版、冲洗、丝印专用油墨现场手工印刷，面积核算按照晒版面积核算 | 30 | 平方米 |  |  |
| 10 | 柜内布展道具 | 包含积木台（包布、或亚克力）金属抓件、辅助展品等资料 | 100 | 平方米 |  |  |
| 11 | 展签制作 | 展品标签制作（打印或丝印）7\*15cm白色亚克力自带背胶UV印刷字 | 200 | 个 |  |  |
| 12 | 电子海报制作海报 | 动态电子海报制作，制作展览宣发电子海报，每份以不同视角诠释展览内容及主题，预留可扩展交互应用的多接口，支持在各媒体账号中投放。 | 6 | 项 |  |  |
| 13 | 监控移位 | 因展览搭建临时墙体，故原有部分监控需调整位置 | 6 | 个 |  |  |
| 14 | 展览长沙窑数字化动画片 | 长沙窑文物制作长沙窑瓷器之美粒子数字化动画制作，制作以2件长沙窑文物为元素，诗与画元素，涵盖海丝文化、大海、商船、破碎-重组等元素。动画时长30秒、粒子动画效果，4K视频。预留可扩展交互应用的多接口，支持在各媒体账号中投放 | 30 | 秒 |  |  |
|  | **小计** | | | | |  |
| **总计** | **大写： 小写：** | | | | | |

说明：1.分项报价表的合计金额,应与“报标表”的总报价一致。

2.分项报价表为基础材料清单的报价项目内容,供应商应根据各自的具体情况自行添项，但不得对原有项目进行删减。

3.分项报价表须列明布展所用的一切费用。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：