**2025年消防器材维修检测项目明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 检测项目 | 品质要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ∕ABC4 | 1.外观检查；  2.水压试验、分体进行维修；  3.新药剂罐装；  4.气密试验；  5.贴合格证。 | 1.按照安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2015执行；  2.中标方提供药剂品牌及合格证书；  3.灭火剂：按GB4066-2017标准执行，（磷酸二氢铵75﹪、硫酸铵15﹪）。 | 2021具 |  | 换粉维修 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFTZ∕ABC35 | 1.外观检查；  2.水压试验、分体进行维修；  3.新药剂罐装；  4.气密试验；  5.贴合格证。 | 1.按照安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2015执行；  2.中标方提供药剂品牌及合格证书；  3.灭火剂：按GB4066-2017标准执行，（磷酸二氢铵75﹪、硫酸铵15﹪）。 | 22具 |  | 换粉维修 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 1.外观检查,称重量；  2.水压试验、分体进行维修；  3.气密试验；  4.贴合格证。 |  | 600具 |  | 维修检测 |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ∕ABC8 | 1.外观检查；  2.水压试验、分体进行维修；  3.新药剂罐装；  4.气密试验；  5.贴合格证。 | 1.按照安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2015执行；  2.中标方提供药剂品牌及合格证书；  3.灭火剂：按GB4066-2017标准执行，（磷酸二氢铵75﹪、硫酸铵15﹪） | 6具 |  | 换粉维修 |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZ∕ABC4 |  | 1.按照GB4351.1--2005标准和GB4351.3--2005标准执行；  2.灭火剂：按GB4066-2017标准执行，磷酸二氢铵75﹪、硫酸铵15﹪；  3.灭火器具有保险公司给予保险。 | 400具 |  | 购置 |
| 6 | 消防软管卷盘（含喷头、连接管） | JPS0.8-19/20 |  | 1.按照消防行业GB15090-2005标准执行。  2.喷头材质为优质铜材。  3.橡胶软管长度20米。 | 40盘 |  | 购置 |
| 7 | 户外消火栓 | Ss100/65-1.6 |  | 按照GB4452--2011标准。 | 8个 |  | 购置带安装 |
| 8 | 消防疏散平面图 | 600\*900 |  | 10毫米PVC+3毫米亚克力面板，内页相纸更换容易。消防专业设计图。 | 226块 |  | 购置带安装 |
| 9 | 标识 |  |  | 灭火器罐体喷白漆“西职院”字样。 | 1600具 |  |  |

**注：1、供应商根据校园消防设施设备的实际情况，对消防器材维修检测项目明细表逐一响应，进行补充并报价。**

1. **出现“0”报价或未逐一响应按无效投标处理。**
2. **若最终采购数量增加或减少，单价不予调整**

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供 应 商 名 称（盖章）：

日 期：