**商务和服务响应偏离表**

表1、商务响应偏差表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求内容 | 响应文件响应商务内容 | 偏离说明 |
| 1 | 支付方式 | 合同签订后30个工作日内一次性结清 | 我方响应支付方式：合同签订后30个工作日内一次性结清 | 符合 |
| 2 | 服务期限 | 一年 | 一年 | 复合 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 | 我方响应采购人指定地点 | 复合 |

**偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容）、符合。商务条款不允许负偏离；**

**如未填写完整，视为全部响应；**

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

表2、服务响应偏差表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求服务要求 | 响应文件服务内容 | 偏差说明 |
| 1 | 房屋要求：1、整体厂房钢结构建筑，面积约2000m²左右，高度15m左右。2、有独立的出入大门，大门外有充足的车辆通行场地，车间内外可以出入15m长载重100吨大型车辆。车间外部可同时停放20辆小型汽车。 | 我方满足房屋要求：1、整体厂房钢结构建筑，面积约2000m²左右，高度15m左右。2、有独立的出入大门，大门外有充足的车辆通行场地，车间内外可以出入15m长载重100吨大型车辆。车间外部可同时停放20辆小型汽车。 | 符合 |
| 2 | 设备要求：1、内部有不小于3T航吊，安全消防设施，水电设施齐备，不少于16个专用配电箱，用电总容量不小于800千伏安。2、厂房带有10间左右办公房间，房间结构要求砖混结构，接有实验室静电接地，接地电阻不大于3欧姆。 | 我方满足设备要求：1、内部有不小于3T航吊，安全消防设施，水电设施齐备，不少于16个专用配电箱，用电总容量不小于800千伏安。2、厂房带有10间左右办公房间，房间结构要求砖混结构，接有实验室静电接地，接地电阻不大于3欧姆。 | 符合 |
| 3 | 位置要求：西安计量技术研究院现使用的租赁场地（西安市高新区瞪羚路26号西安理工大学科技园F座南跨车间及其附属设施（该车间连通的F座附楼一层房间）及F座附楼二层）位置与西安计量院劳动南路本部不大于半小时车程。 | 我方满足位置要求：西安计量技术研究院现使用的租赁场地（西安市高新区瞪羚路26号西安理工大学科技园F座南跨车间及其附属设施（该车间连通的F座附楼一层房间）及F座附楼二层）。位置与西安计量院劳动南路本部不大于半小时车程。 | 符合 |
| 4 | 资质要求：供应单位有独立产权。 | 我方满足资质要求：供应单位有独立产权。 | 符合 |

**填写说明：**请按采购文件中采购需求中服务要求、服务内容及标准进行逐条响应，认真填写本表。偏差说明填写：正偏离、符合。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日