**新神病院污水处理站主要设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 | 参考品牌  （或相当于） |
| 1 | 提篮格栅 | 1个 | 不锈钢 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | 2台 | 铸铁 | 新界、东方、南方 |
| 3 | 调节池穿孔曝气系统 | 1套 | UPVC |  |
| 4 | 风机 | 2台 | 一用一备 | 章鼓、川源机械、百世德 |
| 5 | 接触氧化池曝气器 | 25套 | ABS |  |
| 6 | MBBR填料 | 10m³ | PE |  |
| 7 | 混合液回流泵 | 2台 | 铸铁  一用一备 | 新界、东方、南方 |
| 8 | 剩余污泥泵 | 2台 | 铸铁  一用一备 | 新界、东方、南方 |
| 9 | 沉淀池导流布水系统 | 1套 | Q235 |  |
| 10 | 消毒加药装置 | 1台 | 组合件 |  |
| 11 | 自动控制柜 | 1台 | 碳钢喷塑 |  |
| 13 | 液位控制器 | 1个 | 工程塑料 |  |
| 14 | 全套管件、阀门仪表等 | 1套 | UPVC |  |
| 15 | 线缆 | 1项 | 纯铜 |  |
| 16 | 一体化设备箱体 | 1台 | Q235 |  |
| 17 | 溶氧仪 | 1台 | 组合件 |  |
| 18 | PH在线监测 | 1台 | 组合件 |  |
| 19 | 流量计 | 1台 |  |  |
| 20 | 一体化设备保温 | 1项 | 外挂瓦楞板 |  |

**大明宫社区医院污水处理站主要设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 | 参考品牌  （或相当于） |
| 1 | 提篮格栅 | 1个 | 不锈钢 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | 2台 | 铸铁 | 新界、东方、南方 |
| 3 | 调节池穿孔曝气系统 | 1套 | UPVC |  |
| 4 | 风机 | 2台 | 一用一备 | 章鼓、川源机械、百世德 |
| 5 | 接触氧化池曝气器 | 25套 | ABS |  |
| 6 | MBBR填料 | 10m³ | PE |  |
| 7 | 混合液回流泵 | 2台 | 铸铁  一用一备 | 新界、东方、南方 |
| 8 | 剩余污泥泵 | 2台 | 铸铁  一用一备 | 新界、东方、南方 |
| 9 | 沉淀池导流布水系统 | 1套 | Q235 |  |
| 10 | 消毒加药装置 | 1台 | 组合件 |  |
| 11 | 自动控制柜 | 1台 | 碳钢喷塑 |  |
| 13 | 液位控制器 | 1个 | 工程塑料 |  |
| 14 | 全套管件、阀门仪表等 | 1套 | UPVC |  |
| 15 | 线缆 | 1项 | 纯铜 |  |
| 16 | 一体化设备箱体 | 1台 | Q235 |  |
| 17 | 溶氧仪 | 1台 | 组合件 |  |
| 18 | PH在线监测 | 1台 | 组合件 |  |
| 19 | 流量计 | 1台 |  |  |
| 20 | 一体化设备保温 | 1项 | 外挂瓦楞板 |  |

备注：以上清单中的“调节池提升泵”、“风机”、“混合液回流泵”、“剩余污泥泵”为通用设备清单，供应商根据上述清单中的设备内容结合企业、市场情况自主报价，但施工前，需供应商自主踏勘现场，根据现场实际情况提供设计图纸及完善主要工程量清单（设备清单）内容，但不得删减上述中的设备内容。签订合同前，供应商需向采购人提供设计图纸、工程量清单（设备清单）在施工过程中如因提高施工工艺或者优化方案确实需要修改或增加设备的，须经采购人同意后方可增加，但费用已包含在本次报价中，采购人不再另行支付，经采购人确认后方可实施，完工后由采购人指定第三方检测机构进行检测，成交供应商需积极配合采购人完成第三方检测，达到国家相关标准，并出具检测报告。

供应商磋商报价中的价格均包括完成该工程的设计费、设备费、水质检测费、验收费用、分部分项工程费、措施费、后期服务费、其他项目费、规费、税金和供应商必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。