一、招标内容

1.桥梁落水管疏通工程

（1）每年6次对桥面收水井进行疏通、人工挖井和污泥外运，井室修复，大约1397个采用人工对桥面收水井清掏。

（2）每年6次需要对管辖的桥梁落水管疏通一次，长度13970米。采用机械疏通，人工配合，桥上设置防撞车辆，桥下设置监护车辆

2.桥梁排水设施维修工程

桥梁落水管是PVC管材，使用时间较长，容易损坏。井篦补盖、防盗链进行维修。

（1）落水管维修大约1500米。

（2）桥梁收水井井蓖共计1780个，每月按120个损坏量计算。（井蓖每个平均重量为14公斤，更换井蓖）

3.桥梁附属设施保洁、清理工程

每月对隔音板、桥铭牌进行保洁。

（1）采用人员和机械车辆对辖区内隔音板进行保洁，清洗车需有桥下监护车1辆，5名辅助工人，主要负责清洗过程中的安全事项。

（2）管辖桥名牌140处每月清洗一次。每次清洗人工8人，车辆2台次。