一、招标内容

1.桥梁伸缩缝、橡胶条维修工程

（1）根据《城市桥梁养护技术标准》第5.2.1第1和第3条规定，伸缩缝及梳齿板应进行养护；对损坏松动的梳齿板和异形伸缩缝及时进行维修更换。

（2）每年计划需要维修桥梁橡胶条1557.1米（桥梁橡胶条总长15571米，全年按10%损坏率进行更换维修，长度为1557.1米）。

(3)桥梁伸缩缝长度约为15571米，每半年对桥梁伸缩缝进行杂物清理，（含人工费、机械费、垃圾清运费等）。

2.桥梁伸缩缝铺装维修工程

（1）为保证车辆行车舒适性，保证伸缩缝加强带完整，车辆和行人安全通行，需要计划维修桥梁伸缩缝加强带350米。

（2）保障桥梁桥面平整、车辆安全通行，计划需要进行70平方米桥面铺装维修。