已标价工程量清单

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 设备采购及安装部分金额 |  |
| 装饰装修部分金额 |  |
| 磋商总报价  （元） |  |

注：磋商总报价为设备采购及安装部分金额与装饰装修部分金额相加之和；

#### **1、设备采购及安装**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备、材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
|  | **一、监控大屏系统工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 物理显示尺寸：4864mm宽×304mm高，点间距P4.8 | 套 | 1 |  |  |
| 物理显示尺寸：3738mm宽×304mm高，点间距P4.8 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 55寸液晶监视器 | 分辨率：1920x1080，拼缝要求1.8mm | 台 | 26 |  |  |
| 3 | 电视墙支架 | 前维护，含大屏下方柜子 | 套 | 3 |  |  |
| 后维护，含大屏下方柜子 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频综合平台 | 含软件，拼控+解码功能，多画面分隔功能，4路输入，8路输出 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 安装辅材 |  | 项 | 4 |  |  |
|  | **二、视频会议系统工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 含应用软件，采用嵌入式操作系统，注册到省局会控平台进行统一管理和调度 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 视频会议摄像机 | 带安装支架，1920×1080P，238万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 安装辅材 | 含UTP-6、HDMI、BNC、RJ45等安装线材 | 项 | 4 |  |  |
|  | **三、拾音扩音系统工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（100W） | 频率响应：70Hz~20KHz(±3dB)，承受功率：100WAES，最大声压级:116dB/1m，指向性： 90°Hx90°V | 台 | 4 |  |  |
| 吸顶扬声器（60W） | 频率响应：80Hz~20KHz(±3dB)，承受功率：60WAES，最大声压级:113dB/1m，指向性： 90°Hx90°V | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 功率放大器 | 具有短路、过热、过载、直流、削峰等完善的保护系统，智能的风扇调速功能特点，立体声输出 功率：8Ω：350WX2，4Ω：490W×2，桥接8Ω：900W | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 8路调音台两编组 | 4路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入，立体声输出带7段图示均衡器，16种DSP数字效果器， LCD显示屏清晰显示播放状态 | 台 | 0 |  |  |
| 4 | 8进8出数字音频处理器 | 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 采用双通道数字反馈技术，每通道具有12个滤波器，立体声或独立的双通道处理 | 台 | 0 |  |  |
| 6 | 8路专业电源时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz，额定功率：6000W，总容量10A，功能：打开时由前级到后级逐个顺序启 动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 数字会议主机 | 可连接128台会议单元，配置有5寸触摸液晶显示屏，具有显示万年历、时钟功能，内置功能菜 单，可进行会议管理功能，支持会议单元“手拉手”、“环形手拉手”、“T型”连接方式 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 主席发言单元 | 支持桌面式安装，采用专用8芯高密航空接头，单元自带2米8芯连接线，支持“手拉手”及“T型 ”连接模式，主席单元具备会议控制功能 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 代表发言单元 | 支持桌面式安装，采用专用8芯高密航空接头，单元自带2米8芯连接线，支持“手拉手”及“T型 ”连接模式 | 台 | 36 |  |  |
| 10 | 拾音扩音设备机柜 |  | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 含音响线、音频线及其它辅材 | 项 | 4 |  |  |
|  | **四、坐席** |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控员控制台 | 含桌子、椅子 | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 视频管理工作站 | Intel酷睿i7处理器，主频≥3.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB，当前主流配置 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 视频会议管理工作站 | Intel酷睿i7处理器，主频≥3.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB，当前主流配置 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 传真打印一体机 | A4 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 电话机 | 普通电话机，支持来电显示功能 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 含UTP-6等辅材 | 项 | 4 |  |  |
|  | **五、计算机网络系统工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件防火墙 | 6\*10/100/1000电口，2\*SFP光纤端口，扩展槽位不少于1个 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 路由器 | 端口数量：LAN口数量：≥4GE,WAN数量≥2GE，扩展槽位不少于1个，含无线接口 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 三层以太网交换机 | 48个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口，背板带宽（Gbps）：256Gbps， 包转发率：102Mpps | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路 | 台 |  |  |  |
| 5 | 硬盘内存 | 64T | 块 |  |  |  |
| 6 | 监控机柜 | 19寸标准机柜2000\*600\*600mm | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 安装辅材 | 含UTP-6、HDMI、BNC、RJ45等安装线材 | 项 | 4 |  |  |
|  | **六、供配电系统工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 6KVA，输入电源电压：220V，在线式供电/后备时间：60分钟 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 电池柜 |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 发电机 | 8KW，汽油发电机 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 电源配电箱 | 不锈钢板，尺寸：500（高）×400（宽）×300（深）mm | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-5×10mm² | m | 200 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 3×WDZB-BYJ-6mm² | m | 240 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 3×WDZB-BYJ-2.5mm² | m | 800 |  |  |
| 8 | 穿线管 | PVC管φ40mm | m | 240 |  |  |
| 9 | 穿线管 | PVC管φ25mm | m | 800 |  |  |
| 10 | 手提式二氧化碳气体灭火器 | 7kg | 套 | 8 |  |  |
|  | **七、网络建设工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 电信网络 | 互联网，带宽100M，用于与市级指挥中心对接 | 项 | 4 |  |  |
| 设备采购及安装部分合计（元） | | | |  | | |

#### **2、装饰装修**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备、材料名称** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
| **拆除工程** | |  |  |  |  |
| **一、拆除工程** | |  |  |  |  |
| 1 | 拆除窗套 | 米 | 37.50 |  |  |
| 2 | 拆除原有吊顶 | ㎡ | 53.00 |  |  |
| 3 | 拆除原有门 | 个 | 5.00 |  |  |
| 4 | 拆除原有暖气片 | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 拆除窗户防护栏 | 个 | 5.00 |  |  |
| 6 | 拆除原有地面 | ㎡ | 93.00 |  |  |
| **装饰工程** | |  |  |  |  |
| **二、墙体工程** | |  |  |  |  |
| 1 | 提供并安装双面双层石膏板隔墙至结构顶 | ㎡ | 30.70 |  |  |
| **三、门扇及五金工程** | |  |  |  |  |
| 1 | 提供并安装木门含五金 | 个 | 5.00 |  |  |
| 2 | 提供并安装木质窗套 | 米 | 73.10 |  |  |
| **四、天花吊顶工程** | |  |  |  |  |
| 1 | 提供并安装造型石膏板天花 | ㎡ | 246.80 |  |  |
| 2 | 提供并安装灯槽 | 米 | 91.20 |  |  |
| 3 | 石膏板吊顶批嵌刷乳胶漆 | ㎡ | 246.80 |  |  |
| 4 | 提供并安装检修口于石膏板吊顶 | 个 | 4.00 |  |  |
| 5 | 提供安装窗帘箱含乳胶漆 | 米 | 45.80 |  |  |
| 7 | 提供并安装遮光窗帘 | 米 | 57.10 |  |  |
| **五、地面工程** | |  |  |  |  |
| 1 | 提供安装地面找平层 | ㎡ | 246.80 |  |  |
| 2 | 提供安装木地板 | ㎡ | 246.80 |  |  |
| **六、墙面饰面** | |  |  |  |  |
| 1 | 墙面批嵌刷白色乳胶漆 | ㎡ | 145.00 |  |  |
| 2 | 提供并安装木饰面 | ㎡ | 46.70 |  |  |
| 3 | 提供并安装木制吸音板 | ㎡ | 46.50 |  |  |
| 4 | 提供并安装踢脚线 | 米 | 123.40 |  |  |
| **七、准备工作** | |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运至指定地点 | 项 | 4.00 |  |  |
| 2 | 垃圾外运 | 项 | 246.80 |  |  |
| 3 | 材料运输及搬运 | 项 | 4.00 |  |  |
| 4 | 施工水电费 | 项 | 4.00 |  |  |
| **电气** | |  |  |  |  |
| 1 | 提供并安装筒灯或者射灯 | 套 | 52.00 |  |  |
| 2 | 提供并安装LED灯带 | 套 | 91.40 |  |  |
| 3 | 提供安装照明灯开关 | 开 | 6.00 |  |  |
| 4 | 提供安装2+3/10A多功能电源插座 | 只 | 17.00 |  |  |
| **弱电** | |  |  |  |  |
| **一、综合布线系统 桌面子系统** | |  |  |  |  |
| 2 | 双孔型防尘面板 | 个 | 8.00 |  |  |
| **二、水平子系统** | |  |  |  |  |
| 1 | Cat6 4对非屏蔽双绞线电缆 | 箱 | 8.00 |  |  |
| **空调** | |  |  |  |  |
| 1 | 空调（3P） | 台 | 4.00 |  |  |
| 装饰装修部分合计（元） | | | |  | |

供应商名称(公章)： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

设备采购部分简要说明一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂家 | 产地 | 技术参数 |
| 监控大屏系统工程 | 1 | LED条屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 55寸液晶监视器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电视墙支架 |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频综合平台 |  |  |  |  |  |
| 视频会议系统工程 | 1 | 高清视频会议终端 |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频会议摄像机 |  |  |  |  |  |
| 拾音扩音系统工程 | 1 | 吸顶扬声器（100W） |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（60W） |  |  |  |  |  |
| 2 | 功率放大器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 8路调音台两编组 |  |  |  |  |  |
| 4 | 8进8出数字音频处理器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 自动反馈抑制器 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8路专业电源时序器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字会议主机 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主席发言单元 |  |  |  |  |  |
| 9 | 代表发言单元 |  |  |  |  |  |
| 10 | 拾音扩音设备机柜 |  |  |  |  |  |
| 坐席 | 1 | 监控员控制台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频管理工作站 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频会议管理工作站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 传真打印一体机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电话机 |  |  |  |  |  |
| 计算机网络系统工程 | 1 | 硬件防火墙 |  |  |  |  |  |
| 2 | 路由器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三层以太网交换机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 硬盘内存 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监控机柜 |  |  |  |  |  |
| 供配电系统 | 1 | UPS |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 发电机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源配电箱 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆YJV-5×10mm² |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆3×DZB-BYJ-6mm² |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆3×WDZB-BYJ-2.5mm² |  |  |  |  |  |
| 8 | 穿线管 |  |  |  |  |  |
| 9 | 穿线管 |  |  |  |  |  |
| 10 | 手提式二氧化碳气体灭火器 |  |  |  |  |  |

注：1.本表须如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应磋商文件。

2.若货物无具体品牌和型号的必须特别注明。

3.“技术参数”必须详细、具体，严禁复制、粘贴招标文件。

4.本表“技术参数”与实际产品的检验报告、官网截图、宣传彩页、白皮书等资料应保持一致，若出现不一致的。

5、后附技术要求证明材料。

供应商名称(公章)： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**装饰装修部分主要材料品牌表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ... | 空调 |  |  | 4台 | 3P |

供应商名称(公章)： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日