## 技术参数偏离表

项目名称：

采购包号：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件技术参数要求 | | 响应文件技术参数响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 喷灌喷头 | MP-3000喷灌喷头、可调角度和全圆，压力200kpa,射程8.2m,喷灌强度12m3/hr,配SJ千秋架 |  |  |  |
| 2 | 法兰阀门 | DN65滤网式底阀 |  |  |  |
| 3 | 法兰阀门 | DN65软连接 |  |  |  |
| 4 | 离心式自吸泵 | 扬程30m,功率4kw.吸程6m,流量10m³/h |  |  |  |
| 5 | 法兰阀门 | DN65水上式底阀 |  |  |  |
| 6 | 法兰阀门 | DN50软连接 |  |  |  |
| 7 | 法兰阀门 | DN50蝶阀 |  |  |  |
| 8 | 法兰阀门 | DN50止回阀 |  |  |  |
| 9 | 法兰阀门 | DN50真空压力表 |  |  |  |
| 10 | 法兰阀门 | DN50压力调节阀 |  |  |  |
| 11 | DN50电磁阀 | PGV-151电磁阀：可通过外/内泄水简单快速的手动控制电磁阀，特殊双层隔膜的密封设计，有效防止阀体漏水，配备24 V电磁头，保持型活塞审计，工作温度范围:小于 66° C |  |  |  |
| 12 | DN100电磁阀 | 常开型220V |  |  |  |
| 13 | 解码器 | ICD100 |  |  |  |
| 14 | 解码控制器 | ACC99D-PP |  |  |  |
| 15 | 灌溉控制器遥控器接收器 | ROAM-XL-KIT |  |  |  |
| 16 | 气候传感器 | Solar Sync Sen |  |  |  |
| 17 | 土壤湿度传感器 | Soil Clik |  |  |  |
| 18 | 继电器 | Schneider Electric LC1D09 |  |  |  |
| 19 | 继电器 | 施耐德REXL2TMBU |  |  |  |
| 20 | 继电器 | 施耐德RXM2AB2BD |  |  |  |
| 21 | 继电器 | 接线端子排Phoenix UT 2.5-3 |  |  |  |
| 22 | 真空接触器 | CJX2-2510 380V |  |  |  |
| 23 | 真空接触器 | CJX2-3210 |  |  |  |
| 24 | 电子浮球阀 | 水泵控制电子浮球阀AC220V/8A/IP68 |  |  |  |
| 25 | 电子浮球阀 | 主阀控制电子浮球阀AC220V/15A/IP68.双触点设计（常开+常闭） |  |  |  |
| 26 | 电子浮球阀 | 备用，AC220V/15A/IP68 |  |  |  |
| 27 | 接地装置 | 6#裸铜线及接地铜棒 |  |  |  |
| 28 | 管材及管件 |  |  |  |  |
| 29 | 电缆及辅材 |  |  |  |  |
| 30 | 基础及土建工程 |  |  |  |  |

注：1、“偏离情况”填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3、供应商须对表中技术参数进行逐条响应。

**4、上表中“响应文件技术参数响应”存在五项及以上“负偏离”，该响应文件视作无效响应。**

**5、上表列明品牌或型号的，所列品牌或型号仅起参考作用，供应商可选用其他产品替代，但所替代产品要相当于或优于参考品牌或型号主要功能及其技术参数主要性能要求。**

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日