1. 请明确喷淋管的材质，是否需要刷漆。

镀锌钢管，不用刷漆。

1. 请明确原配管是否在楼板内，楼板内的管道是否不需要拆除，仅计取安装新配管的工程量。

原配管道在墙板内，不需要拆除，但线路要拆改。

1. 请明确电气配管的材质及规格，是否需要暗敷。

电器配管为20PVC管道，需要暗敷。

1. 接插座的电线型号是否采用BV-3\*4,敷设800m。

是

1. 漏电保护器和五孔插座是否均需要既拆又安。

是

1. 漏电保护器是几级开关。

双级