**西安市中心血站业务楼**

**安全隐患整改项目现场踏勘问题汇总**

根据查验现场发现拆除图纸未标明一下工程量：

1. 二楼存在200平方米吊顶需要拆除（材质：铝扣板）
2. 存在30米消防喷淋管线拆改（管径：DN25、需要10个堵头）
3. 需要拆改800米电线（4平方铜线），拆除并安装（10个漏电保护器32安，安装40个五孔插座，）
4. 需要破除15平方米地面（要破除出来原有施工缝）
5. 因新旧业务楼交界处，存在漏水情况，需要进行修补，共计20平方米。（采用铝合金变形缝盖板）
6. 院内洗车台台面损坏需要更换地格栅（采用塑料材质，共计50平方米）
7. 因二楼开间较大隔墙需要增加构造柱（共计8个构造柱，需要植筋共计64根，需要植拉结筋72根，采用φ6圆钢，间距500mm），配筋如下图
8. 因新建医疗暂存间需要加装一台格力1.5匹变频冷暖壁挂式空调（型号：静音王）。

