**分项报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项** | **数量（单位）** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 天桥小型油饰工程 | 1（项) |  |  |
| 2 | 天桥桥面橡胶板铺装 | 1（项) |  |  |
| 3 | 天桥桥面护栏维修 | 1（项) |  |  |
| 4 | 天桥桥铭牌维修更换 | 1（项) |  |  |
| 5 | 天桥小型维修及材料费 | 1（项) |  |  |
| 合计（元） | |  | |  |

法定代表人或被授权代表

签字或盖章：

投 标 人：

日 期：

**清 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 全费用综合单价 | 合价 |
| **一** | **天桥小型油饰工程** |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构基底处理 [项目特征] 1.部位:钢箱梁、钢栏杆 2.基层处理:钢结构基层：对钢结构天桥箱体及踏步底部的部分修饰涂层区域采用铲刀向周边完好的涂层处铲除，确认锈蚀涂层范围；采用动力磨具对锈蚀区域进行手工打磨，将残留在钢板表面的锈蚀涂层完全打磨清除至裸露的钢板表面，达到ST3级。没有锈蚀损坏至底层的涂层，需要打磨拉毛原有的涂层。 [工作内容] 1.基层处理 | m2 | 1575 |  |  |
| 2 | 桥梁钢结构油饰 [项目特征] 1.部位:钢箱梁、钢栏杆 2.涂装工艺要求:环氧富锌防锈底漆两遍，厚度为40μm；环氧云铁中间漆两遍，厚度为60μm；金属氟碳面漆两遍，厚度为40μm. [工作内容] 1.基层处理 2.涂料涂刷 | m2 | 1575 |  |  |
| 3 | 混凝土结构基底处理 [项目特征] 1.部位:混凝土结构外露面 2.基层处理:电动打磨机打毛旧涂层，混凝土面拉毛 [工作内容] 1.基层处理 | m2 | 1575 |  |  |
| 4 | 混凝土桥体外露面油饰 [项目特征] 1.部位:混凝土结构外露部分 2.涂装工艺要求:环氧腻子（抗裂、光面）各一遍；水性丙烯酸封闭底漆两遍，厚度为80μm；氟碳面漆两遍，厚度为40μm [工作内容] 1.涂料涂刷 | m2 | 1575 |  |  |
| 5 | 桥墩警示漆涂装 [项目特征] 1.材料品种:黑黄间隔警示漆 2.部位:桥墩柱底1.2m高范围内 3.遍数:两遍 [工作内容] 1.涂料涂刷 | m2 | 737.49 |  |  |
| 6 | 野广告铲除 [项目特征] 1.桥体外漏部分 [工作内容] 1.人工铲除 | m2 | 100 |  |  |
| 7 | 野广告铲除后油饰修复 [项目特征] 1.基底除锈、涂刷表面油漆 [工作内容] 1.基底除锈 2.油漆 | m2 | 100 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **二** | **天桥桥面橡胶板铺装** |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶板拆除 [项目特征] 1.鼓包、起皮、开胶的橡胶板拆除 [工作内容] 1.橡胶板拆除 2.垃圾外运 | m2 | 533.32 |  |  |
| 9 | 橡胶板基底处理 [项目特征] 1.抛光打磨基础锈蚀部分，清理表面灰尘。 [工作内容] 1.基础打磨、抛光 | m2 | 533.32 |  |  |
| 10 | 橡胶防滑板 [项目特征] 1.材料名称:15mm厚橡胶防滑板 [工作内容] 1.配料 2.铺贴 | m2 | 533.32 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **三** | **天桥桥面护栏维修** |  |  |  |  |
| 11 | 原桥栏杆改造 [项目特征] 1.原桥护栏损坏、断裂、配件缺失等所有安全隐患的维修 [工作内容] 1.栏杆维修 | m | 496.52 |  |  |
| 12 | 旧栏杆拆除 [项目特征] 1.旧桥栏杆拆除 [工作内容] 1.拆除、运输 | m | 630 |  |  |
| 13 | 新建金属栏杆 [项目特征] 1.材质:镀锌方钢管 2.规格:原桥规格 3.油漆品种、工艺要求:各构件外表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5，底漆采用聚氨酯底漆2遍，厚度70μm，面漆采用丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍，厚度80μm。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆 | m | 630 |  |  |
| 14 | 新建金属栏杆 [项目特征] 1.材质:不锈钢栏杆 2.规格:原桥规格 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 630 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **四** | **天桥桥铭牌维修更换** |  |  |  |  |
| 15 | 桥铭牌更换 [项目特征] 1.材料品种:限高标识牌 2.规格:Φ800 3.材质:硬质铝合金板 [工作内容] 1.标志板拆除 2.标志板制作、安装 | 块 | 105 |  |  |
| 16 | 桥铭牌更换 [项目特征] 1.材料品种:行人过街标志牌 2.规格:0.8\*0.4m 3.材质:硬质铝合金板 [工作内容] 1.标志板拆除 2.标志板制作、安装 | 块 | 105 |  |  |
| 17 | 桥铭牌更换 [项目特征] 1.材料品种:×××人行天桥 2.规格:原桥型号6.0\*1.1m 3.材质:硬质铝合金板 [工作内容] 1.桥铭牌拆除 2.桥铭牌制作、安装 | 块 | 22 |  |  |
| 18 | 平台升降机 [项目特征] 1.升降机机械费 [工作内容] 1.大型机械场外运输、安装、拆卸费等 | 台次 | 3 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **五** | **天桥小型维修及材料费** |  |  |  |  |
| 19 | 巡视 [项目特征] 1.巡视人工费 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 365 |  |  |
| 20 | 巡视 [项目特征] 1.巡视机械费（载货汽车3t） [工作内容] 1.机械 | 台班 | 365 |  |  |
| 21 | 彩钢板围挡 [项目特征] 1.彩钢板围挡 [工作内容] 1.围挡运输、固定、安装 2.围挡拆除、运输 | m | 840 |  |  |
| 22 | 简易施工围挡 [项目特征] 1.简易施工围挡 [工作内容] 1.围挡安装、固定 2.拆除、拉运 | m | 1130.15 |  |  |
| 23 | 平台升降机进出场费 [项目特征] 1.升降机进出场费 2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 105 |  |  |
| 24 | 平台升降机 [项目特征] 1.升降机机械费 [工作内容] 1.大型机械场外运输、安装、拆卸费等 | 台次 | 315 |  |  |
| 25 | 拆除提示盲道 [项目特征] 1.材质:塑胶盲道 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 20 |  |  |
| 26 | 提示盲道铺装 [项目特征] 1.类型:15mm厚，胶粘 [工程内容] 1.铺装 | m2 | 20 |  |  |
| 27 | 清除标线 [项目特征] 1.清除方法:化学清除 [工作内容] 1.清除 | m2 | 15 |  |  |
| 28 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种:氯化橡胶耐磨标线漆 2.工艺:冷漆 [工作内容] 1.画线 | km | 0.42 |  |  |
| 29 | 拆除雨棚玻璃 [项目特征] 1.部位:桥面雨棚 [工作内容] 1.拆除、运输 | m2 | 45 |  |  |
| 30 | 更换玻璃雨棚 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌:8mm+1.52PVB胶+8mm夹胶钢化玻璃，玻璃颜色为透明，顶棚设置双向横坡，高差由玻璃不锈钢爪调节 2.驳接爪:220不锈钢驳接爪 [工作内容] 1.玻璃安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 45 |  |  |
| 31 | 拆除栏杆玻璃 [项目特征] 1.部位:桥梁栏杆 [工作内容] 1.拆除、运输 | m2 | 50 |  |  |
| 32 | 更换栏杆玻璃 [项目特征] 1.部位:桥梁栏杆 2.材料:12mm厚淡蓝色夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 50 |  |  |
| 33 | 拆除绝缘棚 [项目特征] | m2 | 40 |  |  |
|  | 1.桥面绝缘棚 [工作内容] 1.拆除、运输 |  |  |  |  |
| 34 | 更换绝缘棚 [项目特征] 1.材质:5mm厚绝缘棚 [工作内容] 1.安装 | m2 | 40 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计（元） | |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表

签字或盖章：

投 标 人：

日 期：