|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价表 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| 1 | 一层大厅北侧 小置物架 宽1000\*高2000\*厚度450 | 组 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 一层大厅东侧 多功能性卡座置物架 宽5700\*高2600\*厚度480 | M2 | 14.82 |  |  |  |
| 3 | 一层大厅南侧 组合式便民服务柜 3400\*850\*450 | M2 | 2.89 |  |  |  |
| 4 | 一层大厅 服务台 5150\*900\*900 | m | 5.15 |  |  |  |
| 5 | 定制小文件柜 1、位置：一层服务台下部 2、定制成品低柜 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 强弱电布线 1、位置：一层新增吧台 2、BYJ3\*4mm2/CT25并线 3、二次接地测试 4、人工明线槽敷设 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 一层社区医疗服务 西墙造型书柜 5200\*2400\*350 | M2 | 12.48 |  |  |  |
| 8 | 一层社区医疗服务 东墙造型书柜 4050\*2400\*350 | M2 | 9.72 |  |  |  |
| 9 | 一层志愿者活动站 社区展柜/置物柜 6830\*2600\*500 | M2 | 17.76 |  |  |  |
| 10 | 石膏板局部修补 1、位置：安装装饰柜后修补 2、木龙骨骨架现场安装，双向间距300\*300，防火涂料涂刷，钙镁实心阻燃复合板基层衬板15mm 3、罩面石膏板一道 4、嵌缝处理、防开裂处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 柱面装饰板拆除 1、位置：一层服务大厅四个柱子 2、面层集成墙板拆除 3、基层阻燃板、木方拆除 4、柱身金属装饰线拆除 | 组 | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 地砖修补 1、柱身装饰板拆除后，地面遗留未贴砖位置 2、基层沙灰清理 3、黑色波打线粘贴，宽度W=35MM，专用瓷砖粘接剂铺贴 | 组 | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 柱面氟碳漆 1、位置：一层大厅柱子刷 2、柱身底层打磨、焊缝打磨处理三遍 3、防锈漆处理，金属底漆一道、罩面氟碳漆两道 | M2 | 18.56 |  |  |  |
| 14 | 窗帘盒 1、截面规格200\*200 2、阻燃复合板基层衬板15mm一道，罩面石膏板一道 3、嵌缝处理、防开裂处理 | m | 4.30 |  |  |  |
| 15 | 白色乳胶漆 1、位置：安装装饰柜 2、基础墙体界面剂一道，抗碱处理 3、装饰腻子三道 4、内墙乳胶漆两道 | M2 | 95.00 |  |  |  |
| 16 | 二层社区活动交流展示区 书架及展示架 6830\*2600\*500 | M2 | 17.76 |  |  |  |
| 17 | 二层多功能厅背景墙 | M2 | 13.58 |  |  |  |
| 18 | 二层老幼共享多功能活动区 西墙艺术书架 3800\*2700\*420 | M2 | 10.26 |  |  |  |
| 19 | 石膏板隔墙 1、位置：安装装饰柜侧面 2、75系列轻钢龙骨石膏板隔墙 3、双面单层9.5mm厚 4、嵌缝处理、防开裂处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 定制木门 1、位置：一层东侧楼梯下部 2、定制实木复合门M0921 3、含门套及锁具五金等安装 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 二层老幼共享多功能活动区 镂空书架（可移动） 3000\*2400\*350 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 新增照明回路 1、位置：安装装饰柜 2、BYJ3\*2.5mm2/CT25并线 3、二次接地测试 4、人工并入照明回路 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 二层学龄儿童课后托管区 5400\*2930\*350 | M2 | 15.82 |  |  |  |
| 24 | AC插座移位 1、位置：安装装饰柜移位 2、BYJ3\*4mm2/CT25并线 3、二次接地测试 4、暗装于窗帘盒内 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 二层多功能厅 南墙面书架及展示架 11520\*2850\*320 | M2 | 32.83 |  |  |  |
| 26 | 全场 1200mm高置物架隔断 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 27 | 管道装饰 1、位置：一层大厅包暖气管，规格：1600\*2700mm 2、阻燃复合板基层衬板15mm 3、罩面石膏板一道 4、嵌缝处理、防开裂处理 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 采购三楼活动室条形灯 1、外购成品条形办公灯 2、规格200\*1200mm。60W白光，PMMA高透光率灯罩，111V~240V（含）。 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 定制窗帘 1、位置：二层幕墙 2、幻影纱窗帘涤纶。半遮光 3、尺寸4000\*3100.两倍折叠系数 4、含轨道等五金配件 | M2 | 26.66 |  |  |  |
| 30 | 网络插座面板 1、位置：全场 2、面板安装，含智能模块 3、信号测试 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 31 | 采购磨砂防窥膜 1、位置：全场窗户 2、自粘磨砂玻璃贴，PVC材质 3、现场人工裁剪贴饰 | M2 | 48.78 |  |  |  |
| 32 | 采购装饰检修口 一层，二层 1、定制成品检修口 2、铝合金加厚 磁吸式300X300 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 33 | 吸顶灯 1、位置：一楼东侧楼梯间 2、规格300\*300。18W | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 便民服务台文化墙 1、位置：服务台南墙 2、浅灰色毛毡板+相纸广告打印 | ㎡ | 6.00 |  |  |  |
| 35 | 多功能卡座文化墙 1、位置：卡座两侧 2、浅灰色毛毡板+相纸广告打印 | ㎡ | 5.40 |  |  |  |
| 36 | 多功能卡座氛围提升 1、位置：卡座定制柜 2、14PVC高精度UV+雕刻、相纸广告打印 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 服务台文化墙 1、位置：服务台南墙 2、14PVC高精度UV+雕刻 | ㎡ | 11.50 |  |  |  |
| 38 | 照片风采墙（志愿者活动站） 1、位置：走廊南墙 2、亚克力金属杆挂画、写真打印 | ㎡ | 7.95 |  |  |  |
| 39 | 志愿者幕布 1、位置：一层电表间、水房外 2、电动幕布+高精度UV幕布 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 40 | 读书文化墙 1、二层楼梯间北墙 2、14PVC高精度UV+雕刻 | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 41 | 读书幕布 1、位置：二层电表间、水房外 2、电动幕布+高精度UV幕布 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 42 | 读书角氛围提升 1、位置：读书柜 2、14PVC高精度UV+雕刻 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 心灵驿站文化墙 1、位置：二层心理驿站 2、14PVC高精度UV+雕刻 | ㎡ | 7.56 |  |  |  |
| 44 | 多功能厅氛围提升 1、位置：定制柜 2、14PVC高精度UV+雕刻 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢烤漆字（门头） 1、位置：三层西侧 2、不锈钢烤漆精工字+焊接钢架 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 46 | 室外宣传栏 1、位置：社区门口北墙 2、银色定制上墙宣传栏1.1\*2.2侧厚9.5 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 47 | KT板 1、1.2\*2.4KT板+亮膜 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 48 | PVC门头 1、14PVC高精度UV+雕刻 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 49 | 设计费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 成品保护、保洁（地面、墙面） | M2 | 845.91 |  |  |  |
| 一 | **小计** | |  | | **元** |  |
| 二 | **措施项目** | | **（）%** | | **元** |  |
| 三 | **管理费** | | **（）%** | | **元** |  |
| 四 | **税金：** | | **（）%** | | **元** |  |
|  | **投标总报价** | | | | **元** |  |
| **本项目最高限价：** | | | | | **430,014.54元** | |

注：1.投标总报价不得超过本项目最高限价，否则按无效报价处理；

2.若分项报价表投标总报价与报价函内总报价不符，以报价函为准。