


**新建教学综合楼五层阶梯教室装修工程图纸疑问**


1.钢楼梯设计说明中为同阶梯台阶，平面图为防滑地砖800\*800及大样图为10mm仿木纹瓷砖地板，此处应以哪个为准，需明确？






回复：800x800瓷砖。


追问：800x800瓷砖踏面和踢面的基层做法是否采用原大样图做法，需明确？




回复：上图钢楼梯这个忘改了，应按结构剖面里的算。



2.需补充20mm花岗岩过门石基层的做法？


回复：图纸说明已说明，


3.需补充此处墙面的立面做法详图？




回复：图纸已补充，见15页。

追问：补充修改后墙面的做法原图纸已设计（箭头所指墙面），提问范围为横线所对应范围（另外三面）墙面的做法，需补充大样图？本次是否按照箭头所指面墙面装饰计入，其余三面墙面装饰不在本次范围内？

（修改后）

（修改前）

（修改前）

回复：在内，因墙面面层做法相同，其他部位无需表现，面层及基层做法同增补立面图，仅无墙体砌筑部分。

1. 放映室、准备间的墙体高度是多少？


回复：按2.8m计算。

1. 放映室、准备间、音响设备控制室是否设置踢脚线，若设置其材质及高度是什么，需明确？

回复：有，统一按大厅铝合金踢脚，60高。


**安装：**

1.新做应急部分的配管及线的材质及规格是什么，需补充？




回复：此部分按原设计配管计算。见系统图。

追问：系统图中未显示原设计配管及线的材质及规格信息，需明确?




回复：信号线:WDZN-RVSP-2\*2.5mm2JDG20

1. 需明确此处灯具名称及规格型号信息？





回复：此处灯具为洁净灯。规格：600x1200，功率68W，色温6000k,图纸上已增补。


1. 需明确此处灯具名称及规格型号信息？



回复：工程长条灯18W,4500K.70x1200x50,图纸上已增补。

1. 壁灯电源线是由配电箱几号回路引进，图纸在需明确？





回复：壁灯不计入，