

**土建问题：**

1. 东侧改造围墙的砖柱部位需要喷涂真石漆吗，请明确；

答：需要喷涂


1. 南侧围墙的浮雕采用的铝板材料厚度请明确；浮雕的具体工艺做法请明确；

答：铝板浮雕厚度2mm

1. 小品的主骨架平面、立面图请提供（能计算主骨架重量）；是否有小品的效果图，如有，请提供；如下截图中厚度10cm指的是小品的厚度？


答：厚度10cm为外包3mm冷板饰面后完成造型整体厚度，可提供效果图。





1. 花池的绿植整修的具体工作内容有哪些，请明确；

答：花池边缘道牙拆除后新做，花池内绿植铲除后新栽种。


1. 现状大门屋架的材质及平面图、立面图请提供；

答：现场为少量钢架及景观墙，拆除工程量不大，可提供现场照片




1. 现状门房拆除垃圾工程量请在图纸中明确，或提供可计量工程量的示意图；

答：现状门房拆除工程量可参照建施09，有现状门卫室四个方向的立面图可供计算拆除工程量。

1. 钢柱外包仿石材外装饰板的具体做法、石材厚度请明确；

答：为3mm厚仿石材装饰板内搭30x20x2矩形钢管龙骨。

1. 灰色文化砖外贴的具体做法请明确；

答：陕09J01，外20.

1. 电动伸缩门是否在本次预算范围，若在，请明确相关参数要求；

答：做暂估价处理，目前尚未与电动伸缩门供应商进行对接。

1. 屋面排水管、雨水斗材质规格要求请明确；


答：排水管做法为φ110PVC落水管，雨水斗做法见陕09J02，16页，编号1；陕09J02，23页；

1. 1.5mm紫铜板浮雕的背景钢骨架工程量无法计算，请提供相关可计量图纸；紫铜板浮雕是否有效果图，请提供；


答： 1.5mm国际紫铜板，纯手工锻造，浮雕起伏50-100m，锚栓焊接安装，背角钢骨架，艺术大师绘图资深工匠打造，锻铜制作艺术设计、泥膜翻胚，模具制作，合模抛光打磨铁架搭建，定孔安装，膨胀胶定模，树脂密封，土色喷面漆，保护漆收面。

钢骨架为20×40x2的镀锌方管，间距300mm。



1. 基础短柱的配筋请明确；

答：补充详图





1. 大门基础开挖后的素土是否能用于土方回填，请明确；

答：视开挖后实际土质而定，目前未收到地勘报告，设计单位无法明确此项内容。

安装问题：

1. ALZ配电箱进线电缆及配管型号系统图和平面图前后不一致，请确认；



答：以平面图为准。

1. 图纸包含屋顶防雷平面图，预算未报送，请明确；

答：屋顶防雷为现行设计相关规范要求，设计单位必须设计。

1. 电子屏无具体参数，价格无法确认，请明确；

答：长14.1m，高0.8m，P10LED户外电子屏。

1. 围墙装饰灯参数为甲方自定，价格无法确认，请明确；

答：LED柱头灯，250mmX250mm，做暂估价处理，此部分一般为施工开始后再行采购，价格差异比较大。

