**一、具体采购内容和标准**：

**包1**

**全民健身路径：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **产品**  **名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 地埋篮球架(含划线) | 2副 | 所有产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并提供在有效期内的国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证证书及确认函扫描件。器材安全使用年限8年。 |
| 2 | 室外乒乓球台 | 5副 |
| 3 | 椭圆机 | 3件 |
| 4 | 三位扭腰器 | 3件 |
| 5 | 双杠（含悬浮地板） | 3件 |
| 6 | 上肢牵引器 | 2件 |
| 7 | 太极揉推器 | 2件 |
| 8 | 腰背按摩器 | 3件 |
| 9 | 告示牌 | 3件 |

**多功能运动场（笼式篮球场）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 围 网 | 416 | ㎡ | （33+19）×2×4×2 |
| 2 | 悬浮地板（含划线） | 627 | ㎡ | 33×19 |
| 3 | 太阳能灯光 | 6 | 组 |  |
| 4 | 地埋篮球架 | 1 | 副 |  |

**1.技术标准**


**场地尺寸:**整体面积33米×19米，划线面积28×15米悬浮地板:地板规格30.48厘米×30.48厘米，厚度不低于15.6mm。单片重量不低于310克;采用悬浮式拼装底板，环保高强度聚丙烯聚合物，无毒、无味、绿色环保，具有良好的抗氧化、抗紫外线、防水防潮性能且平稳、防滑、弹性好;单点注塑一次成型，软性材质，抗变形能力好，正面为米字形镂空结构特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构，每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑;采用锁扣方式收边。

围网:颜色为绿色，设置在边线、端线1.5 米以外，高度不小于4米，风载荷标准值不小于0.35KN/平米。围网表面PVC包塑，丝径∅4mm,网孔不大于50mm×50mm;主立柱采用直径不小于 75mm×3mm或等强度管材，间距不大于3米，立柱埋入地下的深度应不小于400mm(特殊地层具体分析);设置网门2个，网门≽1.0米。在每个网门周边明显位置悬挂标识牌，尺寸为80cm×60cm，标牌内容另行确定;易接触的管材末端无锐角，螺钉、螺母等紧固件需做防锈、防松处理。

**篮球架:**篮板应符合 GB19272-2024标准，尺寸为1800mm×1050mm 的矩形篮板，材质为钢化玻璃；立柱、悬臂梁采用直径为中Φ219mm、壁厚4mm的优质管材，一次冷弯成形；篮板支撑篮架上、下拉杆采用中Φ48mmx2mm 优质钢管，在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，埋地方式为预埋式；篮球架结构尺寸应符合GB23176-2024标准，篮球架伸臂长≽1800mm，符合GB19272-2024标准稳定试验要求；篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2024要求；篮圈采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 20mm，篮圈内径为450~459mm;篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8mm的间隙:篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置。配置球网。

**灯光:**采用太阳能灯光，灯杆应设置在边线、端线1.5米以外，或利用球场边围网立柱架设灯具6组；灯杆高度不低于6米，场地照度不低于 150 勒克斯。

**场地画线:**采用白色场地专用漆涂料喷画。界线一律为5厘米。场地划线详细规格详见下图。



**2、要求：**

器材设施需符合国家相关认证标准，质保期不少于8年。

**二、商务要求 ：**

1、交货期：自合同签订之日起30个日历日。

2、质保期：8年。

3、付款方式：①合同签订后支付合同价款的40%作为预付款;

②交货完工且验收合格后30个工作日内一次性支付剩余合同价款,供应商在质保期内须提供质量保修服务。

4、供应商在供货期内完成安装调试任务并将器材信息上传至西安体育大管家系统，质保期内负责器材维修。