**一、具体采购内容和标准**：

**包2**

**全民健身路径：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **产品**  **名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 地埋篮球架(含划线) | 1副 | 所有产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并提供在有效期内的国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证证书及确认函扫描件。器材安全使用年限8年。 |
| 2 | 室外乒乓球台 | 16副 |
| 3 | 椭圆机 | 15件 |
| 4 | 三位扭腰器 | 15件 |
| 5 | 双杠（含悬浮地板） | 15件 |
| 6 | 上肢牵引器 | 1件 |
| 7 | 太极揉推器 | 1件 |
| 8 | 腰背按摩器 | 15件 |
| 9 | 告示牌 | 15件 |

**群众健身房：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动跑步机 | 尺寸≥1900×900×1500mm，跑步区域尺寸≥500×1450nu1;功率≥2.0HP功率交流电机，超低 噪音、运行平稳;有显示屏;外观设计时尚美观，防滑性能好;有缓冲系统;最大承重需≥150kg。 | 1件 |  |
| 2 | 椭圆车 | 尺寸≥1600mm×560mm×1100mm;转动轴承运转安静、流畅;传动链条需为高强度链条，传动平稳;有多功能控制面板(至少能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率);把手可上下、前后、左右调节;最大限重≥120kg。 | 1件 |  |
| 3 | 划船器 | 最大承重≥150kg，传动方式:链条传动，阻力系统:风阻，阻力等级:无级调节，显示窗口:5英寸LCD屏幕，传感器:霍尔传感器，显示信息:时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距高、热量、功率/平均功率、心率/平均心率，尺寸≥2340×560×1050(mm) | 1件 |  |
| 4 | 三站综合机 | 尺寸≥1872×1626×2200(mm);重量≥222kg:管材符合《GB17498.2-2008 固定式健身器材》标准;不锈钢护罩,美观安全;钢索:国产φ4.8mmm钢索，增加产品的安全性和耐用性;滑轮:滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强;至少满足十种锻炼方式。 | 1件 |  |
| 5 | 多功能可调式训练椅 | 尺寸≥1500×650×500(mmm);管材符合《GB17498.2-2008固定式健身器材》标准;座靠垫采用自动拖动调节结构 | 1件 |  |
| 6 | 腹肌板 | 尺寸≥1600×550×1100(mm);管材符合《GB17498.2-2008固定式健身器材》标准;把手防滑;重量≥30kg | 1件 |  |
| 7 | 温馨提示牌 | 尺寸50cm×70cm;亚克力材质。将提示内容夹于其中，装订在室内墙面;具体内容另行提供。 | 1件 |  |
| 8 | 告示牌 | 尺寸40×60cm;铝钢材质;不锈钢烤漆丝印:装订在室外墙面;具体内容另行提供。 | 1件 |  |
| 9 | 场地地胶 | 1.厚度≥4.5mmm;产品颜色:红色、灰色;耐磨层不小于 1.3mumPVC 耐磨层;缓冲层厚度:不小于3mm。拉伸强度≥1.5MPa  2.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%  3.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³  4.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm  5.防滑性(湿法)≥0.6  6.阻燃性：Ⅰ级  7.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡  8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡  9.灰分含量≤0.2%  10.为防止产品在潮湿环境滋生细菌，提供抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。  11.为保证产品环保性，提供ISO16000标准检测日期≥28天，甲苯、乙苯释放量（mg/m³）和释放速率mg/(m²·h)均未检出检测报告。  12.为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于6000h的耐酸耐碱循环处理报告, 依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。  13.为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准，检测起止日期≥6000h的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告。  14.为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于7000h耐人工气候（透过玻璃）老化，外观不准许有裂纹、不准许断裂，依据GB/T 11982.1-2015标准耐污染性0级，耐磨性(体积损失Fv)T级≤2mm³的检测报告。  为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告,加盖制造商公章进行佐证。国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询为准。 | 60㎡ |  |

**二、商务要求 ：**

1、交货期：自合同签订之日起30个日历日。

2、质保期：8年。

3、付款方式：①合同签订后支付合同价款的40%作为预付款;

②交货完工且验收合格后30个工作日内一次性支付剩余合同价款,供应商在质保期内须提供质量保修服务。

4、供应商在供货期内完成安装调试任务并将器材信息上传至西安体育大管家系统，质保期内负责器材维修。