|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **西安市四十八中学食堂改造新增设备清单表** | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
|
| 1 | 四层平板货架 | 1、整体采用304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱采用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢方管； 3、层板/加强筋采用304磨砂贴塑不锈钢板材，厚度≥1.0mm； 4、配不锈钢可调子弹脚； 5、尺寸：约1500\*500\*1550mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 2 | 高身储物柜 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚； 5、尺寸：约1200\*500\*1800mm。 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 米面架 | 1、整体采用304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、横柱用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢； 3、立柱采用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢； 4、不锈钢子弹脚； 5、尺寸：约1200\*500\*300mm。 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 双层工作台（圆腿） | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥16mm防震木板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥Ф50\*1mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、尺寸：约1800\*800\*800mm。 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 9门更衣柜 | 1、采用304不锈钢制作，厚度≥1.0mm，带明锁扣； 2、尺寸：约900\*390\*1800mm。 | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 双孔收餐工作柜 | 1、采用304不锈钢板材制作，台面厚度≥1.0mm，下沉式收污口,脚通≥ф38X1.0mm不锈钢管,横撑≥ф25X1.0mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高≥150mm。 2、尺寸：约1500\*760\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 五斗收集车 | 1、钢架材料用304不锈钢，厚≥1.0mm，配4个4寸活动胶轮。 2、尺寸：约795\*440\*930mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 大单星盆水池 | 1、整体用304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：约800\*500\*280mm； 5、立柱采用≥38\*38\*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25\*38\*1.0mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm； 9、尺寸：约1200\*800\*800+150mm。 | 7 | 台 | 工业 |
| 9 | 开水器带底座 | 1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、容量：≧100L； 3、功率：≧9KW/380V。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 厨房灭火系统 | 1、采用一个自动机械式主箱。 2、该系统配置≥18个喷头、两个药剂罐（≥11L\*2）、一个机械式释放组件、一个机械式水流控制组件。 ▲3、该系统拥有自动启动、手动启动装置、强制启动手柄三种启动方式。 4、灭火系统所使用的灭火剂为厨房专用、高效、无毒灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期为5年。 ▲5、系统药剂输送管路需采用304不锈钢无缝钢管连接。 6、系统外壳需采用≥1.2厚304不锈钢制造。 7、设有可视窗口，能够即时观察设备运行状态。 8、系统自带声光报警系统，在停电状态下可连续监控360小时。 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 炉拼台 | 1、采用304磨砂贴塑不锈钢板材；  2、台面厚度≥1.0mm；  3、横通采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；立管采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；  4、配不锈钢可调节子弹脚4个； 5、尺寸：约350\*1200\*800+450mm。 | 6 | 台 | 工业 |
| 12 | 双头双尾小炒灶 | 1、机身结构选用≥2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳； 2、台面：304不锈钢板厚度≥1.0mm一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢；  4、风机具有安全保护功能，控制系统具有防水保护功能；  ▲5、炉具配有燃气熄火保护装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管； 6、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：≥180W\*2,热效率：≥40KW\*2； 7、运行噪音小于80分贝；  8、尺寸：约1400\*1000\*800+400mm； 9、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》；  10、提供3C认证证书。 | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 双温四门高身柜 | 1. 全不锈钢材质，压缩机采用国内优质品牌压缩机； 2、提供3C认证证书； 3、箱体采用不锈钢整体发泡成型； 4、温 度:+0/+10℃～-6/- 18℃； 5、制冷方式：直冷，自动除霜； 6、盘管采用全铜无缝管，回弹门，冰箱内层架为不锈钢材质；   7、尺寸：约1600\*1800\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 14 | 油网烟罩 | 1、面板/侧板采用304-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材； 2、隔油网采用304，≥0.8㎜磨砂贴塑不锈钢板材； 3、配防爆灯； 4、配不锈钢集油盒； 5、尺寸：约15000\*1300\*550mm。 | 6 | ㎡ | 工业 |
| 15 | 单孔收餐工作柜 | 1、台面为304不锈钢板，厚度≥1.0mm。 2、下沉式收污口,脚通≥ф38X1.0mm不锈钢管,横撑≥ф25X1.0mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高≥150mm。 3、尺寸：约800\*800\*800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 单星盆水池 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥600\*600\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≥38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4、尺寸：约800\*800\*800+150mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 双层台面立架 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、尺寸：约1800\*300\*600mm。 | 4 | 台 | 工业 |
| 18 | 平冷操作台 | 1. 材质：不锈钢，台面进深/厚度：≥765mm/40mm，100mm 子弹地脚，标准 GN2/1 层架4； 2、温度范围：-5/+10℃； 3、压缩机功率：≥175W；   4、内层架为不锈钢材质； 5、尺寸：约1800\*800\*800mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 19 | 单通工作台 | 1、台面板采用304不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm； 2、台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm，工作台面和底板需要加固； 3、趟门为静音型，安装在≥2.0mm厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 4、脚采用不锈钢重力脚； 5、尺寸：约1800\*800\*800mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 20 | 双通移门荷台柜 | 1、台面板采用304不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm； 2、台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm，工作台面和底板需要加固； 3、趟门为静音型，安装在≥2.0mm厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 4、脚采用不锈钢重力脚； 5、尺寸：约1500\*800\*800mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 21 | 24盘燃气智能型蒸饭柜 | 1、尺寸：约1425\*650\*1740mm 2、蒸饭量：≥75kg 3、蒸饭时间：约55分钟 4、热负荷：≥32kw 5、燃气种类：天然气 6、盆数：≥24盆 7、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能。  8、提供3C认证证书。 | 3 | 台 | 工业 |
| 22 | 单头大锅灶  **（核心产品）** | 1、机身结构选用≥2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳； 2、台面：304不锈钢板，厚度≥1.0mm，一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢；  3、风机具有安全保护功能，控制系统具有配防水保护功能；  ▲4、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管； 5、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：≥180W,热效率：≥50KW； 6、运行噪音小于80分贝： 7、尺寸：约1200\*1200\*800+450mm； 8、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》； 9、提供3C认证证书。 | 4 | 台 | 工业 |
| 23 | 双门留样柜 | 1、款式：对开双玻璃门；材质：内、外箱喷涂板，塑料整体拉手，浸塑钢丝层架； 2、温度范围：+2/+10℃； 3、容积：≥688L；  4、配门锁； 5、尺寸：约1220\*725\*1935mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 24 | 木案下层板工作台 | 1、木案板为松木,厚度≥80mm； 2、脚腿采用≥50X50X1.0mm厚不锈钢管；下部拉撑采用≥38\*38\*1.0mm不锈钢管，连可调节不锈钢子弹脚；台脚安装橡胶防滑垫； 3、尺寸：约1800\*800\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 25 | 单通移门碗柜 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度≥1.0mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、尺寸：约1200\*500\*1800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 单通移门荷台柜 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、移门为双层结构； 7、尺寸：约1500\*700\*800mm。 | 4 | 台 | 工业 |
| 27 | 热风循环消毒柜 | 1、板材：整机选用304不锈钢；不锈钢餐具框；  2、控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；  3、温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150度高温消毒无死角。  4、功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；  5、功率：≥4.4kw/220V。  6、提供《消毒产品生产企业卫生许可证》。 | 3 | 台 | 工业 |
| 28 | 五格售饭柜 | 产品功能：用于饭菜保温   1. 采用304磨砂贴塑不锈钢板材台面，厚度≥1.0mm； 2、下一层板、侧板为≥1.0mm厚不锈钢板,脚通≥ф38X1.2mm不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚,加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、含304不锈钢份数盘；   5、功率：≥3KW/220V； 6、尺寸：约1800\*700\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 29 | 蒸菜柜 | 产品功能：用于饭菜保温  1、采用304磨砂贴塑不锈钢板材台面，厚度≥1.0mm； 2、下一层板、侧板为≥1.0mm厚不锈钢板,脚通≥ф38X1.2mm不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚,加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、功率：≥3KW/220V； 5、尺寸：约1500\*700\*800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 30 | 四人快餐桌椅 | 1、尺寸：约1100\*1700\*765； 2、台面基材采用达到国家环保标准的密度板，外包304不锈钢板材，厚度≥0.8m；  3、骨架采≥50\*50\*1.5mm碳钢支架；  4、采用优质高强度钢化塑料材质凳面。 | 50 | 台 | 工业 |
| 31 | 风柜 | 1、材料：外壳采用≥1.5mm厚镀锌板，支架采用国标Q235-L50\*50\*5国标角铁，带隔音处理； 2、功率≥7.5KW； 3、尺寸：约1500\*1500\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 32 | 风幕机 | 电压：220V 功率：≥315W 噪声：≤60dB（A） 风量：≥1670(m3/h) 长度：≥1200mm | 3 | 台 | 工业 |
| 33 | 灭蚊灯 | 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：30-50㎡ 额定电压：220V-50HZ 材料等级：ABS阻燃材料 | 16 | 台 | 工业 |
| 34 | 电子秤 | 规格：50kg\*2g,75kg\*5g,150kg\*10g,300kg\*20g,100kg 显示方式：数码管显示[LED] 最大（小）称量：20g-300kg,测量范围：1（kg） 面板材质：不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 垃圾桶 | 高密度聚乙烯全新料，容量：≧120L | 3 | 台 | 工业 |
| 36 | 紫外线消毒灯 | 电压:220V 功率:≧100W 管径：≧25mm  提供《消毒产品生产企业卫生许可证》 | 10 | 台 | 工业 |
| 37 | 土豆脱皮机 | 304不锈钢料筒，全自动脱皮；  功率：≧1KW/220V；  效率：≧240Kg/H。 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 多功能切菜机 | 功率：≧0.75KW/380V；效率：130-660kg/h  适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。  可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 | 1 | 台 | 工业 |
| 39 | 绞切肉机 | 机身以及与肉类接触部件均为304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片≧400Kg/h,切肉丝≧200Kg/h,绞肉≧150Kg/h。防水等级不低于IPX1。输入功率：≧0.75kw 额定电压：380V | 1 | 台 | 工业 |
| 40 | 饼盘车 | 1. 主架采用304-30\*30壁厚≧1.0mm不锈钢方管制作，支撑码采用≧1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制,车体前后有不锈钢挡盘； 2、车体四角安装防撞胶,脚轮采用φ5"加重尼龙轮，带刹车；   3、尺寸：约400\*400\*1400mm | 2 | 台 | 工业 |
| 41 | 电烤箱 | 1、电压: 380V； 2、功率:≧ 13.2KW； 3、规格：≧ 双层四盘； 4、频率：≧ 50hz；  5、尺寸：约800\*600\*800mm；  6、提供工业产品生产许可证。 | 1 | 台 | 工业 |
| 42 | 电饼铛 | 1、全不锈钢机身；  2、额定电压：380V；  3、功率：≧5KW；  4、温控范围：≧50—300°；  5、尺寸：约800\*600\*800mm；  6、提供工业产品生产许可证。 | 1 | 台 | 工业 |
| 43 | 单星水池 | 1. 面板采用304磨砂贴塑不锈钢板材，厚度≥1.0㎜,加强筋采用≥1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板材； 2、星盆采用304磨砂贴塑不锈钢板材,厚度≥1.0㎜，尺寸：约500\*500\*280mm； 3、立柱采用直径≥38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。不锈钢下水器；不锈钢水龙头、开孔φ22mm； 4、尺寸：700\*700\*800+150mm；   5、提供水龙头节能产品认证证书。 | 4 | 台 | 工业 |
| 44 | 和面机 | 额定电压：约380V 电机功率：≧1.5KW 最大和面量：≧25Kg | 1 | 台 | 工业 |
| 45 | 压面机 | 压面厚度: 0.5~10mm；  压面宽度: 280mm；  生产能力: ≥75kg/h； 外板采用≥1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配多种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关 | 1 | 台 | 工业 |
| 46 | 揉压压面机 | 额定电压：380V 压面厚度：0.5-25mm 电机功率：≧1.5KW 压面宽度：约350mm 生产能力：≥75kg/h | 1 | 台 | 工业 |
| 47 | B40 三功能搅拌机 | 料桶容积：≧40L 额定电压：220V/3V-380V 额定频率：≧50Hz 电机功率：≧2.2KW/1.5KW 最大和面量：≧15Kg  尺寸：500\*400\*400mm | 1 | 台 | 工业 |
| 48 | 不锈钢双门发酵箱 | 1. 箱体内外采用不锈钢材料制造 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统   5、采用各厂优质电器元件 6、特设自动进水装置和任意调节层架 7、功率：≧2.8KW/220V 8、尺寸：约1000\*685\*1705（mm）  9、提供工业产品生产许可证 | 1 | 台 | 工业 |
| 49 | 双星盆水池 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚≧1.0mm； 2、星盆斗厚≧1.0mm，星盆斗尺寸：≧500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≧38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用≧38\*38\*1.0㎜不锈钢管； 5、尺寸：约1200\*700\*800+150mm | 2 | 个 | 工业 |
| 50 | 餐车 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≧1.0mm，下层板厚度≧1.0mm； 3、脚管采用≧Ф48\*1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配4"静音万向轮，带刹车； 5、尺寸：约850\*510\*900mm。 | 10 | 台 | 工业 |
| 51 | 暖饭车 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面、侧板、围板厚度≧1.0mm； 3、配不锈钢子弹脚4个,加强筋用≧1.0mm厚不锈钢板； 4、含304不锈钢桶，功率：≧2KW/220V； 5、尺寸：约700\*700\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 52 | 双头矮汤炉（天然气） | 1、机身结构选用3.0mm\*30\*30mm镀锌方钢制作，可调不锈钢脚；  2、台面:不锈钢板厚度≥1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢； 3、风机具有安全保护功能，控制系统具有防水保护功能； ▲5、炉具配有燃气熄火保护装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管；  6、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：180W\*2,热效率：38KW\*2； 7、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》； 8、提供3C认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| 53 | 八桶保温粥车 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≧1.0mm，内衬≧15mm防水机制板并用≧1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≧1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≧1.0mm； 5、尺寸：约1550\*800\*850mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 54 | 龙头 | 不锈钢材质，铜芯出水孔，单孔台式，配备12"（305mm）摆动式水嘴，提供节能产品认证证书； | 21 | 台 | 工业 |
| 55 | 净化器 | 1、整机外壳采用不锈钢板材，厚度1.2mm，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 2、自动温度过载断电装置； ▲3、变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达≥50%； ▲4、风量≥18000m³/H。 | 2 | 台 | 工业 |
| 56 | 烟管 | 1. 采用镀锌板制作；   2、材料厚度：≥1.2mm。 | 360 | ㎡ | 工业 |
| 57 | 风柜支架 | 1、配套定做 2、焊接后抛光做防锈处理 3、10#槽钢制作，坚固耐用 4.尺寸：约1500\*1500\*200mm | 1 | 台 | 工业 |
| 58 | 净化器支架 | 1、配套定做 2、焊接后抛光做防锈处理 3、10#槽钢制作，坚固耐用 4、尺寸：约1500\*1500\*200mm | 1 | 台 | 工业 |
| 59 | 风柜启动控制器 | 1. 标配优质钢板烤漆； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配；   4、具有降压启动功能。 | 2 | 台 | 工业 |
| 60 | 防火阀 | ▲常开型排烟防火阀，150度熔断关闭 | 4 | 个 | 工业 |
| 61 | 不锈钢快餐盘 | 304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，5格光边。  尺寸：约300\*200mm | 500 | 个 | 工业 |
| 62 | 不锈钢汤碗 | 304不锈钢材质，直径≥12cm；双层隔热；厚度≥1mm。 | 500 | 个 | 工业 |
| 63 | 不锈钢餐勺 | 304不锈钢 厚度≥1mm，重量≥50克。 | 400 | 个 | 工业 |
| 64 | 不锈钢面碗 | 产品采用304不锈钢 厚度≥1mm；直径≥60mm。 | 400 | 个 | 工业 |
| 65 | 合金筷 | 重量≤35克，方头筷子夹菜端圆形带防滑功能。 | 500 | 双 | 工业 |
| 66 | 不锈钢汤桶 | 产品采用304不锈钢材质，直径≥50cm。 | 4 | 个 | 工业 |
| 67 | 厨房隐患排查体验系统 | 1.显示分辨率不低于1920\*1080像素，软件内UI根据一体机分辨率自适应模式； 2.交互：新一代头手6DoF研光学定位系统，支持透视模式及10m✕10m安全护导，支持5个安全区记忆； 3.计算平台：高通 XR2，Kryo 585 核心，8核64 位及以上，≥6G RAM，≥256G ROM，支持8K@60Hz全景视频； 4.显示不低于：5.5 inch x 1 SFR TFT，4K分辨率，屏幕分辨率3664 x 1920，PPI：773，视场角98°，58/63.5/69mm三段可调瞳距，90Hz（可系统设置为120Hz），支持通过TUV低蓝光认证的系统护眼模式； 5.摄像头：鱼眼单色（640 ✕ 480 @60Hz）✕ 4，视场角：166°，支持头部6Dof定位； 6.传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应； 7.Wi-Fi：Wi-Fi 6，2 ✕ 2 MIMO，802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz 双频，支持 Miracast，支持无线串流 PC Steam VR 游戏； 8.传输：USB3.0数据传输，USB3.0 OTG扩展功能，5V/1A OTG 扩展供电能力；支持DP视频输出（支持转接线将头盔内容投到电视上，连接稳定可靠）； 9.产品采用全三维场景开发，可以在高度仿真场景中进行场景漫游，对场景中的人物和物品进行相应的操作；提升参观者的参与感、趣味感、互动感、体验感和沉浸感； 10.隐患包含：燃气灶附近禁止摆放易燃易爆物品；刀具应妥善放置，刀刃向着不朝人的方向；食品安全应注意密闭存放，以免发生受潮变质；加热电器如电磁炉、电饭锅等使用完毕后应关闭电源，防止引起火灾或触电；水龙头在使用完成后应关闭，以免器具遭到破坏；燃气型或电热型热水器使用完成后应关闭，避免造成燃气泄漏或因电路短路而造成的火灾概率。 | 1 | 套 | 工业 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **未央职教食堂新增设备清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **所属行业** |
|
| 1 | 电煮面桶 | 1. 整机主体框架及外壳采用不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；桶的直径500mm； 2.与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用304不锈钢； 3.170L智能变频； 4.功率：380V12KW，具有安全保护装置；   5.提供工业产品生产许可证 | 2 | 个 | 工业 |
| 2 | 电炒锅 | 尺寸：约2000\*1100\*(800+400）mm，主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用304不锈钢，板厚≥1.0mm。具有安全保护装置；  提供工业产品生产许可证。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 消毒柜 | 1. 容量：720L,产品主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用304不锈钢； 2.紫外线+中温热风；   3.提供《消毒产品生产企业卫生许可证》。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 电饼铛 | 1.全不锈钢机身；  2.额定电压：380V；  3.功率：≧5KW；  4.温控范围：≧50—300°；  5.尺寸：约800\*600\*800mm；  6.提供工业产品生产许可证。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 和面机 | 1.尺寸：约920\*750\*930mm，产品主体框架及外壳采用201不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用304不锈钢； 2.最大和面12.5kg/次。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 蒸箱 | 1. 双门电蒸饭车； 2.盆数：24盆，产品主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用304不锈钢； 3.功率24kw 电压:380V；   4.提供工业产品生产许可证。 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 油网烟罩 | 1、烟罩壳体采用304不锈钢板材，厚度≥1.2mm。 2、每节（1.2米为一节））配防爆照明日光灯至少两只，≥30W/个，配不锈钢灯罩壳 3、配置弥散式新风，弥散式新风壳体采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm 4、配置相应的油网片（参考尺寸：500\*500\*50mm），厚度≥0.8mm 5、尺寸：约7400\*1300\*500（mm） | 10 | ㎡ | 工业 |
| 8 | 低噪音排油烟风柜 | 1.采用304不锈钢板制，厚度≥1.0mm，一次性拉伸折边成型可拆装结构设计； 2.电源线从厨房内控制箱接至设备放置处至少预留5米； 3.处理风量≥56000m3/h； 4.功率≥22kw/380v。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 低空油烟净化器 | 采用优质冷轧板，厚度≥2.0MM，表面静电喷涂；净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 1、风量≥28000m³/h 2、净化率≥93% 3、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 风柜底座 | 支架采用≥L40\*40国标角铁，须做防锈处理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 净化器底座 | 支架采用≥L40\*40国标角铁，须做防锈处理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 风柜启动保护器 | 1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。 2、风机工作模式选择：至少可选择普通模式、静音模式、强排模式。 3、LCD大屏数据显示：可显示风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 4、支持智能触控启停，操作方便。 5、支持风量调节。 6、支持启动停止过程无极调速，风机轴承。 7、支持风机、净化联动控制。 8、支持通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。 9、支持节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音幵消除电机电磁噪音。 10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键须采用触控按键，防油防水。 11、产品依据“GB 4706.1-2024家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求。 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 排油烟管道 | 1. 采用镀锌板制作；   2、材料厚度：≥1.2mm。 | 66 | ㎡ | 工业 |
| 14 | 辅材辅料 | 含电源线、软连接、减震器、防火阀等及其他辅材辅料，以实际现场为准 | 1 | 项 | / |
| 15 | 安装调试费 | 含设备安装调试、施工器具、作业车租赁等 | 1 | 项 | / |
| 16 | 瓷盘 | 直径255mm瓷盘 | 200 | 套 | 工业 |
| 17 | 不锈钢餐盘 | 304材质、四格餐盘，尺寸参考350\*260mm | 200 | 套 | 工业 |
| 18 | 标识标牌 | 含楼体不锈钢字15套（单个尺寸约1000\*1000（mm）材质为304不锈钢，厚度≥1.2mm），指引牌翻新处理1个，含拆除、安装、辅材辅料、高空作业车租赁等 | 1 | 项 | 工业 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **万科悦府幼儿园食堂新增设备清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **所属行业** |
|
| **A主操作间** | | | | | |
| A01 | 燃气单头大锅灶 | 1. 灶面采用304/1.2mm厚不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用≥1.0mm厚不锈钢板，内衬采用≥2mm厚Q235冷轧钢板。全灶采用高强度铆接技术。 （2）燃烧器:使用优质预混燃烧器，热效率高且燃烧稳定。 （3）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前设置局部小型活动漏水网，防残渣堵塞，方便人员打扫。 （4）采用304钢制天然气阀门。带熄火保护及电子打火；   （5）尺寸：约1200\*1200\*800+450mm；   1. 提供3C认证证书； 2. 提供水龙头节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| A02 | 炉拼台 | 1、采用304磨砂贴塑不锈钢板材；  2、台面厚度≥1.0mm；  3、横通采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；   1. 立管采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管； 2. 配不锈钢可调节子弹脚4个； 6、尺寸：约350\*1200\*800+450。 | 2 | 台 | 工业 |
| A03 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1. 灶面采用304不锈钢板，厚度≥1.2mm，灶围、后背板及其他辅助板采用≥1.0mm厚不锈钢板，内衬采用≥2mm厚Q235冷轧钢板。全灶采用高强度铆接技术。 （2）燃烧器:使用优质预混燃烧器，热效率高且燃烧稳定。 （3）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前设置局部小型活动漏水网，防残渣堵塞，方便人员打扫。 （4）采用304钢制天然气阀门。带熄火保护及电子打火。 2. 提供3C认证证书。 3. 提供水龙头节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| A04 | 单门蒸饭柜(燃气) | 1、采用不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变型，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电子打火装置，自动熄火保护，燃烧底部特殊定制加厚304国标板材，配≥12个带孔蒸盘和≥12个不带孔蒸盘； 2、尺寸：700\*700\*1700（mm）；  3、提供3C认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| A05 | 四层平板货架 | 1、采用304不锈钢制作。货架框主骨架采用≥Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用≥1.2mm不锈钢； 2、尺寸：约1000\*500\*1550（mm）。 | 1 | 台 | 工业 |
| A06 | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：≥24L； 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 | 工业 |
| A07 | 挂墙双层架 | 采用304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管； 尺寸：约1800\*350\*700(mm)。 | 1 | 台 | 工业 |
| A08 | 挂墙双层架 | 采用304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管； 尺寸：约1500\*350\*680(mm)。 | 1 | 台 | 工业 |
| A09 | 开水器 | 不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生“阴阳水”；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。  功率：≥6KW  尺寸：约480\*400\*800mm | 1 | 台 | 工业 |
| A10 | 冷藏四门高身柜 | 采用304不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  尺寸：约1220\*700\*1980（mm）  提供3C认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| A11 | 冷藏操作台 | 采用不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  尺寸：约1800\*800\*800（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A12 | 双层平板工作台 | 采用304不锈钢制作。台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚 尺寸：约1500\*800\*800（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A13 | 双层平板工作台 | 采用304不锈钢制作。台面采用1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用≥38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚 | 1 | 台 | 工业 |
| A14 | 燃气热水机 | 出水量（L/H）：≥460L 额定热功率：≥50KW 外形尺寸：约570\*470\*900mm  内胆材质：304不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| A15 | 单星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板；支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 尺寸：约1000\*700\*800+150（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A16 | 台式混水龙头 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；  6、提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| A17 | 挡鼠板 | 采用双面≥1.2mm不锈钢板制作，带卡槽,尺寸按现场定制 | 4 | 个 | 工业 |
| A18 | 破壁机 | 精钢刀头，常温自清洗，触控式，高硼硅玻璃材质，适用人数3人以上，容量≥1.5L，电源：220V | 1 | 台 | 工业 |
| **B面点间** | | | | | |
| B01 | 千层烙饼机 | 电压：220/380 可选（V） 功率：≥5kw 高锅 ≥2.6 厘米 锅体:合金锅 锅深:≥3cm  箱体:不锈钢 尺寸:约600\*780\*800mm 发热元件:电热丝 电热管铸管  提供工业产品生产许可证 | 1 | 台 | 工业 |
| B02 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 箱体：整体采用不锈钢板材，箱内采用镀铝板材料，且采用满焊技术；电器：采用微电脑控制脉动点米和火焰监测系统，并设耳光警告；控制：可分层结构，每层可独立控制；配件：采用优质电热丝，国产优质电器元件，食品硅橡胶门封条；  尺寸：约800\*600\*800mm；  提供工业产品生产许可证。 | 1 | 台 | 工业 |
| B03 | 双动双速和面机 | 额定电压:~220V 电机功率:≥2.2kW 料筒容积：≥40L 最大和面量:≥15kg/h | 1 | 台 | 工业 |
| B04 | 压面机 | 额定电压:~220V 电机功率:≥1.5kW 生产能力:≥25-30kg/h 尺寸:约450x360x1040mm | 1 | 台 | 工业 |
| B05 | 电子秤 | 1、规格：50kg\*2g,75kg\*5g,150kg\*10g,300kg\*20g,100kg 2、显示方式：数码管显示[LED] 3、最大（小）称量：20g-300kg,测量范围：1（kg） 4、面板材质：不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| B06 | 双层平板工作台 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥16mm防震木板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥Ф50\*1mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、尺寸：约1800\*800\*800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| B07 | 挂墙双层架 | 采用304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管，尺寸：约1800\*350\*680(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| B08 | 单星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板；支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。尺寸：约700\*800\*800+1509(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| B09 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；  6.提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| B10 | 不锈钢单门发酵箱 | 1. 箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用； 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度； 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致； 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然； 5、功率：≧2.8KW/220V；   6、尺寸500\*500\*1500mm。  7、提供工业产品生产许可证。 | 1 | 台 | 工业 |
| B11 | 平板推车 | 采用304不锈钢制作。不锈钢板制作用材厚度为≥1.2mm，车轮选用4寸轮。尺寸：约500\*800\*857（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| **C洗碗间** | | | | | |
| C01 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；  6.提供节能产品认证证书。 | 3 | 台 | 工业 |
| C02 | 三星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。尺寸：约1800\*700\*900+1509(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| C03 | 热风循环消毒柜 | 消毒温度125度，采用不锈钢304板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW\*2。控制方式：机械式。容积：≥720L  提供《消毒产品生产企业卫生许可证》 | 2 | 台 | 工业 |
| **D粗加工** | | | | | |
| D01 | 单星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。  尺寸：约1000\*800\*800+150(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D02 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；  6.提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| D03 | 三星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板；支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。  尺寸：约1500\*800\*800(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D04 | 双星盆水池 | 采用304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。  尺寸：约1200\*800\*800+150 | 1 | 台 | 工业 |
| D05 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；  6.提供节能产品认证证书。 | 5 | 台 | 工业 |
| D06 | 双层平板工作台 | 采用304不锈钢制作。台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用≥38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚；  尺寸：约1000\*800\*800(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D07 | 洗地龙头 | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | 1 | 台 | 工业 |
| D08 | 平台刀具菜敦毛巾消毒柜 | 1、不锈钢制成，美观耐用；  2、可同时消毒毛巾、刀具、菜墩。分区消毒保证卫生。 | 1 | 台 | 工业 |
| **E库房，毛菜间** | | | | | |
| E01 | 四层货架 | 采用304不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围约30mm；货架层板≥1.2mm； 尺寸：约1200\*500\*1550(mm)。 | 3 | 台 | 工业 |
| E02 | 双层货架 | 1、采用304不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用≥1.2mm不锈钢； 2、尺寸：约1200\*500\*1200（两个台面）。 | 1 | 台 | 工业 |
| **F换衣间** | | | | | |
| F01 | 4门更衣柜 | 优质冷轧钢板，尺寸：850\*400\*1800(mm)  钢板厚度：≥0.8mm | 2 | 个 | 工业 |
| F02 | 陶瓷洗手池 | 扇形直径30cm | 1 | 个 | 工业 |
| F03 | 台式混水龙头 | 1. 座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；   6.提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| **G备餐间** | | | | | |
| G01 | 送餐车 | 采用304不锈钢制作。不锈钢板制作用材厚度为≥1.2mm，车轮选用4寸轮； 尺寸：约850\*510\*900(mm)。 | 4 | 台 | 工业 |
| G02 | 单门留样柜 | 采用304不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  尺寸：约610\*760\*1950(mm)  带门锁 | 1 | 台 | 工业 |
| **排烟系统** | | | | | |
| 1 | 油网烟罩 （主操作间） | 不锈钢制造； 壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配防爆灯。 | 6.72 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 油网烟罩 （面点间） | 不锈钢制造； 壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配防爆灯。 | 4.92 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 排烟管道 | 整体选用≥1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直 | 65 | ㎡ | 工业 |
| **小件部分** | | | | | |
| 1 | 不锈钢小盆 | 304不锈钢材质，加深反边盆，直径40cm | 20 | 个 | 工业 |
| 2 | 小号盆 | 304不锈钢材质，直径32cm | 10 | 个 | 工业 |
| 3 | 不锈钢食品留样盒（带盖） | 304不锈钢材质，容量450ML | 50 | 个 | 工业 |
| 4 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥2.5L | 15 | 个 | 工业 |
| 5 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥5L | 8 | 个 | 工业 |
| 6 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥8L | 6 | 个 | 工业 |
| 7 | 斩切刀 | 中式厨刀,切菜，切片，砍骨，尺寸300mm | 2 | 个 | 工业 |
| 8 | 不锈钢托盘 | 304不锈钢材质，60\*40\*4.8(1.0厚)mm方盘，可放进蒸箱的,带孔眼 | 8 | 个 | 工业 |
| 9 | 菜板 | 食品级PE加厚材质，60cm\*40cm\*20cm,绿色4个、白色2个、黄色2个、红色1个、蓝色1  提供工业产品生产许可证 | 10 | 个 | 工业 |
| 10 | 加长柄勺子 | 304不锈钢材质，34.5\*9.2cm | 4 | 个 | 工业 |
| 11 | 加厚大笊篱 | 碳化竹柄压花网，总长57cm;直径29cm;柄长30cm。 | 3 | 个 | 工业 |
| 12 | 除尘刷 | 乌檀木除尘刷，40\*9cm | 2 | 个 | 工业 |
| 13 | 菜刀 | 原木锻打，15cm\*11cm | 10 | 个 | 工业 |
| 14 | 粮食铲 | 不锈钢冰铲，铲长19cm；铲身长12cm；厚度1mm。 | 4 | 个 | 工业 |
| 15 | 包饺子专用馅勺 | 304不锈钢馅挑，长7cm。 | 6 | 个 | 工业 |
| 16 | 打蛋器 | 10寸打蛋器（304钢柄），总长度27.5cm；手柄长10.2cm；头长15cm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 煎铲 | 扒铲 | 5 | 个 | 工业 |
| 18 | 大锅长柄刷子 | 斜口锅刷，103cm\*30cm | 3 | 个 | 工业 |
| 19 | 密漏 | 宽边尖耳油格，总长20.5cm秤面；宽8cm。 | 3 | 个 | 工业 |
| 20 | 周转筛 | 全新加厚PE材质，63cm\*49cm\*35cm。绿色7个、蓝色1个、红色1个、黄色1个、白色8个 | 18 | 个 | 工业 |
| 21 | 小电子称 | 超清数显,带不锈钢盘,称重范围：10kg/0.1g ，可精准到0.1克 | 1 | 个 | 工业 |
| 23 | 剪刀 | 不锈钢家用食品级剪刀，长度21cm | 4 | 个 | 工业 |
| 24 | 擀面杖 | 红木材质，长度47cm，直径3.5cm | 3 | 个 | 工业 |
| 25 | 擀面杖 | 红木材质，长度1M | 1 | 个 | 工业 |
| 26 | 削皮刀 | 不锈钢材质，总长190mm；刃长89mm;总宽43mm | 5 | 个 | 工业 |
| 27 | 磨刀石 | 油石材质，150\*50\*26mm | 2 | 个 | 工业 |
| 28 | 炒锅 | 熟铁材质，1.4尺炒锅 | 1 | 个 | 工业 |
| 29 | 不锈钢大锅 | 304不锈钢双边锅，直径70cm | 1 | 个 | 工业 |
| 31 | 加长筷 | 木油条筷，32cm | 5 | 个 | 工业 |
| 32 | 加厚大汤勺 | 加厚不锈钢材质，直径16cm，柄长30cm | 4 | 个 | 工业 |
| 33 | 加厚味盅 | 304不锈钢加宽卷边，0.6\*20cm | 6 | 个 | 工业 |
| 34 | 加厚味盅 | 304不锈钢加宽卷边，0.6\*14cm | 6 | 个 | 工业 |
| 35 | 木柄锅刷 | 出口庄细丝锅刷，总长28cm | 5 | 个 | 工业 |
| 36 | 不锈钢桶（加盖） | 304不锈钢多用桶（精钢耳），50（直）\*50（高）cm | 2 | 个 | 工业 |
| 37 | 加厚钢把炒勺 | 钢柄/砂光勺，1.5M\*8两 | 3 | 个 | 工业 |
| 38 | 长把炒铲 | 无磁1.2厘3号铲(木柄亮光)，34.5\*9.7cm | 3 | 个 | 工业 |
| 39 | 厨师服带帽子 | 精选涤棉混纺材质，M/L码 | 5 | 套 | 工业 |
| 41 | 加厚大汤勺 | 无磁1.2M\*8两(木柄亮光)，直径12CM | 8 | 个 | 工业 |
| **幼儿餐具** | | | | | |
| 1 | 不锈钢加厚双层碗 | 304不锈钢材质，直径13cm，碗底6cm，高7cm | 60 | 个 | 工业 |
| 2 | 无磁加厚不锈钢口杯（激光刻字款） | 304不锈钢材质，底直径7cm；高度7cm | 60 | 个 | 工业 |
| 3 | 3/1分餐盘（圆） | 304不锈钢材质，直径14CM | 60 | 个 | 工业 |
| 4 | 竹筷18cm | 鸡翅木筷，18cm | 60 | 双 | 工业 |
| 5 | 三号尖匙 | 304不锈钢材质，3号 | 60 | 个 | 工业 |
| 6 | 不锈钢鸳鸯锅（加盖） | 304不锈钢材质，40\*38cm | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 配套鸳鸯锅不锈钢盆 | 304不锈钢材质，直径28cm | 2 | 个 | 工业 |
| 8 | 不锈钢桶（加盖） | 30（直）\*30（高）cm，304不锈钢 | 3 | 个 | 工业 |
| 9 | 分餐勺 | 304不锈钢材质，长度22cm | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 大纱布 | 90#笼布，50\*50cm | 7 | 个 | 工业 |
| 11 | 不锈钢筷子篓 | 304不锈钢材质，10\*20cm | 3 | 个 | 工业 |
| 12 | 不锈钢勺子框 | 304不锈钢材质，10\*20cm | 3 | 个 | 工业 |
| 13 | 不锈钢奔驰锅 | 304不锈钢材质，直径34cm | 2 | 个 | / |
| 14 | 方格盘 | 304不锈钢材质，尺寸：32\*22\*4.8cm | 12 | 个 | / |
| 15 | 扇形盘 | 304不锈钢材质扇形搁盘26cm | 8 | 个 | / |
| 16 | 食品夹 | 三线夹7寸 | 8 | 个 | / |
| 17 | 幼儿午点勺 | 304不锈钢材质，长度17cm | 60 | 个 | / |
| 18 | 分水壶 | 食品级PP材质，容量1000ml | 8 | 个 | / |
| 19 | 保洁箱 | 优质PP材质，49\*37\*32cm | 2 | 个 | / |

**备注：（1）最高限价：台式机/一体机电脑类 4800.00元/台 、学生课桌椅类 298.00元/套、心理辅导室类总价 43020.00元/间、化学实验室总价（西安市永庆路初级中学） 397667.00元/间、理化生实验室设备仪器和仪器室（未央实验学校） 456832.00元/3间、化学实验室及仪器室 171211.00元/七十六中、监控总价 180859.00元/永泰路小学、空调1.5P挂机 2339.00元/台、公寓床（三人位）1600.00元/位、公寓床1 1570.00元/套、智慧黑板（含配套软件及展台）24300.00元/套。以上产品（如涉及）如超最高限价视为无效投标文件。（2）以上国家执行标准如有更新，请以最新现行执行标准为准。（3）供应商在填写中小企业声明函时，应对本章3.3技术要求中所属行业为工业的产品逐项声明，如有漏项或任意一项不满足要求，则不予认定。（4）投标人所投产品须满足学校实际需求。（5）投标人须按照“技术要求”中的相关内容提供所投产品生产企业的工业产品生产许可证复印件或扫描件、3C认证证书复印件或扫描件、节能产品认证证书复印件或扫描件、消毒产品生产企业卫生许可证复印件或扫描件，以上资料加盖投标人公章，未提供或者提供不全，评标委员会将该投标文件视为无效投标文件。（6）投标人所投产品为委托代加工的，应提供委托代加工的相关证明材料。（7）直接接触食品（生熟食均包含）的不锈钢制品均要求采用食品级不锈钢并符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准。**