|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **西安市四十八中学食堂改造新增设备清单表** | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
|
| 1 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱采用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢方管； 3、层板/加强筋采用SUS304磨砂贴塑不锈钢板材，厚度≥1.0mm； 4、配不锈钢可调子弹脚； 5、参考尺寸：1500\*500\*1550mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 2 | 高身储物柜 | 1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚； 5、参考尺寸：1200\*500\*1800mm。 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 米面架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、横柱用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢； 3、立柱采用≥38\*38\*1.0mm厚不锈钢； 4、不锈钢子弹脚； 5、参考尺寸：1200\*500\*300。 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 双层工作台（圆腿） | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥16mm防震木板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥Ф50\*1mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、参考尺寸：1800\*800\*800mm。 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 9门更衣柜 | 1、采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm，带明锁扣； 2、参考尺寸：900\*390\*1800mm。 | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 双孔收餐工作柜 | 1、采用优质304不锈钢板材制作，台面厚度≥1.0mm，下沉式收污口,脚通≥ф38X1.0mm不锈钢管,横撑≥ф25X1.0mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高≥150mm。 2、参考尺寸：1500\*760\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 五斗收集车 | 1、钢架材料用SUS304不锈钢，厚≥1.0mm，配4个4寸活动胶轮。 2、参考尺寸：795\*440\*930mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 大单星盆水池 | 1、整体SUS201不锈钢制作； 2、台面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：800\*500\*280mm； 5、立柱采用≥38\*38\*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25\*38\*1.0mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm； 9、参考尺寸：1200\*800\*800+150。 | 7 | 台 | 工业 |
| 9 | 开水器带底座 | 1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、容量：≧100L； 3、功率：≧9KW/380V。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 厨房灭火系统 | 1、采用一个自动机械式主箱。 2、该系统配置≥18个喷头、两个药剂罐（≥11.5L\*2）、一个机械式释放组件、一个机械式水流控制组件。 3、该系统拥有自动启动、手动启动装置、强制启动手柄三种启动方式。 4、灭火系统所使用的灭火剂为厨房专用、高效、无毒灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期为5年。 5、系统药剂输送管路需采用304不锈钢无缝钢管连接。 6、系统外壳需采用≥1.2厚SUS304不锈钢制造。 7、设有可视窗口，能够即时观察设备运行状态。 8、系统自带声光报警系统，在停电状态下可连续监控360小时。 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 炉拼台 | 1、采用SUS304磨砂贴塑不锈钢板材  2、台面厚度≥1.0mm,  3、横通采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；立管采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；  4、配不锈钢可调节子弹脚4个； 5、参考尺寸：350\*1200\*800+450。 | 6 | 台 | 工业 |
| 12 | 双头双尾小炒灶 | 1、机身结构选用≥2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳； 2、台面:不锈钢板厚度≥1.0mm一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高于50度； 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高；  ▲5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管；  6、炉灶主要配件（手动阀，熄保装置电磁阀）； 7、选用一体式球墨铸铁炉膛； 8、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：≥180W\*2,热效率：≥40KW\*2； 9、运行噪音小于80分贝： 10、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能。  11、具备3C证书 | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 双温四门高身柜 | 1、全不锈钢材质，压缩机采用国内优质压缩机； 2、具备国家 3C 强制认证； 3、箱体采用不锈钢整体发泡成型； 4、采用微电脑温度控制器； 5、温 度:+0/+10℃～-6/- 18℃； 6、制冷方式：直冷，自动除霜； 7、盘管采用全铜无缝管，回弹门，冰箱内层架为不锈钢材质。 | 2 | 台 | 工业 |
| 14 | 油网烟罩 | 1、面板/侧板采用SUS201-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材； 2、隔油网采用SUS201-0.8㎜磨砂贴塑不锈钢板材； 3、烟罩整体对角线误差+5㎜； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒； 6、参考尺寸：15000\*1300\*550mm。 | 6 | 台 | 工业 |
| 15 | 单孔收餐工作柜 | 1、台面不锈钢板为304#2B板HL发纹，厚度≥1.0mm。 2、下沉式收污口,脚通≥ф38X1.0mm不锈钢管,横撑≥ф25X1.0mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高≥150mm。 3、参考尺寸：800\*800\*800。 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 单星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥600\*600\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≥38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4、参考尺寸：800\*800\*800+150。 | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 双层台面立架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、参考尺寸：1800\*300\*600。 | 4 | 台 | 工业 |
| 18 | 平冷操作台 | 1、材质：不锈钢，台面进深/厚度：≥765mm/40mm，100mm 子弹地脚，标准 GN2/1 层架4； 2、温度范围：-5/+10℃； 3、制冷剂 ：R290； 4、压缩机功率 ：≥179W；5、内层架为不锈钢材质； 6、参考尺寸：1800\*800\*800。 | 5 | 台 | 工业 |
| 19 | 单通工作台 | 1、台面板采用SUS201#不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm； 2、台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm，工作台面和底板需要加固； 3、趟门为静音型，安装在≥2.0mm厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 4、脚采用不锈钢重力脚； 5、参考尺寸：1800\*800\*800mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 20 | 双通移门荷台柜 | 1、台面板采用SUS304#不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm； 2、台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用不锈钢磨砂板，厚度≥1.0mm，工作台面和底板需要加固； 3、趟门为静音型，安装在≥2.0mm厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 4、脚采用不锈钢重力脚； 5、参考尺寸：1500\*800\*800mm。 | 5 | 台 | 工业 |
| 21 | 24盘燃气智能型蒸饭柜 | 1、参考尺寸：1425\*650\*1740mm 2、蒸饭量：≥75kg 3、可供人数：约400 4、蒸饭时间：约55分钟 5、热负荷：≥32kw 6、燃气种类：天然气 7、耗气量：约2.7m3 8、盆数：≥24盆 9、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能,、具备3C证书 | 3 | 台 | 工业 |
| 22 | 单头大锅灶 | 1、机身结构选用≥2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面:不锈钢板厚度≥1.0mm一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高干50度； 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高；  ▲5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管；  6、炉灶主要配件（手动阀，熄保装置电磁阀）都符合国家标准；  7、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：≥180W,热效率：≥50KW； 8、运行噪音小于80分贝： 9、参考尺寸：1200\*1200\*800+450； 10、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 11、具备3C证书。 | 4 | 台 | 工业 |
| 23 | 双门留样柜 | 1、款式：对开双玻璃门；材质：内、外箱喷涂板，塑料整体拉手，浸塑钢丝层架； 2、温度范围：+2/+10℃； 3、制冷剂 ：R134a； 4、容积：≥688L； 参考尺寸：1220\*725\*1935mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 24 | 木案下层板工作台 | 1、木案板为松木,厚度≥80mm； 2、脚腿采用≥50X50X1.0mm厚不锈钢管；下部拉撑采用≥38\*38\*1.0mm不锈钢管，连可调节不锈钢子弹脚；台脚安装橡胶防滑垫； 3、参考尺寸：1800\*800\*800。 | 2 | 台 | 工业 |
| 25 | 单通移门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度≥1.0mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、参考尺寸：1200\*500\*1800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 单通移门荷台柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、移门为双层结构； 7、参考尺寸：1500\*700\*800。 | 4 | 台 | 工业 |
| 27 | 热风循环消毒柜 | 板材：整机选用304不锈钢优级板；不锈钢餐具框；电机：选用优质铜芯电机,且有CNC认证；控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置； 温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：≥4.4kw/220V。 | 3 | 台 | 工业 |
| 28 | 五格售饭柜 | 1、采用SUS304磨砂贴塑不锈钢板材台面，厚度≥1.0mm; 2、下一层板、侧板为≥1.0mm厚不锈钢板,脚通≥ф38X1.2mm不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚,加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、含304不锈钢份数盘，功率：≥3KW/220V； 5、参考尺寸：1800\*700\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 29 | 蒸菜柜 | 1、采用SUS304磨砂贴塑不锈钢板材台面，厚度≥1.0mm； 2、下一层板、侧板为≥1.0mm厚不锈钢板,脚通≥ф38X1.2mm不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚,加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、功率：≥3KW/220V； 5、参考尺寸：1500\*700\*800mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 30 | 四人快餐桌椅4 | 1、参考尺寸：1100\*1700\*765； 2、台面采用304不锈钢板材，厚≥0.8mm；  3、骨架采≥50\*50\*1.5mm碳钢支架；  4、采用优质高强度钢化塑料材质凳面。 | 50 | 台 | 工业 |
| 31 | 风柜 | 1、材料：外壳采用≥1.5mm厚镀锌板，支架采用国标Q235-L50\*50\*5国标角铁，带隔音处理；风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳、噪音低、流量大、全压高、使用寿命长； 2、功率≥7.5KW； 3、参考尺寸：1500\*1500\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 32 | 风幕机 | 电压：220V 功率：≥315W 噪声：≥59dB 风量：≥1670(m3/h) 长度：≥1200mm | 3 | 台 | 工业 |
| 33 | 灭蚊灯 | 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 | 16 | 台 | 工业 |
| 34 | 电子秤 | 规格：FHT-50kg\*2g,FHT-75kg\*5g,FHT-150kg\*10g,FHT-300kg\*20g,FHT-100kg 显示方式：数码管显示[LED] -最大（小）称量：20g-300kg,测量范围：1（kg） -面板材质：不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 垃圾桶 | 高密度聚乙烯全新料，容量：≧120L | 3 | 台 | 工业 |
| 36 | 紫外线消毒灯 | 电压:220V 功率:≧100W 波峰值：≧254纳米 寿命：≧8000小时 管径：≧25mm | 10 | 台 | 工业 |
| 37 | 土豆脱皮机 | 全不锈钢料筒，全自动脱皮，操作方便，结构紧凑、便于移动；符合食品卫生安全；功率：≧1KW/220V，效率：≧240Kg/H。 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 多功能切菜机 | 功率：≧0.75KW/380V；效率：130-660kg/h  适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。  可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 | 1 | 台 | 工业 |
| 39 | 绞切肉机 | 机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片≧400Kg/h,切肉丝≧200Kg/h,绞肉≧150Kg/h。防水等级不低于IPX1。输入功率：≧0.75kw 额定电压：3~380V | 1 | 台 | 工业 |
| 40 | 饼盘车 | 1、主架采用304-30\*30壁厚≧1.0mm不锈钢方管制作，支撑码采用≧1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制,车体前后有不锈钢挡盘元枝； 2、车体四角安装防撞胶,脚轮采用φ5"加重尼龙轮，带刹车。 | 2 | 台 | 工业 |
| 41 | 电烤箱 | 电压: 380V 功率:≧ 13.2KW 规格：≧ 双层四盘 频率：≧ 50hz | 1 | 台 | 工业 |
| 42 | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，额定电压：380V 功率：≧5KW 温控范围：≧50—300° | 1 | 台 | 工业 |
| 43 | 单星水池 | 1、面板采用SUS201#磨砂贴塑不锈钢板材，厚度≥1.0㎜,加强筋采用≥1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板材； 2、星盆采用SUS201#磨砂贴塑不锈钢板材,厚度≥1.0㎜，星盆尺寸：500\*500\*280mm， 3、立柱采用直径≥38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。不锈钢下水器；不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 4、参考尺寸：700\*700\*800+150 | 4 | 台 | 工业 |
| 44 | 和面机 | 额定电压：380V 电机功率：≧1.5KW 最大和面量：≧25Kg 搅拌转速：≧96/168/306r | 1 | 台 | 工业 |
| 45 | 压面机 | 压面厚度 : 0.5~10mm；压面宽度 : 280mm；生产能力 : ≥75kg/h； 纯铜电机，外板采用≥1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配多种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障　自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳，符合食品卫生标准 | 1 | 台 | 工业 |
| 46 | 揉压压面机 | 额定电压：380V 压面厚度：0.5-25mm 电机功率：≧1.5KW 压面宽度：约350mm 生产能力：≥75kg/h | 1 | 台 | 工业 |
| 47 | B40 三功能搅拌机 | 料桶容积：≧40L 额定电压：220V/3V-380V 额定频率：≧50Hz 电机功率：≧2.2KW/1.5KW 最大和面量：≧15Kg 搅拌转速：96/168/306r | 1 | 台 | 工业 |
| 48 | 不锈钢双门发酵箱 | 1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然 5、采用各厂优质电器元件 6、特设自动进水装置和任意调节层架 7、功率：≧2.8KW/220V 8、参考尺寸：1000\*685\*1705（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| 49 | 双星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≧1.0mm； 2、星盆斗厚≧1.0mm，星盆斗尺寸：≧500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≧38\*38\*1.0㎜不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用≧38\*38\*1.0㎜不锈钢管； 5、参考尺寸：1200\*700\*800+150mm | 2 | 个 | 工业 |
| 50 | 餐车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≧1.0mm，下层板厚度≧1.0mm； 3、脚管采用≧Ф48\*1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配4"静音万向轮，带刹车； 5、参考尺寸：850\*510\*900mm。 | 10 | 台 | 工业 |
| 51 | 暖饭车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面、侧板、围板厚度≧1.0mm； 3、配不锈钢子弹脚4个,加强筋用≧1.0mm厚不锈钢板； 4、含304不锈钢桶，功率：≧2KW/220V； 5、参考尺寸：700\*700\*800mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 52 | 双头矮汤炉（天然气） | 1、机身结构选用3.0mm\*30\*30mm镀锌方钢制作，可调不锈钢脚，放置平稳；  2、台面:不锈钢板厚度≥1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板≥1.0mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高于50度；  4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高； ▲5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管；  6、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：180W\*2,热效率：38KW\*2； 7、产品符合国家强制标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 8、具备3C证书。 | 1 | 台 | 工业 |
| 53 | 八桶保温粥车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≧1.0mm，内衬≧15mm防水机制板并用≧1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≧1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≧1.0mm； 5、参考尺寸：1550\*800\*850mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 54 | 龙头 | 不锈钢材质，铜芯出水孔，单孔台式，配备12"（305mm）摆动式水嘴， | 21 | 台 | 工业 |
| 55 | 净化器 | 1.整机外壳采用不锈钢板材，厚度1.2mm，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 2.自动温度过载断电装置； ▲3.变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达≥50%； ▲4、风量≥18000m³/H； | 2 | 台 | 工业 |
| 56 | 烟管 | 1、采用镀锌板制作；2、材料厚度：≥1.2mm。 | 360 | ㎡ | 工业 |
| 57 | 风柜支架 | 1、配套定做 2、焊接后抛光做防锈处理 3、10#槽钢制作，坚固耐用 4.尺寸参考：1500\*1500\*200mm | 1 | 台 | 工业 |
| 58 | 净化器支架 | 1、配套定做 2、焊接后抛光做防锈处理 3、10#槽钢制作，坚固耐用 4.尺寸参考：1500\*1500\*200 | 1 | 台 | 工业 |
| 59 | 风柜启动控制系统 | 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。 | 2 | 台 | 工业 |
| 60 | 防火阀 | ▲1、常开型排烟防火阀，150度熔断关闭，常开； 2、温度超过150度时自动熔断关闭。 | 4 | 个 | 工业 |
| 61 | 不锈钢快餐盘 | 食品级304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，5格光边。 | 500 | 个 | 工业 |
| 62 | 不锈钢汤碗 | 食品级304不锈钢材质，直径≥12cm；双层隔热；厚度≥1mm。 | 500 | 个 | 工业 |
| 63 | 不锈钢餐勺 | 食品级304不锈钢 厚度≥1mm，重量≥50克。 | 400 | 个 | 工业 |
| 64 | 不锈钢面碗 | 产品采用食品级304不锈钢 厚度≥1mm。 | 400 | 个 | 工业 |
| 65 | 合金筷 | 重量≤35克，方头筷子夹菜端圆形带防滑功能。 | 500 | 双 | 工业 |
| 66 | 不锈钢汤桶 | 产品采用304不锈钢材质，直径≥50cm。 | 4 | 个 | 工业 |
| 67 | **厨房隐患排查体验系统**  **（核心产品）** | 1.显示分辨率不低于1920\*1080像素，软件内UI根据一体机分辨率自适应模式； 2.交互：新一代头手6DoF研光学定位系统，支持透视模式及10m✕10m安全护导，支持5个安全区记忆； 3.计算平台：高通 XR2，Kryo 585 核心，8核64 位及以上，≥6G RAM，≥256G ROM，支持8K@60Hz全景视频； 4.显示不低于：5.5 inch x 1 SFR TFT，4K分辨率，屏幕分辨率3664 x 1920，PPI：773，视场角98°，58/63.5/69mm三段可调瞳距，90Hz（可系统设置为120Hz），支持通过TUV低蓝光认证的系统护眼模式； 5.摄像头：鱼眼单色（640 ✕ 480 @60Hz）✕ 4，视场角：166°，支持头部6Dof定位； 6.传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应； 7.Wi-Fi：Wi-Fi 6，2 ✕ 2 MIMO，802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz 双频，支持 Miracast，支持无线串流 PC Steam VR 游戏； 8.传输：USB3.0数据传输，USB3.0 OTG扩展功能，5V/1A OTG 扩展供电能力；支持DP视频输出（支持转接线将头盔内容投到电视上，连接稳定可靠）； ▲9.产品采用全三维场景开发，可以在高度仿真场景中进行场景漫游，对场景中的人物和物品进行相应的操作；提升参观者的参与感、趣味感、互动感、体验感和沉浸感； ▲10.隐患包含：燃气灶附近禁止摆放易燃易爆物品；刀具应妥善放置，刀刃向着不朝人的方向；食品安全应注意密闭存放，以免发生受潮变质；加热电器如电磁炉、电饭锅等使用完毕后应关闭电源，防止引起火灾或触电；水龙头在使用完成后应关闭，以免器具遭到破坏；燃气型或电热型热水器使用完成后应关闭，避免造成燃气泄漏或因电路短路而造成的火灾概率（提供相关证明材料，包括但不限于检验报告、产品彩页、官网功能截图等）。 | 1 | 套 | 工业 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **未央职教食堂新增设备清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **所属行业** |
|
| 1 | 电煮面桶 | 1.整机主体框架及外壳采用不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；桶的直径500mm； 2.与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢或食品级316不锈钢； 3.170L智能变频； 4.功率：380V12KW，具有安全保护装置。 | 2 | 个 | 工业 |
| 2 | 电炒锅 | 参考尺寸：2000\*1100\*(800+400）mm，主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢或食品级316不锈钢，板厚≥1.0mm。具有安全保护装置。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 消毒柜 | 1.容量：720L,产品主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢； 2.紫外线+中温热风。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 电饼铛 | 1. 产品主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢；   2.恒温装置，直径600mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 和面机 | 1.参考尺寸：920\*750\*930mm，产品主体框架及外壳采用201不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢； 2.最大和面12.5kg/次。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 蒸箱 | 1.双门电蒸饭车； 2.盆数：24盆，产品主体框架及外壳采用不锈钢材质，与食品直接接触的部件（如内胆、容器等）采用食品级304不锈钢； 3.功率24kw 电压:380V。 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 油网烟罩 | 1、烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度≥1.2mm，设计有独立风帘舱室，两侧及前方风帘设计，可调节风机转速；防漏光、防臭氧泄漏。 2、每节（1.2米为一节））配防爆照明日光灯至少两只，≥30W/个，配不锈钢灯罩壳 3、配置弥散式新风，弥散式新风壳体采用304#不锈钢板材，厚度≥1.0mm 4、配置相应的油网片（参考尺寸：500\*500\*50mm），厚度≥0.8mm 5、参考尺寸：7400\*1300\*500（mm） | 10 | ㎡ | 工业 |
| 8 | 低噪音排油烟风柜 | 1.采用优质304不锈钢板制，厚度≥1.0mm，一次性拉伸折边成型可拆装结构设计； 2.风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮； 3.必须为100%纯铜线电动机，风压需满足154-1054Pa.噪音≤75db； 4.电源线从厨房内控制箱接至设备放置处至少预留5米； 5.处理风量≥56000m3/h； 7.功率≥22kw/380v。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 低空油烟净化器 | 采用优质SPCC冷轧板，厚度≥2.0MM，表面静电喷涂；净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 1、风量≥28000m³/h 2、净化率≥93% 3、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s 4、内部双净化机芯、双高低压恒压电源结构，净化机芯需采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，电极板为铝合金材质厚度≥1.0MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13V电压，给收集装置提供6.5KV 5、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤 6、电机机芯须为全铜材质 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 风柜底座 | 支架采用≥L40\*40国标角铁，须做防锈处理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 净化器底座 | 支架采用≥L40\*40国标角铁，须做防锈处理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 风柜启动保护器 | 1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。 2、风机工作模式选择：至少可选择普通模式、静音模式、强排模式。 3、LCD大屏数据显示：可显示风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 4、支持智能触控启停，操作方便。 5、支持风量调节，根据需要可调节出最理想的风量。 6、支持启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。 7、支持风机、净化联动控制。 8、支持通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。 9、支持节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音幵消除电机电磁噪音。 10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键须采用触控按键，防油防水。 11、产品依据“GB 4706.1-2024家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求，须提供产品检测报告。 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 排油烟管道 | 1. 采用镀锌板制作；   2、材料厚度：≥1.2mm。 | 66 | ㎡ | 工业 |
| 14 | 辅材辅料 | 含电源线、软连接、减震器、防火阀等及其他辅材辅料，以实际现场为准 | 1 | 项 | / |
| 15 | 安装调试费 | 含设备安装调试、施工器具、作业车租赁等 | 1 | 项 | / |
| 16 | 瓷盘 | 直径255mm瓷盘 | 200 | 套 | 工业 |
| 17 | 不锈钢餐盘 | 食品级304材质、四格餐盘，尺寸参考350\*260mm | 200 | 套 | 工业 |
| 18 | 标识标牌 | 含楼体不锈钢字15套（单个尺寸约1000\*1000（mm）材质为304不锈钢，厚度≥1.2mm），指引牌翻新处理1个，含拆除、安装、辅材辅料、高空作业车租赁等 | 1 | 项 | 工业 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **万科悦府幼儿园食堂新增设备清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **所属行业** |
|
| **A主操作间** | | | | | |
| A01 | 燃气单头大锅灶 | （1）灶面采用304/1.2mm厚优质不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用≥1.0mm厚优质不锈钢板，内衬采用≥2mm厚Q235冷轧钢板。全灶采用高强度铆接技术。 （3）燃烧器:使用优质预混燃烧器，热效率高且燃烧稳定。 （4）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前设置局部小型活动漏水网，防残渣堵塞，方便人员打扫。 （5）采用304钢制天然气阀门。带熄火保护及电子打火。 | 1 | 台 | 工业 |
| A02 | 炉拼台 | 1、采用SUS304磨砂贴塑不锈钢板材；  2、台面厚度≥1.0mm；  3、横通采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管；   1. 立管采用≥ф25\*1.2mm不锈钢管； 2. 、配不锈钢可调节子弹脚4个； 6、参考尺寸：350\*1200\*800+450。 | 2 | 台 | 工业 |
| A03 | 燃气单头单尾小炒灶 | （1）灶面采用304优质不锈钢板，厚度≥1.2mm，灶围、后背板及其他辅助板采用≥1.0mm厚优质不锈钢板，内衬采用≥2mm厚Q235冷轧钢板。全灶采用高强度铆接技术。 （3）燃烧器:使用优质预混燃烧器，热效率高且燃烧稳定。 （4）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前设置局部小型活动漏水网，防残渣堵塞，方便人员打扫。 （5）采用304钢制天然气阀门。带熄火保护及电子打火。 | 1 | 台 | 工业 |
| A04 | 单门蒸饭柜(燃气) | 1、采用优质加厚201不锈钢联众板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变型，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电子打火装置，自动熄火保护，燃烧底部特殊定制加厚304国标板材！配≥12个带孔蒸盘和≥12个不带孔蒸盘； 2、参考尺寸：700\*700\*1700（mm）。 | 1 | 台 | 工业 |
| A05 | 四层平板货架 | 1、采用SUS304不锈钢制作。货架框主骨架采用≥Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用≥1.2mm不锈钢； 2、参考尺寸：1000\*500\*1550（mm）。 | 1 | 台 | 工业 |
| A06 | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：≥24L； 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 | 工业 |
| A07 | 挂墙双层架 | 采用SUS304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管； 参考尺寸：1800\*350\*700(mm)。 | 1 | 台 | 工业 |
| A08 | 挂墙双层架 | 采用SUS304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管； 参考尺寸：1500\*350\*680(mm)。 | 1 | 台 | 工业 |
| A09 | 开水器 | 不锈钢外壳，自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，节能效果≥30%。 | 1 | 台 | 工业 |
| A10 | 冷藏四门高身柜 | 采用304不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  参考尺寸：1220\*700\*1980（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A11 | 冷藏操作台 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  参考尺寸：1800\*800\*800（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A12 | 双层平板工作台 | 采用SUS304不锈钢制作。台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚 参考尺寸：1500\*800\*800（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A13 | 双层平板工作台 | 采用SUS304不锈钢制作。台面采用1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用≥38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚 | 1 | 台 | 工业 |
| A14 | 燃气热水机 | 出水量：≥300L 功率：≥45KW 外形尺寸：460\*590\*920  内胆材质：优质304不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| A15 | 单星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 参考尺寸：1000\*700\*800+150（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| A16 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 1 | 台 | 工业 |
| A17 | 挡鼠板 | 采用双面≥1.2mm不锈钢板制作，带卡槽,尺寸按现场定制 | 4 | 个 | 工业 |
| A18 | 破壁机 | 精钢刀头，常温自清洗，触控式，高硼硅玻璃材质，适用人数3人以上，容量≥1.5L，电源：220V | 1 | 台 | 工业 |
| **B面点间** | | | | | |
| B01 | 千层烙饼机 | 电压：220/380 可选（V） 功率：≥5kw 高锅 ≥2.6 厘米 锅体:合金锅 锅深:≥3cm  箱体:不锈钢 参考尺寸:600X780X800 发热元件:电热丝 电热管铸管 | 1 | 台 | 工业 |
| B02 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 箱体：整体采用不锈钢板材，箱内采用镀铝板材料，且采用满焊技术； 电器：采用微电脑控制脉动点米和火焰监测系统，并设耳光警告；控制：可分层结构，每层可独立控制；配件：采用优质电热丝，国产优质电器元件，食品硅橡胶门封条； | 1 | 台 | 工业 |
| B03 | 双动双速和面机 | 额定电压:~220V 电机功率:≥2.2kW 料筒容积：≥40L 最大和面量:≥15kg/h 参考尺寸:838\*560\*1183mm | 1 | 台 | 工业 |
| B04 | 压面机 | 额定电压:~220V 电机功率:≥1.5kW 生产能力:≥25-30kg/h 参考尺寸:450x360x1040mm | 1 | 台 | 工业 |
| B05 | 电子秤 | 1、规格：50kg\*2g,75kg\*5g,150kg\*10g,300kg\*20g,100kg 2、显示方式：数码管显示[LED] 3、最大（小）称量：20g-300kg,测量范围：1（kg） 4、面板材质：不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| B06 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥16mm防震木板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥Ф50\*1mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、参考尺寸：1800\*800\*800。 | 1 | 台 | 工业 |
| B07 | 挂墙双层架 | 采用SUS304不锈钢制作。层板采用≥1.2mm不锈钢制作，骨架采用≥38\*38X1.0mm不锈钢焊管，参考尺寸：1800\*350\*680(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| B08 | 单星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。参考尺寸：700\*800\*800+1509(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| B09 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 1 | 台 | 工业 |
| B10 | 不锈钢单门发酵箱 | 整机结构安全合理。内设隔热保温层，安全、提高热效率。 增设玻璃观察窗，方便实用。 | 1 | 台 | 工业 |
| B11 | 平板推车 | 采用SUS304不锈钢制作。不锈钢板制作用材厚度为≥1.2mm，车轮选用4寸轮。参考尺寸：500\*800\*857（mm） | 1 | 台 | 工业 |
| **C洗碗间** | | | | | |
| C01 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 3 | 台 | 工业 |
| C02 | 三星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。参考尺寸：1800\*700\*900+1509(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| C03 | 热风循环消毒柜 | 消毒温度125度，采用优质不锈钢304板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW\*2。控制方式：机械式。容积：≥720L | 2 | 台 | 工业 |
| **D粗加工** | | | | | |
| D01 | 单星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。参考尺寸：1000\*800\*800+150(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D02 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 1 | 台 | 工业 |
| D03 | 三星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。参考尺寸：1500\*800\*800(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D04 | 双星盆水池 | 采用SUS304不锈钢制作。台面用材厚度≥1.2mm不锈钢板，星盆用材厚度≥1.2mm不锈钢板;支架采用≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢方管，台脚为≥38mm\*38mm\*1.0mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。参考尺寸：1200\*800\*800+150 | 1 | 台 | 工业 |
| D05 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 5 | 台 | 工业 |
| D06 | 双层平板工作台 | 采用SUS304不锈钢制作。台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板，台架均采用≥38㎜x38mm\*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用≥1.0mm磨砂不锈钢，板台脚采用≥Φ38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚,参考尺寸：1000\*800\*800(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| D07 | 洗地龙头 | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | 1 | 台 | 工业 |
| D08 | 平台刀具菜敦毛巾消毒柜 | 1. 优质不锈钢制成，美观耐用；   2.可同时消毒毛巾、刀具、菜墩。分区消毒保证卫生。 | 1 | 台 | 工业 |
| **E库房，毛菜间** | | | | | |
| E01 | 四层货架 | 采用SUS304不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围约30mm；货架层板≥1.2mm； 参考尺寸：1200\*500\*1550(mm)。 | 3 | 台 | 工业 |
| E02 | 双层货架 | 1、采用SUS304不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38\*1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用≥1.2mm不锈钢； 2、参考尺寸：1200\*500\*1200（两个台面）。 | 1 | 台 | 工业 |
| **F换衣间** | | | | | |
| F01 | 4门更衣柜 | 优质冷轧钢板，参考尺寸：850\*400\*1800(mm) | 2 | 个 | 工业 |
| F02 | 陶瓷洗手池 | 扇形直径30cm | 1 | 个 | 工业 |
| F03 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 1 | 台 | 工业 |
| **G备餐间** | | | | | |
| G01 | 送餐车 | 采用SUS304不锈钢制作。不锈钢板制作用材厚度为≥1.2mm，车轮选用4寸轮； 参考尺寸：850\*510\*900(mm)。 | 4 | 台 | 工业 |
| G02 | 单门留样柜 | 采用304不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定  参考尺寸：610\*760\*1950(mm) | 1 | 台 | 工业 |
| **排烟系统** | | | | | |
| 1 | 油网烟罩 （主操作间） | 优质不锈钢制造； 壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 6.72 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 油网烟罩 （面点间） | 优质不锈钢制造； 壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 4.92 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 排烟管道 | 整体选用≥1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直 | 65 | ㎡ | 工业 |
| **小件部分** | | | | | |
| 1 | 不锈钢小盆 | 304不锈钢材质，加深反边盆，直径40cm | 20 | 个 | 工业 |
| 2 | 小号盆 | 304不锈钢材质，直径32cm | 10 | 个 | 工业 |
| 3 | 不锈钢食品留样盒（带盖） | 304不锈钢材质，容量450ML | 50 | 个 | 工业 |
| 4 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥2.5L | 15 | 个 | 工业 |
| 5 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥5L | 8 | 个 | 工业 |
| 6 | 库房储物盒 | PP材质透明储物盒，容量≥8L | 6 | 个 | 工业 |
| 7 | 斩切刀 | 中式厨刀,切菜，切片，砍骨 | 2 | 个 | 工业 |
| 8 | 不锈钢托盘 | 304不锈钢材质，60\*40\*4.8(1.0)方盘，可放进蒸箱的,带孔眼 | 8 | 个 | 工业 |
| 9 | 菜板 | 食品级PE加厚材质，60cm\*40cm\*20cm,绿色4个、白色2个、黄色2个、红色1个、蓝色1 | 10 | 个 | 工业 |
| 10 | 加长柄勺子 | 304不锈钢材质，34.5\*9.2cm | 4 | 个 | 工业 |
| 11 | 加厚大笊篱 | 碳化竹柄压花网，总长57cm;直径29cm;柄长30cm。 | 3 | 个 | 工业 |
| 12 | 除尘刷 | 乌檀木除尘刷，40\*9cm | 2 | 个 | 工业 |
| 13 | 菜刀 | 十八子原木锻打，15cm\*11cm | 10 | 个 | 工业 |
| 14 | 粮食铲 | 简雅不锈钢冰铲，铲长19cm;铲身长12cm;柄长10.5cm;厚度1mm。 | 4 | 个 | 工业 |
| 15 | 包饺子专用馅勺 | 304不锈钢馅挑，长7cm。 | 6 | 个 | 工业 |
| 16 | 打蛋器 | 10寸打蛋器（201#钢柄），总长度27.5cm;手柄长10.2cm;头长15cm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 煎铲 | 904柄扒铲 | 5 | 个 | 工业 |
| 18 | 大锅长柄刷子 | 斜口锅刷，103cm\*30cm | 3 | 个 | 工业 |
| 19 | 密漏 | 宽边尖耳油格，总长20.5秤面；宽8cm。 | 3 | 个 | 工业 |
| 20 | 周转筛 | 全新加厚PE材质，63cm\*49cm\*35cm。绿色7个、蓝色1个、红色1个、黄色1个、白色8个 | 18 | 个 | 工业 |
| 21 | 小电子称 | 超清数显,带不锈钢盘,称重范围：10kg/0.1g ，可精准到0.1克 | 1 | 个 | 工业 |
| 23 | 剪刀 | 不锈钢家用食品级剪刀，长度21cm | 4 | 个 | 工业 |
| 24 | 擀面杖 | 红木材质，长度47cm，直径3.5cm | 3 | 个 | 工业 |
| 25 | 擀面杖 | 红木材质，长度1M | 1 | 个 | 工业 |
| 26 | 削皮刀 | 不锈钢材质，总长190mm；刃长89mm;总宽43mm | 5 | 个 | 工业 |
| 27 | 磨刀石 | 油石材质，150\*50\*26mm | 2 | 个 | 工业 |
| 28 | 炒锅 | 熟铁材质，1.4尺炒锅 | 1 | 个 | 工业 |
| 29 | 不锈钢大锅 | 304不锈钢双边锅，直径70 | 1 | 个 | 工业 |
| 31 | 加长筷 | 木油条筷，32cm | 5 | 个 | 工业 |
| 32 | 加厚大汤勺 | 加厚不锈钢材质，直径16CM | 4 | 个 | 工业 |
| 33 | 加厚味盅 | 304不锈钢加宽卷边，0.6\*20cm | 6 | 个 | 工业 |
| 34 | 加厚味盅 | 304不锈钢加宽卷边，0.6\*14cm | 6 | 个 | 工业 |
| 35 | 木柄锅刷 | 出口庄细丝锅刷，总长28cm | 5 | 个 | 工业 |
| 36 | 不锈钢桶（加盖） | 304不锈钢多用桶（精钢耳），50（直）\*50（高） | 2 | 个 | 工业 |
| 37 | 加厚钢把炒勺 | 钢柄/砂光勺，1.5\*8两 | 3 | 个 | 工业 |
| 38 | 长把炒铲 | 无磁1.2厘3号铲(木柄亮光)，34.5\*9.7cm | 3 | 个 | 工业 |
| 39 | 厨师服带帽子 | 精选涤棉混纺材质，M/L码 | 5 | 套 | 工业 |
| 41 | 加厚大汤勺 | 无磁1.2厘8两(木柄亮光)，直径12CM | 8 | 个 | 工业 |
| **幼儿餐具** | | | | | |
| 1 | 不锈钢加厚双层碗 | 304不锈钢材质，直径13cm，碗底6cm，高7cm | 60 | 个 | 工业 |
| 2 | 无磁加厚不锈钢口杯（激光刻字款） | 304不锈钢材质，底直径7cm；高度7cm | 60 | 个 | 工业 |
| 3 | 3/1分餐盘（圆） | 304不锈钢材质，直径14CM | 60 | 个 | 工业 |
| 4 | 竹筷18cm | 鸡翅木筷，18cm | 60 | 双 | 工业 |
| 5 | 三号尖匙 | 304不锈钢材质，3号 | 60 | 个 | 工业 |
| 6 | 不锈钢鸳鸯锅（加盖） | 304不锈钢材质，40\*38（2.8 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 配套鸳鸯锅不锈钢盆 | 304不锈钢材质，直径28cm | 2 | 个 | 工业 |
| 8 | 不锈钢桶（加盖） | 30（直）\*30（高）304不锈钢 | 3 | 个 | 工业 |
| 9 | 分餐勺 | 304不锈钢材质，长度22cm | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 大纱布 | 90#笼布，500\*500 | 7 | 个 | 工业 |
| 11 | 不锈钢筷子篓 | 304不锈钢材质，10\*20cm | 3 | 个 | 工业 |
| 12 | 不锈钢勺子框 | 304不锈钢材质，10\*20cm | 3 | 个 | 工业 |
| 13 | 不锈钢奔驰锅 | 304不锈钢材质，直径34cm | 2 | 个 | / |
| 14 | 方格盘 | 加厚不锈钢材质，尺寸：32\*22\*4.8cm | 12 | 个 | / |
| 15 | 扇形盘 | 加厚不锈钢材质扇形搁盘26cm | 8 | 个 | / |
| 16 | 食品夹 | 三线夹7寸 | 8 | 个 | / |
| 17 | 幼儿午点勺 | 304不锈钢材质，长度17cm | 60 | 个 | / |
| 18 | 分水壶 | 食品级PP材质，容量1000ml | 8 | 个 | / |
| 19 | 保洁箱 | 优质PP材质，49\*37\*32cm | 2 | 个 | / |

**备注：（1）最高限价：台式机/一体机电脑类 4800.00元/台 、学生课桌椅类 298.00元/套、心理辅导室类总价 43020.00元/间、化学实验室总价（西安市永庆路初级中学） 397667.00元/间、理化生实验室设备仪器和仪器室（未央实验学校） 456832.00元/3间、化学实验室及仪器室 171211.00元/七十六中、监控总价 180859.00元/永泰路小学、空调1.5P挂机 2339.00元/台、公寓床（三人位）1600.00元/位、公寓床1 1570.00元/套、智慧黑板（含配套软件及展台）24300.00元/套。以上产品如超最高限价视为无效投标文件。（2）以上国家执行标准如有更新，请以最新现行执行标准为准。（3）供应商在填写中小企业声明函时，应对本章3.3技术要求中所属行业为工业的产品逐项声明，如有漏项或任意一项不满足要求，则不予认定。（4）投标人所投产品须满足学校实际需求。**