**分项报价表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程数量** | **工作内容** | **合计** |
| 1 | 绿植清理 | m2 | 637.30 | 1.人工挖掘 2.大块绿植分解切割 3.装袋搬运下楼 4.包含灌木、树木、低矮花卉、藤曼植物等所有绿植 |  |
| 2 | 种植土清理 | m3 | 190.00 | 1.人工挖土 2.厚度800mm 3.装袋搬运下楼 |  |
| 3 | 地面拆除 | m2 | 95.00 | 1.地面防腐木拆除 2.地面石材凿除 3.水景假山拆除 4.水景小溪拆除 5.地面硬化及垫层拆除 |  |
| 4 | 茶室装修拆除 | m2 | 80.60 | 1.室内木地板拆除 2.木地板下水泥板垫层拆除 3.水泥板下层瓷砖地面拆除 4.地面垫层拆除 5.室内固定家具拆除 6.墙面木饰面及基层拆除 7.卫生间墙地面瓷砖拆除 8.门窗、玻璃隔断拆除（保护性拆除） 9.顶面木饰面拆除 10.屋面花箱、种植土、瓦片、木饰面、防水拆除 11.室内空调盘管、新风、换气、灯具等保护性拆除 12.屋面彩钢板拆除 |  |
| 5 | 茶室二次结构拆除 | m2 | 80.60 | 1.钢架结构拆除 2.加气块墙体拆除 3.屋面钢架拆除 |  |
| 6 | 凉亭拆除 | m2 | 40.50 | 1.水电拆除 2.装饰物拆除 3.木结构凉亭拆除 4.防腐木地板拆除 5.大块料木材及防腐木地板分解切割搬运下楼 6.凉亭周围钢结构护栏拆除 |  |
| 7 | 连廊拆除 | m2 | 97.50 | 1.屋面防腐木面层拆除 2.屋面防水拆除 3.防水基层板拆除 4.非承重结构钢架拆除 |  |
| 8 | 墙面拆除 | m2 | 650.00 | 1.室内墙面装饰面拆除（包括室内门窗、石材墙面、木饰面装饰、瓷砖、装饰美岩板等装饰面层 2.室内隔墙基层拆除（包括瓷砖水泥基层、水泥板基层、阻燃版基层、石膏板基层等 3.室内轻质隔墙拆除（包括加气块隔墙、红砖隔墙、轻钢龙骨隔墙、方管钢结构隔墙等 |  |
| 9 | 顶面拆除 | m2 | 666.00 | 1.灯具及设备拆除 2.顶面木质饰面拆除 3.双层石膏板吊顶拆除 4.阻燃版基层吊顶拆除 5.造型吊顶拆除 |  |
| 10 | 地面拆除 | m2 | 666.00 | 1.地面瓷砖面层拆除 2.地面花岗岩石材拆除 3.地面垫层拆除（厚度20cm—30cm） |  |
| 11 | 块料垃圾拆解 | m3 | 871.00 | 室内拆除垃圾需分解装袋，由25层楼梯间搬运至24层货梯处下楼。 |  |
| 12 | 墙体拆除 | m2 | 185.00 | 外围轻质墙及砌块拆除 墙体厚度≤240mm |  |
| 13 | 楼板拆除 | m2 | 1940.00 | 楼板切割、破碎、清理装袋 厚度≤100mm |  |
| 14 | 钢结构局部拆除 | t | 10.00 | 1.建筑主体钢结构拆除 2.残值归甲方所有 3.以实际发生量结算 |  |
| 15 | 垃圾二次倒运 | m3 | 2056.00 | 25层所有拆除产生的垃圾需经由楼梯间搬运至24层货梯间，再由24层货梯运输至一楼电梯间（电梯及电梯间必须做好硬防护，且需每日施工完毕后恢复原样） |  |
| 16 | 垃圾外运费 | m3 | 2056.00 | 人工装袋装车  按实际发生量计算 |  |
| **总 计** | | | | |  |

供应商名称（盖章）： （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日