**分项报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | | 合计（元） |
| 限定单价金额：  固定全费用（含税）综合单价 | 报价 |
| **市政** | 1 | 拆除人行道 [项目特征] 1.材质:6cm透水砖，2cm砂浆垫层 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运 | m2 | 350 | 30.9 |  |  |
| 2 | 拆除混凝土垫层 [项目特征] 1.拆除5cmC20混凝土垫层 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运 | m2 | 350 | 62.96 |  |  |
| 3 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:拆除C30水泥基础 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m3 | 50 | 377.33 |  |  |
| 4 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:拆除原有沥青路面12cm 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 8600 | 89.49 |  |  |
| 5 | 拆除路缘石 [项目特征] 1.拆除路缘石及靠背 2.材质规格投标时综合考虑 3.零星小面积拆除 4.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 800 | 27.5 |  |  |
| 6 | 拆除树坑板 [项目特征] 1.拆除树坑板（1.2\*1.2m） 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 120 | 21.57 |  |  |
| 7 | 拆除柱型阻车石 [项目特征] 1.材质:拆除柱型阻车石 2.规格等投标时综合考虑 3.路面恢复 4.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 3.路面恢复 | 个 | 200 | 95.11 |  |  |
| 8 | 拆除球型阻车石 [项目特征] 1.材质:拆除球型阻车石 2.规格等投标时综合考虑 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | 个 | 200 | 126.66 |  |  |
| 9 | 垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.运距投标时自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车、清理 | m3 | 500 | 115.14 |  |  |
| 10 | 混凝土垫层 [项目特征] 1.5cmC20混凝土 垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 350 | 35.43 |  |  |
| 11 | 透水砖面层 [项目特征] 1.材质:6cm透水砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 350 | 161.93 |  |  |
| 12 | 石材人行道面层 [项目特征] 1.材质:石材人行道 2.垫层:3cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 350 | 391.03 |  |  |
| 13 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 8600 | 5.1 |  |  |
| 14 | 乳化沥青透油层 [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 8600 | 8.18 |  |  |
| 15 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 8600 | 109.26 |  |  |
| 16 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 8600 | 148.04 |  |  |
| 17 | 安装高强路缘石 [项目特征] 1.材料:安装高强路缘石 2.尺寸、形状:600\*350\*150 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 400 | 194.42 |  |  |
| 18 | 安装乙式路缘石 [项目特征] 1.材料:安装乙式路缘石 2.尺寸、形状:800\*350\*133 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 400 | 194.42 |  |  |
| 19 | 树池恢复 [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复树坑板（1.2\*1.2m） [工作内容] 1.树池砌筑 2.树池盖制作、安装 | m | 120 | 207.26 |  |  |
| 20 | 恢复阻车石（球型） [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复阻车石（球型） 2.尺寸投标时自行考虑 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 200 | 345.44 |  |  |
| 21 | 恢复阻车石（柱型） [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复阻车石（柱型） 2.尺寸投标时自行考虑 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 200 | 345.44 |  |  |
| **非市政** | 22 | 混凝土垫层 [项目特征] 1.5cmC20混凝土 垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 200 | 35.43 |  |  |
| 23 | 透水砖面层 [项目特征] 1.材质:6cm透水砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 200 | 161.93 |  |  |
| 24 | 石材人行道面层 [项目特征] 1.材质:石材人行道 2.垫层:3cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 200 | 391.03 |  |  |
| 25 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 500 | 5.1 |  |  |
| 26 | 乳化沥青透油层 [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 500 | 8.18 |  |  |
| 27 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 500 | 109.26 |  |  |
| 28 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 500 | 148.04 |  |  |
| 29 | 安装高强路缘石 [项目特征] 1.材料:安装高强路缘石 2.尺寸、形状:600\*350\*150 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 | 194.42 |  |  |
| 30 | 安装乙式路缘石 [项目特征] 1.材料:安装乙式路缘石 2.尺寸、形状:800\*350\*133 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 | 194.42 |  |  |
| 31 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:30cm二灰石铺设 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 500 | 211.02 |  |  |
| 32 | 混凝土面层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:30cmC30混凝土面层 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 500 | 276.79 |  |  |
| 33 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 600 | 3.47 |  |  |
| 34 | 乳化沥青透油层 [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 600 | 6.39 |  |  |
| 35 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 600 | 87.21 |  |  |
| 36 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 600 | 122.81 |  |  |
| 37 | 混凝土垫层 [项目特征] 1.5cmC20混凝土 垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 200 | 35.43 |  |  |
| 38 | 透水砖面层 [项目特征] 1.材质:6cm透水砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 200 | 123.3 |  |  |
| 39 | 更换重型水泥污水井框盖 [项目特征] 1.更换重型水泥污水井框盖 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 5 | 575.76 |  |  |
| 40 | 更换重型水泥外方内圆井框盖 [项目特征] 1.更换重型水泥外方内圆井框盖 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 5 | 690.9 |  |  |
| 41 | 拆除路缘石 [项目特征] 1.拆除路缘石及靠背 2.材质规格投标时综合考虑 3.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 150 | 16.92 |  |  |
| 42 | 安装高强路缘石 [项目特征] 1.材料:安装高强路缘石 2.尺寸、形状:600\*350\*150 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 | 194.42 |  |  |
| 43 | 安装乙式路缘石 [项目特征] 1.材料:安装乙式路缘石 2.尺寸、形状:800\*350\*133 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 | 194.42 |  |  |
| 44 | 透水混凝土 [项目特征] 1.6cmC20透水混凝土 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.路面养生 | m2 | 600 | 175.84 |  |  |
| 45 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.每增减1cmC20透水混凝土 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.路面养生 | m2 | 600 | 24.87 |  |  |
| 46 | 金刚砂盲道 [项目特征] 1.金刚砂盲道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 125 | 109.4 |  |  |
| 47 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:拆除原有沥青路面12cm 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 300 | 60.88 |  |  |
| 48 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:拆除有骨料基层（30cm） 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 300 | 76.29 |  |  |
| 49 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:拆除无骨料基层（30cm） 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 300 | 69.04 |  |  |
| 50 | 垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.运距投标时自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车、清理 | m3 | 100 | 115.14 |  |  |
| 51 | 素土回填 [项目特征] 1.填方材料品种:素土回填 2.密实度:满足设计要求 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 30 | 30.98 |  |  |
| 52 | 外购回填土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购回填土 2.满足设计要求 [工作内容] 1.运输 | m3 | 30 | 100.55 |  |  |
| 53 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.材质:30cm石灰稳定土 2.含灰量:投标时自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 300 | 129.94 |  |  |
| 54 | 二灰石基层 [项目特征] 1.厚度:30cm二灰石 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 300 | 211.02 |  |  |
| 55 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 300 | 5.1 |  |  |
| 56 | 乳化沥青透油层 [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 300 | 8.18 |  |  |
| 57 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 300 | 109.26 |  |  |
| 58 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 300 | 148.04 |  |  |
| **分项报价合计：** | | | | | | | **元** |

注：**1.分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价保持一致；如果按分项报价合计计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正总价**；

**2.供应商各分项报价不得超过其对应所列限定单价金额。如超出对应所列限定单价金额，作为不实质响应招标文件。**

供应商：（供应商全称并加盖公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日