**分项报价表（采购包一）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | | 合计（元） |
| 限定单价金额（元）：  固定全费用（含税）综合单价 | 报价 |
| 道路维护 | 1 | 铣刨路面 [项目特征] 1.厚度:铣刨 5cm 沥青路面 | m2 | 1500 | 50 |  |  |
| 2 | 铣刨路面 [项目特征] 1.厚度:每增减 1cm 沥青路面 | m2 | 1500 | 7 |  |  |
| 3 | 拆除基层 [项目特征] 1.厚度:30cm10%灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 1500 | 30 |  |  |
| 4 | 拆除基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 二灰碎石 | m2 | 1500 | 30 |  |  |
| 5 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.石料规格:石灰稳定土 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 1500 | 129.94 |  |  |
| 6 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:每增减 1cm 2.石料规格:石灰稳定土 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 1500 | 4 |  |  |
| 7 | 二灰碎石 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.石料规格:二灰碎石 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 1500 | 211.02 |  |  |
| 8 | 二灰碎石 [项目特征] 1.厚度:每增减 1cm 2.石料规格:二灰碎石 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 1500 | 3.5 |  |  |
| 9 | 沥青路面 [项目特征] 1.沥青品种:(AC-20)中粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 1500 | 138 |  |  |
| 10 | 沥青路面 [项目特征] 1.（AC-20)中粒式沥青混凝土 2.厚度：每增减 1cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 1500 | 19 |  |  |
| 11 | 沥青路面 [项目特征] 1.（AC-13)细粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 1500 | 112 |  |  |
| 12 | 沥青路面 [项目特征] 1.（AC-13)细粒式沥青混凝土 2..厚度：每增减 1cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 1500 | 22 |  |  |
| 13 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.粘油层 0.5kg/㎡ | m2 | 1500 | 9.6 |  |  |
| 14 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.粘油层 0.5kg/㎡ | m2 | 1500 | 18.7 |  |  |
| 15 | 外运垃圾 [项目特征] 1.外运垃圾 | m3 | 380 | 161.22 |  |  |
| 机械化补路 | 16 | 铣刨路面 [项目特征] 1.厚度:4cm 沥青路面 | m2 | 6000 | 45 |  |  |
| 17 | 铣刨路面 [项目特征] 1.厚度:每增减 1cm | m2 | 6000 | 7 |  |  |
| 18 | 沥青路面 [项目特征] 1.5cm（AC-13)细粒式沥青混凝土 | m2 | 6000 | 114 |  |  |
| 19 | 沥青路面 [项目特征] 1.（AC-13)细粒式沥青混凝土 2..厚度：每增减 1cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 6000 | 18.5 |  |  |
| 20 | 沥青路面 [项目特征] 1.7cm（AC-20)中粒式沥青混凝土[工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 6000 | 139 |  |  |
| 21 | 沥青路面 [项目特征] 1.（AC-20)中粒式沥青混凝土 2.厚度：每增减 1cm [工作内容] 1.人工铺筑沥青料、压实 | m2 | 6000 | 19 |  |  |
| 22 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.粘油层 0.5kg/㎡ | m2 | 6000 | 9.6 |  |  |
| 23 | 乳化沥青粘油层 [项目特征] 1.粘油层 0.5kg/㎡ | m2 | 6000 | 18.7 |  |  |
| 24 | 车行道升降可调式检查井框盖 | 个 | 80 | 1000 |  |  |
| 25 | 车行道更换可调式检查井框盖 | 个 | 80 | 850 |  |  |
| 26 | 外运垃圾 [项目特征] 1.外运垃圾 | m3 | 350 | 161.22 |  |  |
| 标线工程 | 27 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种：热熔漆 2.厚度：2mm 3.宽度：见详图 [工作内容] 1.画线 | m2 | 400 | 78 |  |  |
| 28 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种：冷喷漆 2.宽度：见详图 [工作内容] 1.画线 | m2 | 400 | 70 |  |  |
| 其他 | 29 | 零星用工 | 工日 | 80 | 230.01 |  |  |
| 30 | 双排货车 [项目特征] 1.双排货车 | 台班 | 80 | 500.06 |  |  |
| 31 | 挖一般土方 [项目特征] 1.土壤类别;综合土 | m3 | 200 | 29 |  |  |
| 32 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 | m3 | 200 | 65 |  |  |
| 措施项目费 | 33 | 大型机械进出场：路面铣刨机S1900(沥青路面、砼路面均适用 | 台班 | 6 | 8500.03 |  |  |
| 34 | 大型机械进出场：压路机 | 台班 | 6 | 5000.44 |  |  |
| 35 | 大型机械进出场：沥青混凝土摊铺机 | 台班 | 7 | 8500.29 |  |  |
| 36 | 10m3洒水车 [项目特征] 1.10m3洒水车 | 台班 | 8 | 1300 |  |  |
| 37 | 5吨随车吊 | 台班 | 8 | 1800.18 |  |  |
| 38 | 高压疏通车 | 台班 | 6 | 2000.16 |  |  |
| 39 | 移动式玻璃钢施工护栏 | 100m | 50 | 220 |  |  |

注：**1.分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价保持一致；如果按分项报价合计计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正总价**；

**2.供应商各分项报价不得超过其对应所列限定单价金额。如超出对应所列限定单价金额，作为不实质响应招标文件。**

供应商：（供应商全称并加盖公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日