**分项报价表（采购包二）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | 合计（元） |
| 限定单价金额（元）：  固定全费用（含税）综合单价 | 报价 | |
| 人行道翻建 | 1 | 拆除人行道 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.厚度:6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 12 | |  |  |
| 2 | 拆除人行道 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.厚度:9cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 15 | |  |  |
| 3 | 拆除混凝土垫层 [项目特征] 1.拆除5cmC20混凝土垫层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 7 | |  |  |
| 4 | 拆除混凝土垫层 [项目特征] 1.拆除10cmC20混凝土垫层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 13 | |  |  |
| 5 | 拆除路缘石 [项目特征] 1.拆除路缘石及靠背 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 300 | 15.5 | |  |  |
| 6 | 拆除基层 [项目特征] 1.厚度:15cm10%灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 15 | |  |  |
| 7 | 拆除基层 [项目特征] 1.厚度:30cm10%灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 2000 | 30 | |  |  |
| 8 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.1.材质:6cm透水砖，2cm水泥砂浆 [工作内容] 1.铺设 | m2 | 2000 | 140 | |  |  |
| 9 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.1.材质:9cm透水砖，2cm水泥砂浆 [工作内容] 1.铺设 | m2 | 2000 | 160 | |  |  |
| 10 | 垫层 [项目特征] 1.厚度:5cm 2.材料品种:C20 水泥混凝土垫层 [工作内容] 1.碾压 2.养护 | m2 | 2000 | 47 | |  |  |
| 11 | 垫层 [项目特征] 1.厚度:10cm 2.材料品种:C20 水泥混凝土垫层 [工作内容] 1.碾压 2.养护 | m2 | 2000 | 84 | |  |  |
| 12 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.石料规格:石灰稳定土 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 2000 | 68.55 | |  |  |
| 13 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.石料规格:石灰稳定土 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 2000 | 129.94 | |  |  |
| 14 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:每增减 1cm 2.石料规格:石灰稳定土 [工作内容] 1.铺筑、找平 2.碾压、养护 | m2 | 2000 | 4 | |  |  |
| 15 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1 型号:高强路缘石 2.规格：600mm\*350mm\*150mm 3.靠背：C20 混凝土 4.模板：木模 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 300 | 160 | |  |  |
| 16 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1 型号:乙式路缘石 2.规格：800mm\*350mm\*130mm 3.靠背：C20 混凝土 4.模板：木模 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 300 | 165 | |  |  |
| 17 | 新安装花岗岩阻车石  [项目特征] 1.新安装岗岩阻车石 2.直径 20cm，高度70cm，埋置深度25cm [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 个 | 130 | 360 | |  |  |
| 18 | 阻车石拆除恢复 [项目特征] 1.阻车石拆除恢复  [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 个 | 130 | 80 | |  |  |
| 19 | 金刚砂盲道 [项目特征] 1.材料:盲道砂浆检测配比为(重量比，单 位:k)盲道砂浆:水=0:1.65， [工作内容] 1.摊铺、 2.养生 | m | 240 | 157 | |  |  |
| 20 | 透水混凝土面层 [项目特征] 1.材料:罩面剂、C20 透水混凝土 2.厚度：8cm [工作内容] 1.摊铺、振捣 2.养生 | m2 | 700 | 210 | |  |  |
| 21 | 透水混凝土面层 [项目特征] 1.材料:罩面剂、C20 透水混凝土 2.厚度：每增减 1cm C20 透水混凝土 [工作内容] 1.摊铺、振捣 2.养生 | m2 | 700 | 26 | |  |  |
| 22 | 外运垃圾 [项目特征] 1.外运垃圾 | m3 | 300 | 161.22 | |  |  |
| 其他 | 23 | 零星用工 | 工日 | 100 | 230.01 | |  |  |
| 24 | 双排货车 [项目特征] 1.双排货车 | 台班 | 100 | 500.06 | |  |  |
| 25 | 挖一般土方 [项目特征] 1.土壤类别;综合土 | m3 | 400 | 29 | |  |  |
| 26 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 | m3 | 400 | 65 | |  |  |
| 措施项目费 | 27 | 10m3洒水车 [项目特征] 1.10m3洒水车 | 台班 | 20 | 1300 | |  |  |

注：**1.分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价保持一致；如果按分项报价合计计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正总价**；

**2.供应商各分项报价不得超过其对应所列限定单价金额。如超出对应所列限定单价金额，作为不实质响应招标文件。**

供应商：（供应商全称并加盖公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日