**附件2：政府采购需求书范本（服务类）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **关键事项** | **说明和要求** |
| 1 | 采购预算 | **人民币352,548.00元**仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | **人民币352,548.00元**供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | **专门面向中小企业采购**仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
| **○非专门面向中小企业采购**对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价**给予\_\_\_%（6%-10%）的扣除**，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 对供应商的资格要求 | **1、\_**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定**\_**根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | **○接受**对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价**给予\_\_\_%（2%-3%）的扣除**，用扣除后的报价参加评审。 |
| **不接受** |
| 6 | 履约保证金 | **占政府采购合同金额的\_0\_\_%**履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
| **○由采购单位自行收退****○由代理机构负责收退** |
| 7 | 集中答疑 | **○组织，答疑地点为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****不组织** |
| 8 | 价格分比重 | **占总分值的20.00%**[招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。[磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。[其他采购方式]无须设置。 |
| 9 | 合同类型 | **固定总价****○固定单价（适用于采购数量不定的情形）****○其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 10 | 争议解决途径 | **向有管辖权的人民法院提起诉讼****○向陕西省仲裁委员会提请仲裁****○由供应商做出选择** |
| 11 | 联系方式 | **项目对接人： 赵老师****联系电话：029-86866336****电子邮箱：**  |

**需求框架（服务类）**

**一、项目概况**

2024年西安市阎良区残疾人辅助器具适配补贴服务项目,采购内容为向阎良区有辅助器具需求的残疾人按照评估结果提供辅助器具适配服务；主要功能或目标为补偿或代偿残疾人损伤的部分功能，方便残疾人出行或生活，能为残疾人提供合适的辅具。

**服务对象：**具有阎良区户籍，持有有效《中华人民共和国第二代残疾人证》、《中华人民共和国第三代残疾人证》且有辅助器具适配需求的肢体、视力（含多重残疾类包含肢体、视力）的残疾人和0-16岁有辅助器具需求的残疾儿童少年。

**二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）**

（一）**咨询指导**

为有需求的残疾人及其家属提供相关辅助器具服务政策、产品信息、服务技术等方面的咨询服务。

（二）**适配评估**

能够按照评估机构提供的评估结果制定适配方案，协助残疾人选择辅助器具。

（三）**使用指导**

 对残疾人进行辅助器具的使用、存放、维护等内容的培训和指导。

（四）**维护、维修**

对适配后的辅助器具提供维修、更换配件、维护保养等服务。

（五）**跟踪随访**

残疾人辅助器具交付使用3个月后，应根据情况进行随访，了解辅助器具的使用效果并及时解决随访中出现的问题。

（六）**资料存档**

辅助器具适配服务的相关资料应予存档。存档文件应标识准确，资料完整，便于查阅。

**三、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目）**

（一）辅助器具清单及技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辅具名称** | **单位** | **数量** | **材质要求或主要参数** |
| 1 | 单手杖脚 | 支 | 25 | 1.铝合金材质。管直径22mm、壁厚1.2mm，表面氧化处理；2.高度10档调节，高度74cm---96cm。 3.手柄材质：环保材料，无毒、无害、抗菌、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；4.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材 |
| 2 | 盲用电脑读屏软件 | 件 | 1 | 1、能够实现文字、语音转换等功能，满足于常用系统。 |
| 3 | 手持式电子助视器 | 件 | 3 | 1. 显示屏尺寸：不小于4.3英寸2. 放大倍数及调节方式：3-45倍任意调节3. 具备画面定格/释放功能4. 显示模式：不少于20种5.具备屏幕亮度调节功能6.机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能7.具有省电模式功能、助视器模式下3分钟无移动自动关机8.按键具有声音提示功能9.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置10.内置可拆卸充电电池\*11. 具有FM收音机功能：插入耳机后可收听FM收音机 \*12. 语音控制功能：能不需要按任何按键，通过发出语音指令实现放大、缩小、改变色彩 模式、打开/关闭收音机、打开/关闭手电筒、画面定格、关机功能。 |
| 4 | 多功能轮椅 | 辆 | 13 | 1.车架：由优质铝合金焊接组合成型，采用可后掀扶手，可旋转可拆卸式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理；2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。3.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。5.座靠垫：采用优质牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质abs手垫。6.护板：选用PP塑料护板。7.脚踏板：配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调。8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 46cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：103\*68\*90。11.承重：100KG。 |
| 5 | 儿童轮椅(普通） | 辆 | 2 | 1.车架材质采用铝合金材料；2.坐宽37cm，座垫长 37cm，地面到座垫高度46m，靠背高46cm，扶手到地面高92cm，轮椅总宽 49cm，轮椅总长103cm，轮椅总高92cm，载重100kg；3.坐垫为液压可调角度蜂网坐垫，舒适透气；带有蜂网限位垫；两侧带有蜂网侧挡板；4.加厚蜂网靠垫，肩垫；带有可调节高度头枕；可调高度扶手；5.高强度塑料脚踏板，配有牛津布小腿带及安全带；6.可调可拆卸塑料餐桌；7.前轮为高品质6寸PVC实心万向小轮；后轮为16寸免充气轮胎。 |
| 6 | 防褥疮床垫 | 个 | 8 | 1.床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成；2.材质：国际通用0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。气床垫工作载荷135kg。3.主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管；4.功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。5.气条数量：22条；6.充气后尺寸（长\*宽\*高）：1900\*900mm。7.工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。8.最大噪声：45dB（A），超静音，省电； |
| 7 | 防走失腕表 | 块 | 16 | 主要参数：手表重量： 58g尺寸： 50.5\*41\*16(H)mm显示屏：1.54英寸 IPS处理器：ASR3603C触摸屏：1.54英寸G+F 电容式触摸屏电池容量： 650mAh频段： "TDD: B38/B39/B40/B41 FDD:B1/B3/B5/B8 GSM: Band B3/B8"外壳材料： 环保LDS材质喇叭 1609 腔体大音质喇叭重力感应器 支持摄像头 30WI/O接口 四点磁吸式功能：人脸解锁，支付宝，拍照，语音报时，语音监护，音乐播放，计步，天气预报，拒接陌生人电话，远程监护，历史轨迹，SOS报警，低电报警等。 |
| 8 | 高靠背轮椅 | 辆 | 6 | 1.车架：由Ф22mm X2.0mm优质铝合金焊接组合成型，采用可拆卸扶手，可旋转可拆卸式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面阳极氧化处理；2.前轮：8寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。3.后轮：24寸实心胎辐条轮；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。5.座靠垫：可拆卸高靠背，轻轻一捏靠背角度即可在90-180度之间任意调节，躺时配有防后翻支撑，安全性能高；采用优质皮革座垫，美观大方，清理方便；U型坐便孔，带便盆；扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫。6.护板：选用PP塑料护板。7.脚踏板：配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调。8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。10.规格：坐宽46cm，坐垫高51cm，坐深42cm，轮椅总长120cm，轮椅总宽67cm，轮椅总高122cm，折叠后宽度28cm，加高靠背高度35cm;11.承重：100KG.净重：19KG。 |
| 9 | 护理床 | 个 | 55 | 1.规格尺寸：长 2030mm，宽 960mm，床面离地高度 500mm。2.整体：美观大方，设计科学合理，经久耐用。3.床头、床尾：应用 ABS 工程塑料整体注塑而成，设有暗藏锁定装置、稳定可靠、坚固结实、拆卸方便，床尾板外侧设患者信息卡插槽。4.护栏：病床两侧配优质铝合金六档折叠护栏一对， 能升降，可防夹手。5.床面：采用1.0mm 的优质型钢焊接成形，喷砂除锈，静电喷涂，透气性好，具备防滑功能。床板背部有加固结构。6.骨架：（床框、床脚）：采用成型方管焊接而成，厚度1.0mm。床体坚固，可承载重量260kg。7.摇杆：三组 ABS 或不锈钢摇手，隐藏式设计，具有起 背、抬腿、坐便功能。8.螺杆：摇杆传动升降系统：须耐磨、抗压、寿命 长，省力、保证使用顺畅，具备到位过载保护功能。9.床体背部升降角度 0～80° ，承载力90kg，腿部升降角度 0～ 65°，承载力100kg。10.脚轮：全包双面静音万向脚轮，有刹车功能，静音耐磨，用 ABS 全包围盖保护，防水、防尘、防异物卷入，永不生锈。11.输液杆插孔：床框上 4 个点滴架插座，由钢板冲压成型。 |
| 10 | 护理轮椅 | 辆 | 6 | 1.车架：由优质铝合金焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好；可折叠；2.前轮：6寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。3.后轮：12寸实心胎后轮。4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。5.座靠垫：采用优质蜂巢网布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐。扶手：采用优质abs手垫。6.护板：选用PP塑料护板。7.脚踏板：配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调。8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 38cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：85\*60\*89。11.承重：100KG 。 |
| 11 | 两轮框式助行器 | 个 | 10 | 1.主体材料为优质铝合金，管直径25mm，壁厚1.3mm，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.高度八档可调，高度为74-92cm；长：52cm，宽：48cm；5.特点：可交互和固定两用双弯设计，可一键折叠。带有可拆卸脚轮，可利用轮子前行。 |
| 12 | 盲人听书机 | 个 | 12 | 1.机身自带内存不低于2G；支持外置T卡，；2.屏幕：4.3 寸显示屏±0.5； 3.具有电子书、音频播放、视频播放、FM 收音机、录音机等功能；4.支持电子书功能，5.支持OUT-TV输出功能；6.其他工具：具有图片浏览、日历、计算器小工具；7.支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT等视频格式；8 内置充电电池；9.支持mp3、wma、wav、ogg等多种音频格式；10支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文； 11.应具有步步语音提示导航功能，可语音提示逐步操作。 |
| 13 | 盲杖 | 个 | 11 | 1.颜色：红白颜色；2.杆身外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；3.尺寸（mm）：1230，折叠后长度330； 4.手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；5.杆身材质：选用优质铝合金，外径 13mm，壁厚 1mm，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点； |
| 14 | 普通轮椅 | 辆 | 109 | 1.车架：由优质铝合金焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好；可折叠；2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。3.后轮：24寸实心胎后轮，轮廓配置36根辐条，采用#13号辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。5.座靠垫：采用优质网布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐。扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫。6.护板：选用PP塑料护板。7.脚踏板：配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调。8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：103\*68\*90。11.承重：100KG.净重：14KG。 |
| 15 | 三脚带凳手杖 | 个 | 10 | 1、采用铝合金材质，表面喷漆处理，管料规格：直径22 mm，壁厚1.2 mm，美观、坚固且耐用。2、手柄套，柔软舒适符合人体握力学原理。3、座板为ABS工程塑料面板，方便休息。4、脚垫： 采用三脚着地，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。5、性能： 固定高度，打开74cm，折叠后85cm，适合残疾人、老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。6、最大承重100公斤。 |
| 16 | 手摇三轮车 | 台 | 1 | 1.驱动方式：采用双手向前摇动手柄，前轮驱动式；双齿轮链条传动链；2. 产品向后摇动手柄，即可后退；配驻车、刹车装置，安全可靠；3.车架材质为加厚钢管，安全性能高、坚固耐用、外观优美等特点；表面喷塑处理；可折叠设计，承重更稳固，更安全，使用更方便；4.座背垫：采用600D牛津布内嵌高密度海绵材质，透气舒适，光滑平整，美观漂亮；可拆卸靠背，带有储物袋；5.固定式扶手：采用优质ABS扶手，舒适耐用；护板和挡泥板为ABS塑料材质，带有尾灯；6.前后轮为铝制车圈，钢质轮辐，24英寸充气轮胎，耐磨性强，减震效果好；7.加宽加大钢制脚踏板，结实耐磨，方便上下车；8.摇把可有两种装法，可平装，可上下装，使用者可以根据自身条件，选择适合自己的摇法；9.规格尺寸(cm)：外形尺寸： 170×75×95；座宽46cm，座深42cm，坐垫高度50cm；10.净重：32kg，毛重：36kg；最大承重：100KG； |
| 17 | 四脚框式助行器 | 个 | 5 | 1.主体材料为优质铝合金，管直径25mm，壁厚1.3mm，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.高度八档可调，高度为74-92cm；长：52cm，宽：48cm；5.特点：可交互和固定两用双弯设计，可一键折叠。 |
| 18 | 四脚手杖 | 个 | 14 | 1.主架：上支采用铝合金管材，强度高不易变形，管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm。2.脚管：下支采用不锈钢管材，表面镀铬处理，管料规格：直径19mm，壁厚1.2mm。3.脚架：脚架采用钢制管材，管料规格：直径13mm，壁厚1.0mm；加强板：脚架带加强板，规格：10mm×75mm，厚度2mm。4.性能：高度10档调节，拐杖高度700-940mm，适合1.55m～1.75m人群使用，产品的向内稳定性能1.5度，向外稳定性能4.0度。配有金属顶扣，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标示清楚。拐杖四脚支脚垫材质有弹性，表面磨擦系数较高的防滑橡胶材料，内藏金属垫片，更加强其耐用性。 |
| 19 | 四轮助行器 | 个 | 6 | 1.主体材料为优质铝合金，管直径25mm，壁厚1.3mm，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.高度八档可调，高度为74-92cm；长：52cm，宽：48cm；5.特点：可交互和固定两用双弯设计，可一键折叠。带有可拆卸脚轮，可利用轮子前行，后轮有刹车功能。 |
| 20 | 腕手矫形器（一对） | 个 | 1 | 辅助掌指关节与指趾关节的伸展、功能恢复与锻炼、热塑板材、金属条弹性装置 |
| 21 | 洗浴椅 | 个 | 104 | 1.材质:椅架采用优质铝合金材质,壁厚：1.2MM，表面阳极氧化处理；凳面及靠背为环保PE材料；2. 凳面带孔,防止积水；带扶手；3.加大防滑吸盘脚垫。4.尺寸:凳面 40\*33.5CM；坐板离地高度:37.5-50.5CM,六档可调 |
| 22 | 腋拐 | 付 | 10 | 1.主架：采用高强度铝合金管，表面氧化处理 。2.脚管：采用优质不锈钢管 。3.高度：113-133cm，高度9档可调，手柄4档可调，固定可靠。4.脚垫：耐用橡胶防滑脚垫，耐磨、有弹性，着地性能好 。5.手把：采用软性橡胶环保材质，固定牢靠，防滑、符合人体力学设计。6.腋托套：采用软性材质，防滑、符合人体力学设计。7.净荷载100kg。 |
| 23 | 座便轮椅 | 辆 | 48 | 1.车架：由优质铝合金焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好；可折叠；2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。3.后轮：24寸实心胎后轮，轮廓配置36根辐条，采用#13号辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。5.座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型便孔，带有便盆；扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫。6.护板：选用PP塑料护板。7.脚踏板：配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调。8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 50cm；轮椅尺寸（CM)：103\*68\*90。11.承重：100KG.净重：14KG。 |
| 24 | 座便椅 | 台 | 56 | 1.椅架：材质为钢质，表面静电喷涂处理，带靠背，安全性能好，美观耐用。2.脚管：材质为钢质，表面静电喷涂处理，配有天然橡胶底脚，防滑耐磨，无异味。3.椅面：仿皮面料，舒适耐用，防滑纹理扶手。4.座便器：一次性吹塑成型，强度好、使用方便。5.外形尺寸：座板宽度420mm，座深450mm，座板高度410mm，靠背高度890mm，前后腿距580mm，左右腿距560mm。6.承重量100kg。 |
| 25 | 防滑垫 | 个 | 7 | 尺寸：100\*40cmPVC材质正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。吸附力强，透水快 |
| 26 | 胸挂式助视器 | 个 | 1 | 1、符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求；2、放大倍率≥2倍；3、成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色；4、镜片材质：PMMA；5、镜片要求：1）直径不低于100mm；2）透视率：≥90%；3）没有有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、黄点等；4）表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；6、整体零件完整无缺，无变形；7、外观无划痕、毛刺、飞边、塌陷等缺陷，色泽均匀一致；8、独立包装； |
| 27 | 足矫形器（拇外翻垫一对） | 个 | 1 | 1. 采用人体工学原理，针对拇外翻错位骨骼贴合。

2、设计，调节旋钮拉伸作用力度实现拇指固定矫正 |

（二）单价上限价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** |
| 1 | 单脚手杖 | 支 | 25 | 60 |
| 2 | 盲用电脑读屏软件 | 件 | 1 | 530 |
| 3 | 手持式电子助视器 | 件 | 3 | 940 |
| 4 | 多功能轮椅 | 辆 | 13 | 1200 |
| 5 | 儿童轮椅（普通） | 辆 | 2 | 2200 |
| 6 | 防褥疮床垫 | 件 | 8 | 1000 |
| 7 | 防走失腕表 | 块 | 16 | 700 |
| 8 | 高靠背轮椅 | 辆 | 6 | 1700 |
| 9 | 护理床 | 张 | 55 | 2700 |
| 10 | 护理轮椅 | 辆 | 6 | 800 |
| 11 | 两轮框式助行器 | 张 | 10 | 210 |
| 12 | 盲人听书机 | 个 | 12 | 420 |
| 13 | 盲杖 | 支 | 11 | 120 |
| 14 | 普通轮椅 | 辆 | 109 | 700 |
| 15 | 三脚带凳手杖 | 支 | 10 | 70 |
| 16 | 手摇三轮车 | 台 | 1 | 1200 |
| 17 | 四脚框式助行器 | 张 | 5 | 210 |
| 18 | 四脚手杖 | 支 | 14 | 60 |
| 19 | 四轮助行器 | 个 | 6 | 210 |
| 20 | 腕手矫形器（一对） | 个 | 1 | 820 |
| 21 | 洗浴椅 | 把 | 104 | 330 |
| 22 | 腋拐 | 付 | 10 | 190 |
| 23 | 座便轮椅 | 辆 | 48 | 820 |
| 24 | 座便椅 | 台 | 56 | 300 |
| 25 | 防滑垫 | 个 | 7 | 60 |
| 26 | 胸挂式助视器 | 个 | 1 | 90 |
| 27 | 足矫形器（拇外翻垫一对） | 个 | 1 | 390 |

（三）其他要求

1、各供应商根据辅助器具清单进行分项报价，格式自拟，作为服务方案的一部分，所报各项单价均不得超出上述单价上限价金额，否则按废标处理。

2、本项目合同价款据实结算，最终合同价款按照综合单价\*数量确定，但最高不超出成交金额。

**四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）**

（一）服务应综合考虑服务对象的需求、期望、身体功能障碍与潜能。利用辅助器具发挥服务对象的潜在能力，帮助其最大限度地提高代偿功能，增强独立参与社会活动的能力。

（二）服务机构必须接受西安市阎良区残疾人联合会的管理、监督和业务指导。

（三）严格按照《西安市基本辅助器具补贴目录》的内容开展适配服务，确保残疾人辅助器具使用安全。

（四）服务机构必须具备在规定的时间内完成服务任务的能力。

（五）若未按以上要求开展工作，一经发现取消其服务机构资格，并追究相应法律责任。

**五、商务要求（如服务期限、款项结算等）**

（一）服务期限

本项目自协议签订之日起30天内完成。

（二）款项结算

1、付款比例：项目验收合格后一次性付清。

2、支付方式：银行转账。

**六、其他（如有要求，请写明）**

（一）对服务商的业绩要求

投标人2021年1月至今类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。

（二）成果交付要求

1、乙方必须按照合同约定和响应文件的实质性响应，质保期内免费承担维保。质保期结束前，全面保养维护，确保正常运行，质保期后对产品维修只收取成本费。

2、使用人员培训：当产品安装结束后，乙方应对所使用人员进行培训，并制作培训教材以便使用。

3、乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

4、乙方定期对用户进行回访，并对用户提出的技术问题及时解决。

5、乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（三）质量验收标准或规范

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

3、乙方所提供产品还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

4、产品质保期 1 年，质保期起始时间为终验合格之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

（四）违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方工期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

3、按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

4、任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。