**合同范本（仅供参考采购包1）**

**采购合同**

西安市长安区医院 （以下简称甲方） 采购， 由华夏国际项目管理有限公司组织采购，选定 (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

**一、合同内容**

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

**二、合同价格**

合同总价：人民币 元整 (¥ 元） 说明：

（一）合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

**三、合同款项支付**

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人，乙方提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款且无需承担任何责任。

2、付款方式：合同签订半年，验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的 50.00%。

半年验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。。

**四、服务条件**

1、负责办理电梯年检手续、资料等，费用由乙方承担。

2、维保单位派具有专业技能的技术人员每月四次例常工作时间对贵单位的电梯进行定期调整、点检、注油、润滑、清洁和安全运行情况进行检查等工作，保养的内容和操作规范应符合 TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中的要求。以保证电梯的安全使用。

3、维保单位每次维修保养前会提前通知甲方现场负责人，取得同意后方可进行维修保养。停止电梯运行维修保养时、应有明显的检修标志。严格按保修项目表和保修周期表进行保养，每2周1次，每年至少25次，并24小时提供紧急故障维修服务。

4、电梯维保或维修过程中更换的电梯配件、零部件为原厂原品牌，并需甲方负责人确认。

5、要求维护保养驻点服务，驻场人员不得少于【2】人，且至少一人从事该行业5年以上。服从医院的各项管理制度，如有违反制度的人员，有权要求调整不适合的维保人员；乙方还需提供驻点人员的姓名、通讯号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书、身份证复印件及用工合同原件。（复印件需加盖聘用单位印章）

6、对院内42部电梯购买“电梯责任保险”并负责善后工作。

7、免费供应润滑油以及大部分电梯零部件的更换；对电梯后期铺设的地毯和温馨提示按甲方要求定期进行更换。

8、乙方每年不少于两次组织甲方进行一次应急演练及培训，让甲方充分掌握理解《电梯维护保养规则》内容以方便甲方更好的对电梯进行管理。

9、做好每次的维保记录，并将维保记录交于甲方安全管理员存档备查。提供每次政府及甲方检查所需的资料及信息上报、配合甲方完成重大活动的检查工作。

10、服务期：合同签订后一年

**五、质量保证**

（一）乙方应当保证服务内容质量完全符合合同规定的要求，并对服务内容质量 问题负责。

（二）采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整， 并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

（三）知识产权：成交供应商应保证采购人在使用项目成果时，不承担任何涉及知 识产权法律诉讼的责任。

**六、技术服务**

（一）技术资料

（二）服务承诺

**七、违约责任**

（一）乙方未按合同要求提供维保设备服务或维保质量不能满足合同、竞争性磋商文件、响应文件等的要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权单方解除终止合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，按以下两种方式追究乙方的违约责任。

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能使用可能产生的费用及其它由此造成的甲方对第三方造成的损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的【】%为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）由于乙方技术或其他原因造成甲方设备原有故障之外的其他故障或配件损坏，乙方负责免费修复或更换配件并不再收取任何其他的相关费用，如备件费、劳务、交通费、人员实施费用等，无法修复的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（三）若乙方未及时响应或解决故障，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用（包括但不限于甲方委托第三方所发生的费用）由乙方承担，甲方有权直接从应付款项中扣除。

（四）对于本合同项下约定的需乙方支付的任何费用及合同违约金，甲方均有权利从应支付合同款项中直接扣除。

（五）未按合同要求的提供服务或服务质量不能满足采购人要求，甲方有权终止合 同，甚至对供方违约行为进行追究。

（六）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院诉讼解决。

**八、验收**

严格履行《中华人民共和国特种设备安全法》相关考核制度等管理规定进行验收， 由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收，验收费用由成交供应商支付；验收合格须交接项目实施的全部资料。验收须以合同、磋商文件、响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

**九、其他事项**

（一） 在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情 况，对服务标准、服务内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、磋商响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、磋商响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

甲 方 ： 乙 方：

单位名称： 单位名称：

地 址 ： 地 址：

法人代表： 法人代表：

联系电话： 联系电话：

开 户 行 ： 开 户 行：

账 号 ： 账 号：

**合同范本（仅供参考采购包2）**

西安市长安区医院 （以下简称甲方） 采购， 由华夏国际项目管理有限公司组织采购，选定 (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

**一、合同内容**

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

**二、合同价格**

合同总价：人民币 元整 (¥ 元） 说明：

（一）合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

**三、合同款项支付**

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。乙方提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款且无需承担任何责任

2、付款方式：合同签订半年，验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

半年验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

**四、服务内容：**

（一）火灾报警及联动控制器系统

1、每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏。一年内全部检测一次，重要部位每月抽查一次；

2、每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3、每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响。一年内全部检测一次，重要部位每月抽查一次；

4、每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5、每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行。一年内全部检测一次，重要部位每月抽查一次；

6、每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7、每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

8、每季定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验。

9、每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10、每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11、每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2、每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3、每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4、每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5、每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7、每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8、每日巡查一次消防水池、水箱水位，确认水位指数，末端压力表、报警阀压力表，减压阀压力表确认压力表指数是否正常；每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏；每周作一次启泵测试，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9、每周检查阀门外观是否处于开启状态，每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10、每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11、每季对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

12、每周检查稳压泵的压力设置，作一次启泵测试，稳压泵是否启动。

（三）消火栓灭火系统

1、每日检查包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2、每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；每周作一次启泵测试，水泵是否启动。

3、每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4、每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5、每月至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

6、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7、每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

8、每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

9、每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10、每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

11、每周检查稳压泵的压力设置，作一次启泵测试，稳压泵是否启动。

12、免费维修更换损坏（含已损坏）的消火栓门、玻璃及其他附带配件。

（四）防排烟、正压送风及电梯迫降系统

1、每周巡查系统控制柜供电是否正常，正压（排烟）口是否全部复位；每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2、每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3、每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4、每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5、每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6、每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7、每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8、每季定期对正压送风机（排烟风机）正压送风阀（排烟阀） 进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等。

（五）防火卷帘、防火门、窗

1、每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2、每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3、每周检查防火卷帘控制器的供电是否正常；

4、每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形，每季度要对卷帘门进行一次润滑保养，以保证门体在滑槽内无噪音升降；

5、每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6、每日巡查卷帘门喷水管道及阀门，查看是否有漏水情况。

7、每周检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

8、每周检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

9、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、断裂、脱漆现象，如有乙方免费维修；

10、免费维修更换全院损坏（含已损坏）：闭门器（手动和电动）、顺序器、防火门（安全出口玻璃门）锁和把手。

（六）气体灭火系统

1、每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2、每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区）有无泄漏现象；

3、每季度检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4、每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5、每季度模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

6、每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

（七）应急疏散系统

1、每周检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，每月作一次充放电试验是否正常；

2、每季度测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

3、确保应急疏散系统正常工作。

4、免费维修更换损坏（含已损坏）应急照明灯和安全出口指示灯。

（八）消防水泡系统

1、首次使用后和每六个月对消防炮的所有紧固件进行一次检查；

2、每三个月对电动消防炮控制柜进行操作实验，以确保电机运作正常、稳定。

3、蜗轮蜗杆啮合处和其他转动处应以半年为期限涂注润滑油脂。如果可能尽量使用指定的润滑油。

（九）消防供水泵组系统

1、每半月消防水泵最少运行一次，运行时间电动泵不少于 10min、柴 油 泵不少于 30min，检查水泵的出水压力是否符合要求。

2、 每半月消防水泵运行前，检查泵组是否完好。要求：①泵的吸水、出水、旁通管能全部开放；②泵组无泄漏；③进、出管压力表正常；④消防水池储满消防用水。

3、每半月消防水泵运行前，检查电器控制部分是否完好。要求：①电源开关指示灯正常；②切换、转换指示灯正常；③备电启动、隔离开关关闭；④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。

4、每半月消防水泵运行前，检查主、备电源切换正常，检查备用电源，看能否保证在 30s 内使水泵投入正常运行；检杳备用水泵能否自动切换投入运行。

5、检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。

6、清除吸水管入口处的杂物，防止堵塞。

7、打开末端试水装置或消火栓放水，检查水泵能否正常启动。

（十）消防电话消防广播系统维保内容

1、每月将消防电话插入电话插孔中或由主机拨打分机电话，在主机上确认后，是否能够和另一人通话。在通话的过程中，判断声音是否有杂音。

2、每月将电话插孔打开，检查里面的接线情况。如有松动则用钳子压紧、捏实。

3、每月查看仪表、指示灯、开关和控制按钮是否工作正常。

4、每月用话筒播音，检查监听效果。

5、每月在消防控制室用话筒对所选择区域播音，检查声响效果。

6、每季度自动控制下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

7、每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

8、每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪声，当大于60dB 时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级。

（十一）高位水箱和消防水池维保内容

1、每周检查高位水箱水位指示装置查看水位，确保水量达标；

2、每周检查高位水箱进出水管，溢流管，防止堵塞；测试自动上水装置确保其正常工作；

3、每周打开高位水箱盖查看是否有落入杂物垃圾；

4、及时给增压稳压罐动力组件打黄油，操作控制柜启停设备，保证处于正常工作状态，发现故障及时维修；

5、每周打开消防水池盖，保持消防水池内水源清洁。

五、服务要求

1、消防系统月检

每月对消防系统进行联动测试，定期增派3名专业技术人员，对该大楼在22:00—3:00时段内进行联动测试，以检测维护人员的维护保养情况，并保障消防系统的运行正常。

2、消防应急维修

消防系统发生重大故障时，半小时内赶到现场恢复设备正常工作。一般故障1小时内达到现场。

3、故障排除时间

对维保项目现场提出了紧急维护半小时内到达，一般维护1小时内到达，全天24小时响应报修的承诺。

对一般性小故障，排除时间不超过1个工作小时。

对一般性中故障，排除时间不超过2个工作小时。

对一般性大故障，排除时间不超过3个工作小时。

以上时间均不包括设备购买周期。

4、书面报告大型零配件更新价目表。

5、乙方承担所有设备单次免费更换、维修配件费用为500元以下（含500元）。单件超过500元的年累计超出7000元由甲方承担。

六、其他维保要求

1、乙方安排人员每年免费组织两次全院消防安全培训和演练，并对使用过的灭火器（含损坏和压力不足）进行免费维修补充。

2、每月一次对义务消防员和各科室进行理论和实操培训。

3、需四名中级证以上固定驻场消防维保人员；特殊情况自行增派人员。

4、每月需至少水电工各一名配合驻场维保人员对全院进行消防安全大排查。

5、需派专业人员配合医院完成消防设施接收工作。

6、如有紧急维修，可由乙方先维修后走报付流程。

7、维保公司须每年免费对全院消防安全进行一次评估并出具评估报告。

8、驻场人员需配合保卫科消防组完成组内相关工作。

9、每日巡查、每周完成一次重点部位巡查、每月完成一次全院消防安全大检查工作。

10、需制定维保工作计划，每月汇总工作情况和季度总结，公司负责人每季度至少来一次医院，了解近期维保服务情况。

11、免费对管道锈蚀部分进行防锈处理。

七、服务地点：采购人指定地点

八、质量保证

1.成交供应商提供服务完全符合合同规定的质量等要求，并在服务期内、外应对由于服务缺陷而产生的质量问题负责。

2.在服务期内，如果发现服务的质量等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔。同时通告采购代理机构。

3.成交供应商应当明确服务公约，承诺免费服务条件。未尽事宜由双方协商解决。

4.甲方应安排专人监督管理乙方工作。甲方必须按本合同约定及时支付乙方维护服务款项。甲方应积极配合乙方工作，提供乙方工作范围内的资料及有关设备的材料，以利于乙方能顺利地进行维护工作。

5.乙方须与员工签订劳动合同、缴纳社保，购买进场人员人身意外伤害保险，乙方人员发生伤亡事故或与乙方发生任何劳资（包含但不限于劳动争议、劳务争议、欠薪索赔、人事社保等）纠纷，由乙方负责，甲方不承担任何责任，如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6.未经甲方书面许可，乙方不得从事与本项目合同约定以外的任何经营活动，不得引进任何单位和个人从事经营性活动，不得出租、出借、出让甲方任何资产，乙方有义务爱护甲方管辖范围内的各种设施设备，不得阻碍经甲方批准的服务项目和活动的实施，否则视为违约，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同金额20%的违约金并赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。

九、违约责任

1.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，需提前30个工作日告知对方，并按规定履行相应的手续。如遇国家政策性调整或省委省政府统一部署的机制、体制变动，乙方需无条件服从，按照相应规定解除合同。

2.乙方不认真履行合同条款或因其他理由突然终止合同，视为乙方单方违约，甲方有权向乙方主张合同总价30%的违约金。

3.乙方消防工作人员在工作中因故意或疏忽而出现的责任事故，因乙方原因造成他人人身伤害、财产损失及严重损害甲方声誉的，由乙方承担所有赔偿责任且甲方有权单方面解除本合同。

4.乙方或消防工作人员违反合同所约定之义务，影响合同约定区域的安全或导致甲方其他方面损害，经甲方三次警告或仍无整改，甲方有权单方面终止合同，并有权向乙方主张合同总价30%的违约金。

5.乙方负责本合同范围内消防系统维护工作，以确保整个系统处于正常运行状态，如遇火灾设备不能正常启动，导致的一切后果，均由乙方承担。坚持24小时值班制度，以确保非正常情况下的及时现场处理。在接到甲方电话15分钟内必须派员到现场进行处理，接警15 分钟不能按时达到现场处理故障，甲方有权要求乙方支付违约金人民币2000元/次，由此造成的甲方损失由乙方承担。

6.乙方根据维护细则定期进行月检季检年检工作,同时对消防维护范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后填写相关的维护记在合同文表，分别由甲乙双方负责人签字后存档。

7.服务承诺、值班及维保人员投入情况以“投标文件、服务合同内容”为准。

十、验收

1.由采购人实施验收。

2.验收依据：验收须以合同、磋商文件、响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

3.验收条款：建立完善可行的季度、年度巡检制度，每年配合组织一次消防演练。

十一、合同争议的解决

1.合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

2.如发生下列任意一项，甲方有权责令整改并向上级部门，报备解除合同并要求乙方赔偿相关损失及承担相关法律责任。

⑴考核不合格，拒不改正、影响服务质量和损害国家利益的；

⑵因成交供应商原因导致重大火灾、伤亡、档案丢失等；

⑶发生重大安全事件隐瞒不报；

⑷在受到机关事务服务中心及以上单位否决，当年立即终止合同。

⑸其他违反法律、法规和规章制度行为，造成恶劣影响的。

十二、合同生效及其他

（一） 在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对服务标准、服务内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、磋商响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、磋商响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

甲 方 ： 乙 方：

单位名称： 单位名称：

地 址 ： 地 址：

法人代表： 法人代表：

联系电话： 联系电话：

开 户 行 ： 开 户 行：

账 号 ： 账 号：

融资政策

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**附件1**

**“政采贷”业务介绍**

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

**附件2**

**陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册**


陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1、首页

平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。


2、登录


陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及社会统一信用代码等信息，如下图：



注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：




3、点击“可融资项目/合同”，再点击申请贷款：

4、勾选融资意向书：

5、页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金用途，点击保存，选择办理贷款机构所在地，例如：长安区韦曲街道，然后点击下一步。

6、在意向银行列点击提交贷款意向并确定：



7、在申请进度栏即可查看本笔融资进度：

**附件3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长安区开展政采贷业务银行联系方式 | | | |
| **序号** | **银行名称** | **联系人** | **电话** |
| 1 | 中信银行 | 张天宇 | 15102968497 |
| 2 | 中国银行 | 王 羡 | 029-81563158 |
| 3 | 西安市长安区农村信用合作联社 | 高 锋 | 029-89230551 |
| 4 | 浦发银行 | 雷 超 | 13992895375 |
| 李 昊 | 15209277417 |
| 5 | 北京银行 | 陈 明 | 18149209660 |
| 6 | 兴业银行 | 孙 健 | 18591051627 |
| 7 | 中国建设银行 | 孙振荣 | 18792546729 |
| 8 | 中国工商银行 | 李碧莹 | 13809159860 |