|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建公寓及餐厅设施设备采购清单 | | | | | | |
| **分类** | **序号** | **产品名称** | **参数（规格型号、尺寸大小、材质）** | **单位** | **数量** | **产品参考图片** |
| 新公寓 | 1 | 实木上下铺床 | 尺寸约：2000X1000X1650mm，实木床架材质：采用符合国家环保标准材料，樟子松，床立柱60mm\*70mm，床边28mm\*125mm，床架横档25mm\*50mm，栏杆竖条25mm\*48mm，梯柱25mm\*48mm，梯横30mm\*45mm，床板厚度14mm，床档30mm\*4Omm\*9条/层，底部带两个实木抽屉及一个鞋架。工艺及制作要求；所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为8-12% ，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合。 | 张 | 270 |  |
| 2 | 六门储物柜 | 尺寸约：900\*420\*1800mm(1)材质：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm，表面经防锈、 静电自动喷涂工艺处理，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化； (2)五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；铰链 开合 12 万次无损坏，开合灵活无噪音 | 个 | 90 |  |
| 3 | 学习桌椅 | 1、课桌尺寸及要求：1100mm×400mm×760mm桌面采用三聚氰胺板密度板厚度18mm，PP塑料注塑封边一次成型，桌面颜色为白橡色，四周注塑封边为蓝色，桌面前方左右带有笔槽，笔槽尺寸约为270mm×28mm具有缓解视觉疲劳的作用。 2、桌侧板:采用0.8优质冷轧钢板一次性冲压成型，底板采用0.6优质冷轧钢板一次性冲压成型。 3、桌腿:桌底底腿采用20mm×50mm×0.8mm厚优质扁圆管，底腿立柱用20mm×50mm×0.8mm厚的优质扁圆管,颜色为驼灰色。 可升降凳子（双立柱钢木结构）： 1、规格尺寸：340\*240\*420可升降学生椅（双立柱钢木结构） 2、采用三聚氰胺密度板厚度18mm，PP塑料注塑封边一次成型，椅面为白橡色，四周注塑封边为蓝色。 3、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套不易脱落。 4、椅脚：椅脚采用50mm×20mm\*0.8椭圆管,两侧均为双竖管，配耐磨塑料脚套，侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板。 5、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点。全部采用止退螺丝帽加固。 | 张 | 90 |  |
| 4 | 空调挂机 | 1.5匹变频冷暖挂机 参数：能效等级不低于3级；循环风量≥650m³/h；包含所有辅材（打孔、支架、加长管道等）及安装 | 台 | 90 |  |
| 5 | 窗帘 | 长200cm\*高240cm，遮光布料，配铝合金杆，含制作及安装。 | 件 | 90 |  |
| 6 | 热水器及底座 | 1、容积60升；2、出水设定温度99度，自动保温；故障即时自动保护，LED显示报警；3、加热技术，速度1:3，增容1:3；程控恒温出水，100%纯开水；4、防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；5、带不锈钢底座。6、功率：6KW/380V。" | 个 | 5 |  |
| 新餐厅 | 1 | 餐厅空调系统 | （1）风机盘管[项目特征]1.名称:天花板内置薄型风管机2台，型号参数：制冷8.0kW热量9.0kW，风机采用变频电机，噪音低于42分贝机身厚度小于300mm，采用优质紫铜管。 （2）风机盘管[项目特征]1.名称:天花板内置薄型风管机12台，型号参数：制冷量12.5kW,制热量14kW，风机采用变频电机，电机低于42分贝，机身厚度小于300mm，采用优质紫铜管。 （3）空调室外机2台，型号、规格参数制冷:73kW, 制热:81.5kW ，压机采用高效变频压机， 一级能效以上，APF4.6以上，支持集中控制，智能除霜 （4）矩形风管 1.材质:镀锌钢板2.形状:矩形3.周长:2000以内4.板材厚度:δ=0.75mm5.接口形式:咬口6.支架形式:型钢支架 7.支架除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两遍，再刷面漆两遍8.风管保温及保护层设计要求:保温材料采用橡塑保温，,热阻≥0.84m²℃/W(平均温度24℃时),导热系数0.033W/(m.K),厚度28mm,防火等级B1级 | 套 | 1 |  |
| 2 | 厨房设备设施 | 详见附件1清单 | 套 | 1 |  |
| 3 | 厨房厨具 | 详见附件2清单 | 套 | 1 |  |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备设施清单 | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** | **产品参考图片** |
| **A餐具回收区** | |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 双孔收餐工作台 | 1800\*700\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*下层板厚度1.2mm； \*脚管采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管； \*配置刹车静音万向轮 | 1 | 台 |  |  |
| A02 | 活动双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*下层板厚度1.2mm； \*脚管采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管； \*配置刹车静音万向轮 | 3 | 台 |  |  |
| **B售卖区** | |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 保温车 | 700\*700\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； \*设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； \*下层板厚度1.2mm； | 6 | 台 |  |  |
| B02 | 五格保温售饭工作柜 | 1800\*700\*810 | 电压：220v、-功率：2kw 配食品级 | 6 | 台 |  |  |
| B03 | 单星盆水池 | 700\*700\*800+150 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； \*星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； \*立柱采用?48\*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； \*横撑采用?32\*1.2mm圆通 | 2 | 台 |  |  |
| B04 | 商用热风循环消毒柜 | 1440\*670\*1940 | ·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方; ·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管; ·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，; ·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌; ·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用; ·设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 6 | 台 |  |  |
| B05 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |  |  |
| **C备餐区** | |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 大单星盆水池 | 1200\*700\*800+100 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； \*星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； \*立柱采用?48\*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； \*横撑采用?32\*1.2mm圆通 | 4 | 台 |  |  |
| C02 | 绞切肉机 | 509\*390\*750 | -电源（V）：220/380 -功率（kw）：1.1 -机重（kg）：73 -外形尺寸（mm）：500\*390\*750 -转速（rpm）：473 -刀片间距（mm）：ф62 -工作效率（kg/h）： 切肉 肉片：300/肉丝：150 绞肉320/300 | 1 | 台 |  |  |
| C03 | 土豆脱皮机 | 640\*680\*800 | 生产能力12kg/min。机重：75KG 规格：450型 不锈钢 | 1 | 台 |  |  |
| C04 | 全能切菜机 | 1250\*600\*1300 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 生产能力8kg/2min | 1 | 台 |  |  |
| C05 | 活动双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*下层板厚度1.2mm； \*脚管采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管； \*配置刹车静音万向轮 | 12 | 台 |  |  |
| C06 | 电热开水器连底座 | 525\*525\*1384 | 功率：9KW -电压：380V -容量：60L | 1 | 台 |  |  |
| C07 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 5 | 台 |  |  |
| **D主食加工区** | |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 双缸四槽电炸炉 | 1588\*786\*1149 | -开口式炸锅（全槽或分槽）-易于清洁 -独有的可翻转立起并保持位置的，扁平低功率密度发热元件，更长的使用寿命 -耐久的，精度达到 1 摄氏度的补偿温度探针 -不锈钢锅体，柜门和柜体 -熔油模式 -深冷油区设计，3.2cm 球型排油阀配置全槽炸锅，2.5cm 球型排油阀配置分槽炸锅 -2 个分槽炸篮 -22cm 高可调脚 | 1 | 台 |  |  |
| D02 | 油烟净化一体机 | 2000\*1300\*1100 | 优质不锈钢制造，壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm。 柜身层板、侧板、底板为1.2mm厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到95%以上，带UV光解，除味，油烟排放浓度低于2mg/m3(具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体化的多功能高效油烟净化设备 | 1 | 米 |  |  |
| D03 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |  |  |
| D04 | 精装和面机 | 740\*540\*920 | -电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：30Kg | 1 | 台 |  |  |
| D05 | 油烟净化一体机 | 2500\*1300\*1100 | 优质不锈钢制造，壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm。 柜身层板、侧板、底板为1.2mm厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到95%以上，带UV光解，除味，油烟排放浓度低于2mg/m3(具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体化的多功能高效油烟净化设备 | 1 | 米 |  |  |
| D06 | 电饼铛 | 720\*655\*745 | 全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 3 | 台 |  |  |
| D07 | B40搅拌机 | 590\*580\*1230 | -料桶容积: 40L -最大和面量: 12kg -搅拌转速: 91/168/306(r/min) -整机重量: 248kg | 1 | 台 |  |  |
| D08 | 揉压压面机 | 935\*730\*1360 | 额定电压：三相380V 压面厚度：2-15mm 电机功率：2.2KW 压面宽度：320mm 生产能力：32-40kg/h | 1 | 台 |  |  |
| D09 | 洗米机 | 700\*700\*950 | -材质:不锈钢 -规格:50kg洗米机 -电压:220V -重量:18.08jg -水压:4kg | 1 | 台 |  |  |
| D10 | 双星盆水池 | 1200\*700\*800+150 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； \*星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； \*立柱采用?48\*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； \*横撑采用?32\*1.2mm圆通 | 1 | 台 |  |  |
| D11 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1600 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| D12 | 木案冷藏操作台 | 1500\*760\*800 | -采用304不锈钢，木案台面,内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm小机组设计， 3D立体回风系统  -顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1080\*570/410\*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 4 | 台 |  |  |
| D13 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1225\*770\*1540 | -功率：20.4KW -电压：3-380V -重量：290KG -规格：三层六盘 | 1 | 台 |  |  |
| D14 | 油烟净化一体机 | 6000\*1300\*1100 | 优质不锈钢制造，壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm。 柜身层板、侧板、底板为1.2mm厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到95%以上，带UV光解，除味，油烟排放浓度低于2mg/m3(具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体化的多功能高效油烟净化设备 | 1 | 米 |  |  |
| D15 | 24盘智能型蒸饭柜 | 1425\*650\*1740 | 型号：RMHR24 尺寸：1425\*650\*1740mm 蒸饭量：75kg 可供人数：400500 蒸饭时间：55分钟 热负荷：32kw 燃气种类：液化气/天然气 耗气量（液化气/天然气）：2.2kg/2.7m3 盆数：24盆 | 2 | 台 |  |  |
| D16 | 200L可倾斜燃气锅 | 1545\*1230\*1510 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| **E副食加工** | |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 大单星盆水池 | 1200\*700\*800+100 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； \*星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； \*立柱采用?48\*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； \*横撑采用?32\*1.2mm圆通 | 2 | 台 |  |  |
| E02 | 冷藏六门高身柜 | 1810\*760\*1980 | -采用304不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1690\*590\*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 2 | 台 |  |  |
| E03 | 冷藏操作台 | 1800\*760\*800 | -采用304不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm小机组设计， 3D立体回风系统  -顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1380\*570/410\*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 4 | 台 |  |  |
| E04 | 双头大锅灶 | 2200\*1100\*800+450 | 设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50\*50\*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 2 | 台 |  |  |
| E05 | 双头双尾小炒灶 | 2200\*1100\*800+450 | 台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机， | 1 | 台 |  |  |
| E06 | 油烟净化一体机 | 7000\*1300\*1100 | 优质不锈钢制造，壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm。 柜身层板、侧板、底板为1.2mm厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到95%以上，带UV光解，除味，油烟排放浓度低于2mg/m3(具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体化的多功能高效油烟净化设备 | 1 | 米 |  |  |
| E07 | 炉拼台 | 400\*1100\*800+450 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高\*\*mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25\*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38\*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| E08 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1600 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| E09 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |  |  |
| **F洗碗间** | |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |  |  |
| F02 | 双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*脚管采用38\*25\*1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| F03 | 四门碗柜 | 1200\*500\*1800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.2mm厚不锈钢板制作； \*并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*配置不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |
| F04 | 抽气罩 | 3000\*1000\*500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 1 | 米 |  |  |
| F05 | 洁碟台 | 1200\*760\*875+100 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面及星斗不锈钢厚度1.2mm； \*星斗尺寸：500\*500\*280mm； \*并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； \*脚管采用Ф48\*1.2mm厚不锈钢圆管； \*配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| F06 | 烘干一体洗碗机 | 2600\*768\*1685 | -最大洗涤量203筐/小时 -最大洗涤高度450mm -每小时最大用水量420L -清洗加热器功率7.5kw -喷淋加热器功率38kw | 1 | 台 |  |  |
| F07 | 大单星盆水池 | 1200\*700\*800+100 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； \*星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； \*立柱采用?48\*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； \*横撑采用?32\*1.2mm圆通 | 2 | 台 |  |  |
| F08 | 收碗车 | 900\*500\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作； \*台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； \*脚管采用Ф48\*1.2mm厚不锈钢圆管； \*配静音万向轮，带刹车 | 2 | 台 |  |  |
| **G主食库** | |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 米面架 | 1200\*500\*300 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； \*横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； \*配置塑胶脚垫 | 12 | 台 |  |  |
| G02 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |  |  |
| **H副食库** | |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1600 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 10 | 台 |  |  |
| H02 | 灭蚊灯 | 400\*120\*270 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |  |  |
| **L冷库区** | |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1600 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； \*立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； \*配不锈钢可调子弹脚。 | 10 | 台 |  |  |
| L02 | 保鲜库 | 5000\*3000\*2200 | 温度:+2～+6℃，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/宝钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标 系统:外平衡式膨胀阀采用优质产品 系统:电磁阀采用优质产品 冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.2指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 1 | 台 |  |  |
| L03 | 冷冻库 | 5000\*2500\*2200 | 温度:+2～+6℃，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/宝钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标 系统:外平衡式膨胀阀采用优质产品 系统:电磁阀采用优质产品 冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.2指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 1 | 台 |  |  |
| **L家具区** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人桌椅 | 1200\*1800\*810 | 桌子尺寸：1200\*600\*800mm -座高：450mm | 56 | 套 |  |  |
| 2 | 包间接待桌椅 | φ2200 | 基材：采用延保桌面， 餐椅选用人体工程学设计，经过高温、高压、防虫、防腐处理，无毒环保型胶，油漆采用“大宝”牌家具专用聚脂漆，高密度海棉，环保超纤维皮面料，表面极氧处理. | 1 | 套 |  |  |
| **排风系统** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌风管 | 800\*600 | 采用优质板材，国标1.2mm，与法兰一体压制成型,尺寸精确，结构强度高,无焊接不宜变形，连接紧密，漏风率低；机械接驳；角连接件1.0mm，法兰夹卡1.0mm，硅酮密封胶密封 | 200 | ㎡ |  |  |
| 2 | 镀锌风管弯头 | 800\*600 | 采用优质板材，国标1.2mm，与法兰一体压制成型,尺寸精确，结构强度高,无焊接不宜变形，连接紧密，漏风率低；机械接驳；角连接件1.0mm，法兰夹卡1.0mm，硅酮密封胶密封 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 防火阀 | 800\*600 | 150℃关闭，手动复位，0-90°风量调节，消防3C认证 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 止回阀 | 300\*300 | \*整体采用平板厚度2.0mm板材制作；控制风速，调节风量0-90°之间，直接安装在风管上 | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 软连接 | 根据风机管道定制 | 采用硅胶皮，防腐耐用，耐磨防尘防油，阻燃耐高温 | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 调节阀 | 300\*200 | \*整体采用平板厚度2.0mm板材制作；控制风速，调节风量0-90°之间，直接安装在风管上 | 11 | 套 |  |  |
| 7 | 烟管墙支架 | 1700\*1250\*1900 | 10#槽钢，50\*50角铁，现场制作，稳固耐用，防腐镀锌螺栓紧固。 | 10 | 套 |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房厨具清单** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **产品参考图片** | **数量** | **规格型号** | **规格参数** |
| 1 | 40型保温桶 |  | 2 | 个 | 尺寸： 42cm×40cm×4.0mm 材质：钢 |
| 2 | 萝卜叉 |  | 5 | 个 | 加厚面板，不锈钢刀头 |
| 3 | 短把笊篱 |  | 20 | 个 | 木质短柄不锈钢漏勺，漏孔均匀细密 |
| 4 | 十八子刀 |  | 12 | 把 | 锻打 400 系列不锈钢 |
| 5 | 剁刀 |  | 10 | 把 | 加固耐用 400 系列不锈钢，2 号刀 |
| 6 | 橡胶墩子 |  | 10 | 个 | 白，PE 食品级抗菌防滑材质，直径约 45cm，高 8cm。 |
| 7 | 橡胶墩子 | 6 | 个 | 绿，PE 食品级抗菌防滑材质，直径约 45cm，高 8cm。 |
| 8 | 橡胶墩子 | 5 | 个 | 红，PE 食品级抗菌防滑材质，直径约 45cm，高 8cm。 |
| 9 | 不锈钢漏勺 |  | 6 | 个 | 28cm材质：食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 10 | 18长柄勺 |  | 10 | 个 | 食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 11 | 水舀子 |  | 2 | 个 | 18×65cm 材质：食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 12 | 锅刷 |  | 25 | 个 | 材质：耐磨竹子 |
| 13 | 木把不锈钢手勺 |  | 10 | 个 | 木把，食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 14 | 油石 |  | 5 | 个 | 双面，粗细双面 |
| 15 | 刀盒 |  | 5 | 个 | 全钢加厚不锈钢，4格 |
| 16 | 收餐车 |  | 4 | 台 | 三层不锈钢材质，采用静音轮 |
| 17 | 不锈钢密漏 |  | 8 | 个 | 10 寸材质：食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 18 | 60cm炒锅 |  | 5 | 个 | 铸铁特厚，少油烟，生铁锅 |
| 19 | 53cm炒锅 | 5 | 个 | 铸铁特厚，少油烟，生铁锅 |
| 20 | 70反边锅 |  | 2 | 个 | 铸铁特厚，少油烟，生铁锅 |
| 21 | 不锈钢锅铲 |  | 8 | 个 | 磨砂加厚不锈钢，约 1.2M |
| 22 | 油罐 |  | 8 | 个 | 采用316不锈钢，约17cm |
| 23 | 不锈钢盆 |  | 20 | 个 | 加厚 304 不锈钢 |
| 24 | 调料缸 |  | 100 | 个 | 加厚 304 不锈钢，18CM带盖 |
| 25 | 调料勺 |  | 10 | 个 | 5 克材质：食品级 304 不锈钢、无磁 |
| 26 | 馅挑板 |  | 20 | 个 | PE 不沾型，约 22cm |
| 27 | 短擀仗 |  | 5 | 个 | 约30cm，材质：红橡木 |
| 28 | 竹网 |  | 5 | 踏 | 加大13孔，环保竹材料 |
| 29 | 煲鱼袋 |  | 5 | 大号/板 | 涤丝材质23cm\*32cm |
| 30 | 煲鱼袋 |  | 6 | 小号/板 | 涤丝材质10cm\*15cm |
| 31 | 剪刀 |  | 10 | 把 | 304 钢头 |
| 32 | 削皮刀 |  | 15 | 把 | 304 钢头 刀片 |
| 33 | 留样盒 |  | 1 | 件 | 200×10mm 食品级 PE/玻璃材质 |
| 34 | 筷子消毒机 |  | 1 | 台 | 多种规格均可使用，立式消毒机，消毒方式：臭氧+中温烘干，285mm\*335m\*240mm |
| 35 | 20平底锅 |  | 1 | 个 |  |
| 36 | 28平底锅 | 1 | 个 |  |
| 37 | 36平底锅 | 1 | 个 |  |
| 38 | 码斗 |  | 100 | 个 | 13cm 材质：不锈钢、无磁 |
| 39 | 模具 |  | 1 | 套 | 带花边 |
| 40 | 模具 |  | 1 | 套 | 不带花边 |
| 41 | 水果刀 |  | 2 | 把 | 400 系列不锈钢 |
| 42 | 碎冰机 |  | 1 | 台 | 冰沙杯，容量：2L，采用380w大电机，转速：≥1400转 |
| 43 | 绞肉机 |  | 1 | 台 | 全钢材质，切肉总承采用可拆卸清洗的双滚刀俎结构，易 清洗保养，采用铜芯电机，全钢绞件，不锈钢刀片（高猛 钢刀片）。集合绞肉切肉一体，双电机设计，既可独立运行切肉、绞肉，也可同时切肉绞肉。功率： ≥1.5KW。切 肉量： ≥400KG/H,绞肉量： ≥120KG/H |
| 44 | 留样柜 |  | 1 | 台 | 单门，箱体不锈钢 304 板材，≥60mm 加厚保温层，采用环 保型环戊烷发泡剂高压发泡，内藏铜管板式蒸发器，选用 R134a 环保型制冷剂，容积≥150L,电压 220V,选用微电脑 控制系统，冷冻范围（-15℃—-6℃) 冷藏温度（0℃— +10℃)。 |
| 45 | 收纳盒 |  | 10 | 个 | 环保无毒害塑料制作 |
| 46 | 菜筐 |  | 20 | 个 | 尺寸： 590×435×205mm加厚 PP 材质 |
| 47 | 菜筐 | 20 | 个 | 尺寸： 550×405×185mm加厚 PP 材质 |
| 48 | 菜筐 | 20 | 个 | 480×355×270mm加厚 PP 材质 |
| 49 | 电子秤 |  | 1 | 台 | 最大称重 150kg，防冻省电，加厚秤盘 |
| 50 | 豆浆机 |  | 1 | 台 | 采用2200W变频主机，容量4500ml，按键式控制方式 |
| 51 | 保鲜盒 |  | 3 | 件 | 大号，环保无毒害塑料制作 |
| 52 | 保鲜盒 | 3 | 件 | 中号，环保无毒害塑料制作 |
| 53 | 保鲜盒 | 3 | 件 | 小号，环保无毒害塑料制作 |
| 54 | 挤酱瓶450 |  | 20 | 个 | 安全PE材质 |
| 55 | 7分汤勺 |  | 20 | 个 | 全钢加厚不锈钢 |
| 56 | 卷尺 |  | 2 | 个 | 5米 |
| 57 | 小自助餐盘 |  | 200 | 个 | 不锈钢材质，5格 |
| 58 | 自助汤碗 |  | 150 | 个 | 316不锈钢材质，直径≥9cm |
| 59 | 小汤勺 |  | 200 | 个 | 316不锈钢材质 |
| 60 | 带底锅架 |  | 8 | 个 | 特厚优质不锈钢，定制 |
| 61 | 锅架 |  | 8 | 个 | 特厚优质不锈钢，定制 |
| 62 | 餐巾纸 |  | 5 | 件 | 3层，原生木浆 |
| 63 | 百洁布 |  | 10 | 盒 | 双面，粗细双面 |
| 64 | 皮围裙 |  | 10 | 个 | 西皮防水，加长 |
| 65 | 食品添加剂柜 |  | 1 | 个 | 40\*75\*44，单门双层带锁 |
| 66 | 洗洁精 |  | 20 | 桶 | 1L×4 桶 |
| 67 | 长杆杖 |  | 1 | 个 | 98cm，材质：红橡木 |
| 68 | 120圆形垃圾桶 |  | 2 | 个 | 120 型加固加厚钢化桶 |
| 69 | 垃圾袋 |  | 20 | 包 | 仅供120圆形垃圾桶使用，再生塑料 |
| 70 | 两格垃圾桶 |  | 3 | 个 | 环保塑料，20L |
| 71 | 垃圾袋 |  | 10 | 包 | 仅供两格垃圾桶使用，再生塑料 |
| 72 | 蓝色圆形垃圾桶 |  | 3 | 个 | 160型，蓝色加厚，带盖 |
| 73 | 垃圾袋 |  | 20 | 包 | 仅供蓝色圆形垃圾桶使用，再生塑料 |
| 74 | 方形垃圾桶 |  | 6 | 个 | 环保塑料，40L，带盖 |
| 75 | 垃圾袋 |  | 40 | 包 | 仅供方形垃圾桶使用，再生塑料 |
| 76 | 240升垃圾桶 |  | 2 | 个 | 240 型加固加厚钢化桶 |
| 77 | 垃圾袋 |  | 10 | 包 | 仅供240升垃圾桶使用，再生塑料 |
| 78 | 拖把 |  | 15 | 把 | 线条纯棉拖把 |
| 79 | 胶皮手套 |  | 50 | 双 | 防水耐磨专用 |
| 80 | 中号厨师帽 |  | 10 | 包 | 纸帽 无纺布 |
| 81 | 小号厨师帽 |  | 15 | 包 | 纸帽 无纺布 |
| 82 | 玻璃刮 |  | 5 | 个 | 常规，刮头尺寸： 30cm |
| 83 | 餐巾纸盒 |  | 20 | 个 | 15.5cm\*9.5cm\*12cm |
| 84 | 普通洗洁精 |  | 5 | 桶 | 1L×4 桶 |
| 85 | 柞水车 |  | 3 | 个 | 优质耐磨耐用，静音轮 |
| 86 | 26浅砂锅 |  | 50 | 个 | 直径26cm，高度6cm |
| 87 | 地刮杆 |  | 5 | 杆 | 不锈钢材质 |
| 88 | 地刮条 | 20 | 个 | 常规，刮头尺寸： 55cm |
| 89 | 厨房钟表 |  | 7 | 个 | 电池款，大铃声大屏幕，带记忆功能 |
| 90 | 防滑地垫 |  | 6 | 米 | 环保PVC材质，根据现场需求 |
| 91 | 烤箱专用烤盘 |  | 12 | 个 | 耐高温食品级铝合金，整体抗粘连、耐高温耐腐蚀 |
| 92 | 电子点火枪 |  | 5 | 个 | 符合国标，国产优质 |
| 93 | 钢丝球 |  | 10 | 包 | 12 只装，全钢不掉渣 |
| 94 | 不锈钢分餐勺 |  | 10 | 个 | 4 两 材质：食品级 304 不锈钢无磁 |
| 95 | 擦碗毛巾 |  | 50 | 条 | 吸水耐磨 |
| 96 | 擦碗毛巾 | 50 | 条 | 吸水耐磨，约 3m |
| 97 | 棉手布 |  | 40 | 条 | 纯棉 |
| 98 | 鱼鳞刮 |  | 4 | 个 | 木把，刮刀采用不锈钢材质 |
| 99 | 残渣盘 |  | 2 | 个 | 304不锈钢材质，15\*25cm |
| 100 | 不锈钢餐盘 |  | 30 | 个 | 304 不锈钢，约15×25cm |
| 101 | 牙签 |  | 10 | 包 | 木制 |
| 102 | 果汁鼎 |  | 1 | 组 | 12L不锈钢材质，可选电加热或酒精加热 |
| 103 | 5格餐盘 |  | 400 | 个 | 304#加厚不锈钢，约 35\*26\*2.3cm |
| 104 | 汤碗 |  | 400 | 个 | 304#加厚不锈钢，约 14cm，筷子，竹制，约 25cm |
| 105 | 筷子 |  | 1000 | 双 | 27cmQS 认证食品级低密度环保原料 |
| 106 | 勺子 |  | 400 | 个 | 食品级 304 不锈钢、无磁 |

**注：所有图片仅供参考**