# 杜曲街道新樊村村内道路硬化及病害路面修复项目

# 编制说明

1. **工程概况**
2. 项目名称：杜曲街道新樊村村内道路硬化及病害路面修复项目
3. 工程内容：道路工程、排水工程、拆除工程、修复工程、附属构筑物工程。
4. **编制依据**
5. 2025年《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》等国家相关规定；
6. 《陕西省市政工程基价表》（2025），《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025），《陕西省安装工程基价表》(2025)，《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）及相关配套文件进行编制；
7. 人工费按照陕建发【2021】1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；
8. 劳保费用按照陕建发【2021】1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》等其他有关文件；
9. 税金执行陕建发【2019】45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》
10. 措施执行陕建发【2019】1246号《关关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；
11. 建设工程扬尘治理专项措施费按陕建发【2017】270号；
12. 价格参考《陕西信息价》2025年07月，陕西专业测定价2025年07月及市场价；
13. 本项目采用广联达GCCP7.0，版本号7.5000.23.1编制；
14. **市政土建工程**

冯家村村道1:

1. 管沟开挖拆除及恢复路面厚度、拆除基层材料种类、厚度不明确；

**回复：**拆除路面结构按18cmC30混凝土+16cm 石灰土(含灰量8%计)。

2、混凝土边沟按图集07J306-27/03做100厚C10 混凝土垫层还是按 照图纸做300mm 厚3:7灰土垫层，请明确；

**回复：**先做C10 混凝土垫层与3:7灰土垫层同作，其中300mm 厚3: 7灰土垫层为加铺垫层

西七路、东五路：

1、机动车道中原混凝土面层拉毛工程量为2300 m², 是否有误?(加 铺面积为2190 m²)

**回复：**拉毛面积为2190 m²

1. 无管道埋深尺寸，请明确； **回复：**管道埋深0.7m 计.


通村路1、通村路2

1、道路主要工程数量表中清表面积与机动车道混凝土路面面积不一 致，是否有误?

**回复：**通村路1、通村路2为174m³。

2、砖砌挡墙高度工程数量表与大样图中不符，以哪个为准；挡墙大 样图中混凝土垫层底宽尺寸，墙厚是否正确?

**回复：**墙体高度以工程数量表为主，墙厚为370mm, 垫层厚度应为 810mm ,具体数据为 (100+60+60+370+60+60+100)



通村路3

1、道路主要工程数量表中清表面积与机动车道混凝土路面面积不一 致，是否有误?

**回复：**通村路3为136m³。

2、无管道埋深尺寸，请明确； 回复：管道埋深0.7m。

共性问题

1、沟槽开挖大样图中B、C1、C2 尺寸未标注

回复：沟槽开挖大样图各管径对应的基础尺寸参照045531-1/14.