高陵区渭阳八路给排水管道工程

图纸疑问补充

1. 高陵区渭阳八路排水工程

补充问题1、雨水污水检查井施工完成后，除工作坑以外其余检查井周圈沥青路面的恢复，根据放坡系数1:0.5计算顶面开挖后恢复面积较大，概算未考虑。

回复：渭阳排水在主干道上雨污各一个定向钻工作坑需要恢复，其余检查井均在村内道路，村内道路全段混凝土恢复，不单计算。

1. 高陵区渭阳八路至渭阳九路给水工程

1、补充：工程量中缺少人行道路面恢复。拆除混凝土路面砖251m³，恢复透水砖路面251m³。

疑问：（1）请明确补充的人行道路面具体做法。

回复：原回复表述有误，应增量15座检查井拆除沥青路面241m2，恢复沥青路面241m2.已补充在图纸中。

1. 人行道拆除及恢复是否考虑路缘石的拆除恢复，若考虑，请明确做法及工程量。

回复：考虑恢复路缘石恢复，路缘石采用尺寸为路缘石+平石，路缘石+平石恢复长度20m。人行道路恢复面积为53m2，分别位于DN32预留管道穿路4处。人行道路具体做法详见图纸。

1. 补充问题：给水检查井施工完成后，除工作坑以外其余检查井周圈沥青路面的恢复，根据放坡系数1:0.5计算顶面开挖后恢复面积较大，概算未考虑。

回复：已经在第一条中补充增加量。

河南省水务规划设计研究有限公司

**2025年5月15日**