**中南春风里小区西门道路维修工程**

**图纸答疑**

1. 土建图纸，图03同图04附注中关于坡道挡墙的基础混凝土标号不一致，请明确以哪个为准，暂按C30考虑计入。

**答复：基础混凝土标号C30；**

1. 土建图纸，图05同图06附注中坡道挡墙和挡墙基础混凝土标号C25，挡墙剖面图中标注混凝土标号C30，请明确以哪个为准，暂按C30考虑计入。

**答复：混凝土标号C25；**

1. 土建图纸，图05（非机动车道结构图一）中挡土墙3（两堵墙）无剖面图，请补充其剖面图。

**答复：已补充**

1. 请明确拆除图纸zc00中拆除砌体台阶的工程量，图中为台阶和垃圾土拆除总量。

**答复：楼梯踏步拆除量拆除混凝量为30.67m2,厚度为0.2m；清除垃圾土30.67m2,厚度为0.8m。**



1. 请明确拆除图纸zc00中1095.76m³的现状绿化垃圾土是否已经挖除堆放好，明确需不需要先挖再外运。

**答复：此部分垃圾土为先挖再外运。**

1. 图纸ZT01改造工程总平面图主要经济指标表中新旧路面找平范围平面图标注不明确，无法准确复核工程量，请明确是否以指标表中工程量为准计入。

**答复：按照指标表中的工程量进行计算。**

1. 图纸ZT01改造工程总平面图主要经济指标表中混凝土警示桩规格150\*150\*1200mm同图纸JA04警示柱一般构造图中规格150\*150\*1500mm不一致，请明确以哪个为准，暂按规格150\*150\*1500mm考虑计入。

**答复：警示桩规格为150\*150\*1500mm。**

1. 图纸ZT01改造工程总平面图主要经济指标表中小型挡石球30个，在平面图中未标注，无法复核工程量，按30个考虑计入。

**答复：已在平面图中补充标注。**

1. 图纸ZT01改造工程总平面图主要经济指标表中绿化用地面积1826.27㎡同平面图中所布绿化面积复核一致。（1）.请明确植草护坡162.77m绿化是否包含在绿化用地面面积1826.27㎡内。（2）.162.77m植草护坡回填改良土中土方是否外购（拆除图纸中1826.27㎡绿化范围内已挖除并外运0.6m厚绿化垃圾土）。（3）.拆除图纸中1826.27㎡绿化范围内已挖除并外运0.6m厚绿化垃圾土，绿化用地面积1826.27㎡种植土是否外购，若是，请明确厚度。

**答复: （1）、植草护坡绿化部分不包含在绿化用地面积内**

**（2）、这部分黄土也是外购黄土；（3）、这部分黄土为外购黄土，厚度0.6m**


1. 路面做法详图ZT02中路面找平做法采用细粒式沥青混凝土（AC-16），请明确是否正确。暂按中粒式沥青混凝土（AC-16）执行。（施工总说明中找平层为AC-10或AC-13细粒式沥青混凝土）

**答复：找平层材料为AC-16。**

1. 请明确是否将路面做法详图ZT02停车场入口做法中沥青粘油层0.5L/m改为0.5L/㎡。

**答复:按要求修改为 0.5L/㎡**

1. 路面做法详图ZT02中混凝土路缘石规格60\*20\*20cm，同详图15cm不一致。（1）.请明确15cm是否标注有误。暂按20cm考虑计入。（2）.下图中路缘石是否考虑做垫层，若做垫层，请明确其种类及厚度、宽出路面边沿多少。




**答复：现场实际按照高度20cm，宽度15cm进行施工；**

**未做垫层**

1. 请补充大理石立缘石的做法。

**答复：已补充**

1. 室外台阶结构图中所有挡墙剖面图标注基础下3:7灰土垫层宽度为沿基础外边线外放500，同剖面图宽出基础外边线400mm不一致，请明确以哪个为准。暂按宽出400mm考虑计入。



**答复: 按照宽出400mm计入**

**西安铭信项目管理有限公司**

**2025.10.31**