

**中南春风里小区西门道路维修工程**

**图纸补充答疑**


1. 土建图纸，图03附注第3条停车场坡道底板下800厚灰土垫层，同停车场入口路面做法结构图中300mm厚3:7灰土做法不一致，请明确800mm厚是否有误。

**答复：此处做法应为300mm厚3:7灰土，以停车场入口坡道结构图（03）为准。**



1. 土建图纸，图03挡墙剖面图垫层同基础间70厚防水无具体做法，请明确其做法及其具体范围。范围暂按垫层面积考虑计入。


**答复：20mm水泥砂浆找平层+丙纶布防水+50mm厚细石混凝土保护层。**




1. 土建图纸，（1）图05、06中非机动车道坡道板为200厚C25素混凝土，板底800厚3:7灰土垫层，同图纸ZT01改造工程总平面下方说明第6条非机动车道做法不一致（如下图，面层及灰土厚度均不一致）。请明确以哪个为准。
2. 图集做法中面层混凝土板标号C20、图纸06中为C25、施工图总说明中坡道采用C30混凝土，请明确以哪个为准。


**答复：（1）非机动车道做法以图05、06为准，即200mm的C25混凝土板，底部为800mm3:7灰。**

**（2）本次设计以图纸06为准，即非机动车道坡道采用C25混凝土。**

****



****

****

**西安铭信项目管理有限公司**

**2025.11.2**