**蓝田县安村镇新华村道路建设工程**

1、主要建设内容

对安村镇新华村道路硬化，保障村民正常生产生活。（1）蓝田县安村镇新华村道路建设工程（一）水泥混凝土硬化道路2120㎡(长530m，路面宽度为4m，厚度18cm)。（2）蓝田县安村镇新华村道路建设工程（二）水泥混凝土硬化道路2114㎡(长604m，路面宽度为3.5m，厚度18cm)。

2、主要工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或设计参数 | 说明 |
|  | 蓝田县安村镇新华村道路建设工程（一） |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 路面宽度4m（长度530m） |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 1144.8 |  |
| 1.2 | 弃土外运（运距4km） | m³ | 1145 |  |
| 1.3 | 路基夯实 | ㎡ | 2385 |  |
| 1.4 | 3:7灰土基层 | m³ | 715.5 |  |
| 1.5 | 18cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 2120 |  |
| 1.6 | 路肩土方回填 | m³ | 47.7 |  |
| 2 | 项目标识牌 | 座 | 1 |  |
| 二 | 临时工程 |  |  |  |
| 1 | 施工安全生产专项 |  |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程 |  |  |  |
|  | 蓝田县安村镇新华村道路建设工程（二） |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 路面宽度3.5m（长度604m） |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 1160 |  |
| 1.2 | 弃土外运（运距4km） | m³ | 1160 |  |
| 1.3 | 路基夯实 | ㎡ | 2416 |  |
| 1.4 | 3:7灰土基层 | m³ | 724.8 |  |
| 1.5 | 18cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 2114 |  |
| 1.6 | 路肩土方回填 | m³ | 54.36 |  |
| 2 | 项目标识牌 | 座 | 1 |  |
| 二 | 临时工程 |  |  |  |
| 1 | 施工安全生产专项 |  |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程 |  |  |  |

说明：本项目工程量清单由设计概算提取，供应商应结合设计图纸自行进行投标报价，由因造成风险由供应商自行承担。