**蓝田县安村镇龙村道路建设工程等项目**

1、主要建设内容

对安村镇新华村及龙村道路硬化，保障村民正常生产生活。（1）安村镇新华村水泥硬化18cm厚道路总长605m，路面宽度3.5m。（2）安村镇龙村水泥混凝土硬化道路1415.5㎡(其中路面宽度3.5m道路长233m，路面宽度4m道路长150m，厚度均为18cm)。

2、主要工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或设计参数 | 说明 |
|  | 蓝田县安村镇新华村道路建设工程（三） |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 路面宽度3.5m（长度605m） |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 1162 |  |
| 1.2 | 弃土外运（运距4km） | m³ | 1162 |  |
| 1.3 | 路基夯实 | ㎡ | 2420 |  |
| 1.4 | 3:7灰土基层 | m³ | 726 |  |
| 1.5 | 18cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 2117.5 |  |
| 1.6 | 路肩土方回填 | m³ | 54.45 |  |
| 2 | 项目标识牌 | 座 | 1 |  |
| 二 | 临时工程 |  |  |  |
| 1 | 施工安全生产专项 |  |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程 |  |  |  |
|  | 蓝田县安村镇龙村道路建设工程（二） |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 路面宽度3.5m（长度233m） |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 447 |  |
| 1.2 | 弃土外运（运距6km） | m³ | 447 |  |
| 1.3 | 路基夯实 | ㎡ | 932 |  |
| 1.4 | 3:7灰土基层 | m³ | 279.6 |  |
| 1.5 | 18cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 815.5 |  |
| 1.6 | 路肩土方回填 | m³ | 20.97 |  |
| 2 | 路面宽度4.0m（长度150m） |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 | m³ | 324 |  |
| 2.2 | 弃土外运（运距6km） | m³ | 324 |  |
| 2.3 | 路基夯实 | ㎡ | 675 |  |
| 2.4 | 3:7灰土基层 | m³ | 202.5 |  |
| 2.5 | 18cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 600 |  |
| 2.6 | 路肩土方回填 | m³ | 13.5 |  |
| 3 | 项目标识牌 | 座 | 1 |  |
| 二 | 临时工程 |  |  |  |
| 1 | 施工安全生产专项 |  |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程 |  |  |  |

说明：本项目工程量清单由设计概算提取，供应商应结合设计图纸自行进行投标报价，由因造成风险由供应商自行承担。