|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单价  表号** | **项目名称** | **计量  单位** | **工程量或  设计参数** |
| 1 |  | 左岸(护岸长417.5m) |  |  |
| 1.1 | 1 | 砂砾石开挖 | m³ | 2102.4 |
| 1.2 | 4 | 砂砾石回填（自然回填） | m³ | 384.06 |
| 1.3 | 5 | 砂砾石回填（压实度0.6） | m³ | 896.14 |
| 1.4 | 6 | C20埋石砼基础(埋石率20%） | m³ | 378.2 |
| 1.5 | 7 | C20埋石砼挡墙(埋石率20%） | m³ | 369.2 |
| 1.6 | 8 | 普通平面钢模板 | ㎡ | 2271.9 |
| 1.7 | 9 | 聚乙烯泡沫板填伸缩缝 | ㎡ | 152.1 |
| 1.8 | 10 | φ50-UPVC排水管 | m | 183 |
| 1.9 |  | 反滤包 | 个 | 260 |
| 1.10 | 11 | 余土堆至两岸 | m³ | 822.2 |
| 2 |  | 右岸(护岸长326m) |  |  |
| 2.1 | 1 | 砂砾石开挖 | m³ | 1913. |
| 2.2 | 4 | 砂砾石回填（自然回填） | m³ | 348.75 |
| 2.3 | 5 | 砂砾石回填（压实度0.6） | m³ | 813.75 |
| 2.4 | 6 | C20埋石砼基础(埋石率20%） | m³ | 304.58 |
| 2.5 | 7 | C20埋石砼挡墙(埋石率20%） | m³ | 284.64 |
| 2.6 | 8 | 普通平面钢模板 | ㎡ | 1840.6 |
| 2.7 | 9 | 聚乙烯泡沫板填伸缩缝 | ㎡ | 118 |
| 2.8 | 10 | φ50-UPVC排水管 | m | 136 |
| 2.9 |  | 反滤包 | 个 | 210 |
| 2.10 | 11 | 余土堆至两岸 | m³ | 750.5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**工程量清单**

**临时工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单价  表号** | **项目名称** | **计量  单位** | **工程量或  设计参数** |
| 1 |  | 施工临时道路 | km | 0.8 |
| 2 |  | 治污减霾费 | % | 0.6 |
| 3 |  | 其他施工临时工程 | % | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |