**周至县2025年高中小学幼儿园基础设施改造项目采购包4**

**清单编制说明**

1. **工程概况**

本项目西安市周至县新区初级中学现状雨水及污水均无排水出路，现状污水排入校区化粪池后采用抽污车定期外运；现状雨水排入小区雨水回用系统。为解决现状排水问题，

本工程分别新建雨污水管道，将学校雨污水就近排至市政排水管网。

雨水工程新建雨水管及其附属设施，新建 DN400mm 雨水管道总长 311m，配套新

建 1000×1000 雨水检查井 8 座。

污水工程新建污水管及其附属设施，新建 DN500mm 污水管道总长 493m，配套新 建 1000×1000 污水检查井 11 座。

道路工程中路面拆除，恢复，路灯拆除恢复，绿化移栽

1. **编制依据**

1、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）等；

2、本项目图纸及图纸答疑；

3、施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

4、其他相关资料。

1. **其他说明**
2. 最高限价编制采用计价软件及版本号：广联达云计价平台GCCP7.0 7.5000.23.1。
3. 余土外运按10km考虑。
4. 绿化工程除草地新铺，其他苗木均按移栽考虑。
5. 路灯利旧。