
**哑柏幼儿园图纸问题**

**哑柏镇第二幼儿园改造项目**

土建问题：

1. 基础DZ-1配筋规格不明，请明确；


答复：如下图所示：共8个短柱



2.拆除原走廊窗户后，窗洞口是否考虑新做其他项，请明确；


答复：洞口安装木门尺寸见图纸

3.一层楼梯口栅栏门材质及做法不明，请明确；



答复：焊接防攀爬不锈钢栅栏门

4.楼梯面层、防滑条材质不明，请明确；



答复：楼梯面层铺设防滑地砖地面，楼39

踏步防滑条做法见09J08 75页16 缸砖面踏步防滑条

5.穿孔铝板厚度不明，穿孔铝板是否单设龙骨，请明确。

答复：具体详见厂家二次深化设计。