**集贤幼儿园图纸问题**

**集贤镇第一幼儿园**

土建问题：

1. 新做石膏板吊顶饰面做法不明（如乳胶漆），请明确；

答复：见新图纸

2.三层中厅北立面图中定制50\*50黑钛拉丝不锈钢边框厚度不明，请明确；  
答复：1mm

3.大厅及走道吊顶高度贴管线桥架底，请明确具体高度；  
答复：见新图纸


4.大厅及走道吊顶高度提升后，原高度与新高度墙面高差部分是否修补，如修补，请明确做法及高差尺寸；  
答复：否

5.活动室、寝室拆除原地面材质、厚度不明，请明确；  
需咨询现场


6.地台铺设木地板厚度不明，请明确；  
需咨询现场

安装问题：

1. 截图中清理原吊顶至基层，请明确拆除原吊顶时是否需要拆除灯具，灯具拆除后再安装回来，还是重新购买新的，若购买新的，请明确灯具名称及规格；（共性问题：所有吊顶拆除是否均牵扯灯具拆除）  
   答复：灯具拆除后购买新灯具



1. **截图中一层至三层中厅立面图需要装灯槽暗藏LED灯带，灯带无水平路径图无法核实工程量，图中未见配管、配线电源，且LED灯带无规格及功率；**



答复：灯带规格：LED高亮灯带1X8W/m（长度共115m）； 配线：WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WC/CC（共计45m，电源就近引自照明回路）

1. 截图中一层至三层天花布置图需要嵌入式筒灯、铝方通条形灯，图中未见配管、配线电源，且嵌入式筒灯、铝方通条形灯无规格及功率；

答复：WDZ-BJY-3x2.5-JDG20-WC/CC功率见新图纸

