
图纸问题：


1. 截图中说明预留充电桩管线，请提供充电桩电缆型号、配管规格及路径图；

回复：管线sc100,路径图示虚线；35电缆，40kw/辆。配电箱待确认。




2.截图中屋面拆除隔热层，有现状钢管，请明确现状钢管是否需要移位；还是现状钢管为新做，若为新做，请明确管道材质、规格以及管道类型；

回复：不需要移位




1. 截图中玉韵楼(女生宿舍)重新处理蹲便、高质量脚阀、不锈钢槽便池，感应冲刷器等卫生洁具，请明确原有卫生洁具是否拆除，管道是否牵扯更换，若只是更换卫生洁具，请明确卫生洁具详细参数和个数；


回复：需要拆除，原有为直流槽，现更换成蹲便，参数详卫生间改造做法说明：蹲便器和蹲便隔断图集。



1. 玉韵楼截图中说明每层8个大便器，平面图中每层是6个，一共四层，共计4\*6=24个，请明确以文字说明为准还是平面图个数为准；


回复：每层6个，合计24个。





1. 截图中说明原卫生间洗手台全拆除，请明确新做洗手盆详细参数；

回复：新做做法详16J914-1 XT-11页。



6.截图中致远楼(男生宿舍)

（1）不锈钢给水管更换成PE管，请提供管道路径图以及管道规格；

回复：规格详图纸JS09,右下角标注。



（2）替换吊顶拆卸与安装修复时，请明确原有灯具和排气扇是否更换，若不需要更换，利用原有，请明确原有灯具名称和排气扇个数；

回复：均不需要更换，为施工期间方便拆卸和后续恢复安装。


直槽蹲坑变成蹲便器，请明确更换蹲便器个数以及型号，且给水、排水管道是否需要更换；

回复：每层5个，合计20个，做法详见卫生间改造做法说明；需更换排水，给水管道。

（3）。




1. 致远楼截图中说明新做不锈钢槽便池，感应冲刷器，请明确不锈钢槽便池尺寸以及感应冲刷器型号；




回复：新做立式304不锈钢小便池，规格：长3500x宽380x高1100（单位mm;钢板厚度1.2mm，感应器无型号详厂家），采购市场成品设备或定制。

1. 致远楼截图中说明小便池全拆除更换，请明确新增加小便池详细参数；



回复：同7问题，更换的新小便池为立式不锈钢槽便池。成品设备。

1. 致远楼，请明确截图中水管是更换给水管道，还是排水管道，原有管道是否拆除，若拆除，原有管道规格和长度是否同新建管道规格和长度；




回复：更换管道给水、排水管道均有。拆除原管道。原管道规格不明，长度同新建管道。

土建

一、女生宿舍


1.截图中地面重新处理防水做地胶，原卫生间地面是否为地胶地面

？重新做防水请提供新防水做法。

回复：原地面面层不清楚，要拆除，防水做法详工程做法表。


2.截图中“不锈钢槽便池感应冲刷器”未说明是需要拆除的还是需要新做。

回复：新做立式304不锈钢小便池，规格：长2500x宽380x高1100（单位mm;钢板厚度1.2mm，感应器无型号详厂家），采购市场成品设备或定制。



二、男生宿舍

1.原卫生间隔板尺寸图中未标出，请提供。




回复：无尺寸，直接按图纸中大小。

1. 直槽蹲坑拆除，请明确具体规格尺寸，拆除高度。


回复：无具体规格尺寸；按经验拆除高度按1.8米计。

三、景观


1.请提供景观详图及大样图。




2.截图中做垫层、基层、面层，请明确地面具体做法、范围。回复：详图示。



四、浴室（回复：现甲方要求删除浴室图。不做改造）

1.截图中第1条与图中所圈封堵说明不统一，请明确具体封堵数量及洞口规格尺寸。


2.截图中第3条浴室平面图中未见新建墙体开门规格尺寸。



1. 截图中第3条，外墙开门洞规格尺寸请提供。

五、屋面（回复：浴室及相关部位不再改造）

1.截图中说明提到拆除砖墙砌体，提供拆除砖墙砌体在小屋顶中的范围，墙体高度、厚度、长度。并提供新作防水卷材做法，范围。



2.提供小房子屋面防水卷材做法。