

**九峰幼儿园图纸问题**

**周至县九峰镇中心幼儿园**

土建问题：

1. 一层新做玻璃淋浴间给出参考图集为陕09J05 P68 节点2，次图集对应做法为塑料淋浴隔断，请明确玻璃淋浴间具体做法及材料规格；

 回复：已明确

1. 一、二、三层均存在拆除原有吊顶，请明确原有吊顶材质，新做吊顶材质及做法是否同原有吊顶；

回复：原有吊顶为轻钢龙骨扣板吊顶，新做吊顶为轻钢龙骨吊顶，做法详见工程用料及做法表

1. 室外新做悬浮地板龙骨规格、材质、高度、间距不明，地板材质及规格不明，请明确；

回复：已明确


4.室外新做人造草皮厚度、密度不明，请明确；

回复：已明确

安装问题：

1. 截图中拆除原有一个蹲便器，请明确原有排水、给水管道是否进行拆除或者封堵，若需要，请明确管道材质、规格或者封堵做法；

回复：不需要拆除封堵，原有给水管道接入淋浴间给水，原有排水管道改造为淋浴间排水




1. 上图中需要新做一个淋浴间，请明确淋浴器规格及材质，以及新做给水、排水管道规格及材质，给水、排水管道图中未见路径图，无法计算长度，请明确管道长度；

回复：不需要更换管道，仅需要将热水器安装后接入注水及出水管道


1. 截图中需要拆除吊顶，请明确拆除原吊顶时是否需要拆除灯具，灯具拆除后再安装回来，还是重新购买新的，若购买新的，请明确灯具名称及规格；

回复：仅拆除恢复，不需要新购



1. 请明确截图中二层只拆除洗手池底下柜子和水龙头，不拆除洗手池，请明确原有水龙头规格以及新做水龙头规格及材质；且管道是否需要拆除后新做，若需要，请明确原有管道和新做管道规格、材质及长度；

回复：仅拆除柜子，不需要处理原有管道



截图中说拆除水泥洗手池和及水龙头，请明确拆除水泥洗手池、水龙头和新做洗手池、热水器水龙头规格及材质，且管道是否需要拆除后新做，若需要，请明确原有管道和新做管道规格、材质及长度；

回复：拆除规格详图纸，新做柜子为木质柜子，尺寸详图纸，热水器水龙头为常规材质。管道不需要拆除，如果施工过程中损坏，按照破坏规格恢复

