最终磋商报价表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 磋商总报价（元） | 服务期限 | 质量标准  （合格/不合格） | 备注 |
|  | 大写：  小写： |  |  |  |

注：供应商磋商总报价不得超过最高限价或预算，否则响应文件按无效标处理

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

分项报价表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制作内容** | **工艺说明** | **规格（mm）** | **制造商** | **数量** | **单位** | **综合单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 楼层索引 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 270\*120mm |  | 36 | 个 |  |  |  |
| 2 | 楼层索引 | 外框为8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，整体电镀黄古铜；内板为1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，电镀拉丝黑钛金；内容板块为1.2mm304#不锈钢板单板电镀拉丝黑钛金可更换卡槽，文字内容为腐蚀填白漆效果； 楼层号为5mm304#不锈钢板雕刻立体实心字,电镀黄古铜； logo为单板腐蚀填专色漆。 | 546\*75mm |  | 391 | 个 |  |  |  |
| 3 | 总索引 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 230\*110mm |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 总索引 | 外框为8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，整体电镀黄古铜； 内板为1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，电镀拉丝黑钛金； 内容板块为1.2mm304#不锈钢板单板电镀拉丝黑钛金可更换卡槽，文字内容为腐蚀填白漆效果； 楼层号为5mm304#不锈钢板雕刻立体实心字,电镀黄古铜。 logo为单板腐蚀填专色漆。 | 728\*60mm |  | 60 | 个 |  |  |  |
| 5 | 车库龙门牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 520\*240mm |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 6 | 车库吊牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 360\*160mm |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 7 | 车库消防警示牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 270\*120mm |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 8 | 车库指引牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 270\*120mm |  | 13 | 个 |  |  |  |
| 9 | 车库电梯指示牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 140\*70mm |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 门牌号 | 重新编排，5mm304#不锈钢板雕刻折弯外框，1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，烤漆黑色，文字内容为5mm不锈钢板雕刻立体实心字 | 120\*240mm |  | 285 | 个 |  |  |  |
| 11 | 消防疏散图 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 160\*80mm |  | 39 | 个 |  |  |  |
| 12 | 卫生间门牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 140\*70mm |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 13 | 禁止吸烟标牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 110\*50mm |  | 83 | 个 |  |  |  |
| 14 | 卫生间指示牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 110\*50mm |  | 16 | 个 |  |  |  |
| 15 | 生态大厅指示牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 110\*50mm |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 多功能大厅指示牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 210\*100mm |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 卫生间指示吊牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 120\*60mm |  | 7 | 个 |  |  |  |
| 18 | 电梯标识牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO) | 110\*50mm |  | 31 | 个 |  |  |  |
| 19 | 通道指引吊牌 | 2㎜亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M 。（贴LOGO) | 120\*60mm |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 更换盥洗室牌子 | 5mm304#不锈钢板雕刻折弯外框，1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，烤漆黑色，文字内容为3mm不锈钢板雕刻立体实心字。 | 80\*40mm |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 21 | 楼层指引吊牌 | 外框为8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，烤漆黑色金属漆； 内板为1.2mm304#不锈钢板雕刻镂空折盒造型，电镀拉丝黑钛金； 文字内容镂空雕刻发光，内置蓝景LED防水灯，内衬乳白版。 夜晚发白光，光源4500k。 吊杆为电镀黄古铜圆管，中间拉丝杆支撑。 | 3000\*350\*100mm |  | 32 | 个 |  |  |  |
| 22 | 楼层指引吊牌 | 外框为8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，烤漆黑色金属漆； 内板为1.2mm304#不锈钢板雕刻镂空折盒造型，电镀拉丝黑钛金； 文字内容镂空雕刻发光，内置蓝景LED防水灯，内衬乳白版； 夜晚发白光，光源4500k； 吊杆为电镀黄古铜圆管，中间拉丝杆支撑。 | 2400\*320\*100mm |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 23 | 通道指示牌 | 304#1.2mm厚度不锈钢材质，不锈钢激光切割，高精折弯机械刨槽折弯，精品无缝焊接，精工打磨 ，氟碳烤漆饰面。 | 300\*450\*20mm |  | 35 | 个 |  |  |  |
| 24 | 速通款摆闸（单机芯） | 机箱尺寸：1500\*150\*990mm(长\*宽\*高)材料：周身采用SUS304拉丝不锈钢材；摆臂：304不锈钢/亚克力；通道宽度：550-1200mm；电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％； 驱动电机：直流无刷电机，DC24V；驱动方式：数字方式；红外数量：4对； 工作环境：-25℃～+75℃；相对温度：5%--90%；无结露；通行速度：25-30人/分钟； 防撞摆闸，一控一控制器、压铸开模机芯，品牌高端直流无刷电机，霍尔数字定位，遇阻返回，卧式机芯。 | 1500\*150\*990mm |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 25 | 速通款摆闸（双机芯） | 机箱尺寸：1500\*150\*990mm(长\*宽\*高)材料：周身采用SUS304拉丝不锈钢材；摆臂：304不锈钢/亚克力；通道宽度：550-1200mm；电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％； 驱动电机：直流无刷电机，DC24V；驱动方式：数字方式；红外数量：4对；工作环境：-25℃～+75℃；相对温度：5%--90% 无结露；通行速度：25-30人/分钟； 防撞摆闸，一控二控制器、压铸开模机芯，品牌高端直流无刷电机，霍尔数字定位，遇阻返回，卧式机芯； | 1500\*150\*990mm |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 人脸门禁主机 | IoT,7inch高清竖屏,触摸屏,铝本色,双摄,Linux系统,IC卡,二维码识别,人脸识别(离线版4.0),云对讲,支架式安装,含支架。 | / |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 27 | 18V开关电源 | 18V供电,导轨式安装；尺寸：78\*90\*58mm。 | 78\*90\*58mm |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 28 | 设备综合管理平台 | 2U工控机，i7-9500，内存32G，硬盘2T机械（2个2T机械盘做RAID1，支持RAID1 带1G缓存及电池，可双硬盘备份），内置社区平台软件（SW-PT-IoT-PA01，全功能），可接入门禁主机300台，终身免费质保，免费升级。 | / |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 数字IC发卡器 | 工作证、饭卡、办公室门禁卡等制卡。发卡器。操作系统为：Android8.1.0；芯片：RK3288；内存2GB.存储容量16GB;触摸屏，主副屏1920\*1080mm/800\*1280mm； | / |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 人脸采集仪 | 1080P高清网络摄像头 ,黑色,500w像素,USB\_5V供电；CMOS高感光新品传感器；极速采集和录入人脸信息； | / |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 多功能人证核验访客机 | IoT,白+黑色,双屏，13.3触摸屏+10.1触摸屏,Android操作系统,带wifi,人证核验；外观尺寸325\*368\*175mm;工作电压DC24V。 | / |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 红外系统 | 漫反射激光红外线设备；防夹设备。 | / |  | 6 | 对 |  |  |  |
| 33 | 设备水泥台基础层 | 速通摆闸地面水泥台基础处理；160cm\*100cm\*20cm。 | 160cm\*100cm\*20cm |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 34 | 测温明眸产品 | 测温系统，发烧人员预警；测温范围：30℃--45℃；640阳光屏弱化反光，支持WIFI链接，定时抓拍；自由测温点5个；广角覆盖。 | / |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 35 | 加密狗 | 防泄密设备，保障员工资料安全；加密防止设备资料被复制外泄。 | / |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 36 | 设备终端控制器 | 系统终端整体控制器；CPU:I7 内存32G 硬盘128GSSD+2TBHDD 显示器23.8寸；操作系统：win10。 | / |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 37 | 南门、东门道闸联通 | 管道施工，25QPE管子，挖渠、铺设、填埋、恢复绿化等，4B光纤熔接；挖渠尺寸为：45\*45cm；线管规格为：25mm外径,2.3mm壁厚；超五类网线；绿化影响面积为：0.45m\*300m;夜间施工，赶工期。 | / |  | 300 | 米 |  |  |  |
| 38 | 定制款玻璃隔断门 | 定制款不锈钢+钢化玻璃门（闸机旁）；根据道闸旁尺寸定制不锈钢门，尺寸：100cm\*130cm；2mm不锈钢边框，原生静电粉末喷涂防锈，6mm钢化玻璃；带黑色门锁。 | / |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 39 | 南门门卫登记窗优化 | 门卫室窗户优化改造；更换门卫室窗户，尺寸：262cm\*155cm；壁厚2mm断桥铝材质，原生铝材静电粉末喷涂防锈，汽车级EPDM三元乙丙胶条，中控钢化玻璃，玻璃厚度5mm；上方固定，下方左右滑轨推拉窗，月牙锁扣。 | / |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 40 | 定制南门小雨棚 | 无缝钢管焊接，PVDF建筑膜，2米\*3.6米；钢管为无缝钢管，材质为Q235B，焊条采用E43型；膜采用PVDF建筑膜，厚度为4mm。 | 2米\*4米 |  | 8 | 平米 |  |  |  |
| 41 | 定制东门小雨棚 | 无缝钢管焊接，PVDF建筑膜，2米\*3.6米；钢管为无缝钢管，材质为Q235B，焊条采用E43型；膜采用PVDF建筑膜，厚度为4mm。 | 2米\*4米 |  | 8 | 平米 |  |  |  |
| 42 | 南门口登记室金属字 | 登记室金属字，精工烤漆1.2mm304#不锈钢板雕刻折弯；尺寸：30cm\*120cm；单个字尺寸为30\*40cm;整体尺寸为30\*120cm。 | 30cm\*120cm |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 43 | 门禁机设备、降温设备 | 门禁机设备、降温设备；大1.5匹。（空调） | / |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 44 | 工作证（门禁卡） | 设计制作哑光面带芯片工作证IC卡（含临时工作证)含厂家技术人员录入人员信息费用。 | / |  | 3200 | 个 |  |  |  |
| 45 | 办公楼防撞条 | 办公楼、信访中心楼防撞条;尺寸：112cm\*12cm;户外可移车贴，背面不粘胶（含人工费）含手工拆除原防撞条费用。 | 112cm\*12cm |  | 600 | 条 |  |  |  |
| 46 | 电梯标识地毯 | 电梯标识地毯,尺寸：127cm\*195cm；手工定制异形涤纶长绒地毯，重量3500G/㎡；厚度30mm。 | 127cm\*195cm |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 47 | 磨砂贴 | 管委会2、3、4楼临外侧玻璃磨砂贴；150cm\*100cm含手工贴费用，约一半有栏杆地方需拆除栏杆再恢复。 | / |  | 74 | 个 |  |  |  |
| 48 | 更换演讲台logo | 会议室演讲台logo清楚并更换；尺寸：35cm\*45cm;不透明5mm亚克力材质。 | / |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 49 | 会议室背景墙 | 325会议室背景墙清理更换，宣绒布平铺；名称亚克力材质广告字；原有墙面是乳胶漆涂料；在上面平铺宣绒布，宣绒布尺寸为：5米\*2.85米；宣绒布上做9mm厚度亚克力材质的“西安浐灞国际港”名称；每个字尺寸为：30cm\*30cm。 | / |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 50 | 多功能厅主席台优化 | 多层板加厚定制舞台；铺设新的舞台，舞台尺寸为13m\*3m；舞台高度为15cm；多层板厚度为2.5cm；中间用木龙骨支撑，加急3天完成。 | 13m\*3m； |  | 39 | 平米 |  |  |  |
| 51 | 清除办公楼指定区域标识 | 清除原有墙面粘贴各种宣传标识、指向标识、logo等，原有墙面带港务区logo、破损影响的物料和废弃过期的宣传物，各种材质均有（亚克力、不粘胶贴画、KT板、PVC宣传板、不锈钢等等）；预估6人合计清理9天时间；含小型升降机4个台班 | / |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 52 | 生态大厅背景幕布 | 双喷布材质，无缝拼接工艺，内置钢管垂吊平整；尺寸：10米\*15米；双喷布尺寸为10米\*15米；下面用内置钢管垂平；租赁小型升降机一天；3名工人进行安装，高层作业。 | 10米\*15米 |  | 150 | 平米 |  |  |  |
| 53 | 浐灞国际港教育局会议室 | 原标识清除，更换新墙面logo,宣绒布平铺；名称亚克力材质广告字；原有墙面是乳胶漆涂料；在上面平铺宣绒布，宣绒布尺寸为：4.6米\*2.65米；宣绒布上做9mm厚度亚克力材质的西安浐灞生态区教育局”名称；每个字尺寸为：20cm\*20cm。 | / |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 54 | 会议室带logo桌牌 | 重要会议室桌牌更换；尺寸：20cm\*10cm；均为亚克力材质。 | / |  | 58 | 个 |  |  |  |
| 55 | 多功能厅会议室设备优化 | 多功能厅会议室桌布、地毯等含原logo的部分设施清除更换；1、定制新的会议桌布2个，墨绿色丝绒布材质；尺寸为20.2m\*1.6m；2、清除多功能厅带港务区老logo物料；3、定制灰色地毯60平米；灰色3A级抗菌混纺材质；4、20个360°鹅颈式无线充电话筒；抗干扰无线U段接受。 | / |  | 60 | 平米 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |

注：所有单价为全费用综合单价，包含但不限于拆除及恢复费用、制作费、安装费、到场运费、垃圾外运费、税费等。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：