标的名称：应急避难场所提升改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术参数与性能指标** | **行业** |
| 1 | 对讲机 | 30 | 台 | ★1.使用距离：双频5公里  2.双段双显双待·全点阵显示  3.200组记忆频道、24个记忆广播电台  4.信道：频率模式/存储模式  5.宽窄带选择(25kHz/125kHz)  6.声控发射  7.语音提示，身份识别  8.收音机频率模式/存储模式  9.中英文编程软件,可用电脑写频  10.紧急报警、遥晕/遥毙/唤醒  11.语音扰频DTME ·PTTID ·AN显示·频率扫描·亚音频扫描 | 工业 |
| 2 | 对讲机 | 30 | 台 | ★1.使用距离：15公里  2.测频功能VOX免提  3.电池容量：4800mAH  4.待机时间：6天待机时间，2-3天使用时间  5.产品功能点：超长待机、扫描功能、一键组呼、 跳频功能、无线复制、报警功能 | 工业 |
| 3 | 多功能反光背心 | 150 | 件 | 1.颜色 ：荧光黄  2.高亮反光条  3.多功能口袋  4.面料：网布  5.印字：经开应急 | 工业 |
| 4 | 手提式应急灯 | 50 | 个 | 1.手提灯  ★ 2.续航时间：强光6-8小时，弱光≧15小时电池使用  3.最远照射距离达到≧1500m  4.充电方式：TYPE-C充电，带USB输出，可给手机等充电  5.电池容量：≧8800mah  6.防护等级：IP66  7.符合国家标准：GB 17945-2024 | 工业 |
| 5 | 防寒服 | 100 | 件 | 1.颜色：以经典的藏青色或黑色为主，耐脏且具有专业感，同时便于在各种环境下识别；  2.印字：在防寒服的左胸、后背上方显著位置印 “经开应急” 字样，字体为醒目的白色，采用反光材料印刷，确保在光线较暗的环境下也能清晰可见；  3.款式：中长款设计，衣长一般在膝盖以上 10-20 厘米左右，既能有效覆盖身体保暖，又便于行动。领口为立领或可翻折的风帽设计，可有效阻挡寒风灌入；袖口采用松紧收口设计，防止冷风进入；  4.面料耐摩擦色牢度：≧3级；  5.面料、里料、填充物：100%聚酯纤维；  6.功能：隔水性能好、透气排湿、防风防寒、一衣多穿。 | 工业 |
| 6 | 轮椅 | 5 | 辆 | 1.材质：铝合金  2.坐垫内里材质：海棉  3.功能：可折叠、带坐便 | 工业 |
| 7 | 塑料托盘 | 10 | 个 | 1.类型：网格川字  2.尺寸：100\*100\*15  3.重量：10±0.5公斤  4.颜色：蓝色  5.材质：HDPE（新料） | 工业 |
| 8 | 防潮垫 | 100 | 个 | 1.规格(长\*宽\*厚)：1850mm\*600mm\*30mm  2.重量：≦1.35KG ；  3.最大承重：≦200KG；  4.床面材质:75D春亚纺复合面料  5.特性：自动充气、隔潮防湿、柔软舒适、方便收纳、轻巧便捷。 | 工业 |
| 9 | 雨伞 | 200 | 把 | 1.款式：黑色直柄  2.材质：碰击布，抗强风，高密度拒水；  3.尺寸：长≧100cm，撑开≧130cm,测量尺寸±3cm偏差。 | 工业 |
| 10 | 仓库货架 | 10 | 组 | 1.尺寸：2米高，\*2米宽,深度60cm  2.层数：4层  3.承重≧300kg  4.颜色：蓝色 | 工业 |
| 11 | 全身式安全带 | 50 | 根 | 1.款式：5点式，悬挂双背带式安全带  2.安全带材质：涤纶  3.执行标准：GB 6095-2021 | 工业 |
| 12 | 可折叠担架 | 10 | 个 | 1.尺寸：约208\*55\*13cm  2.材质：采用高强度铝合金材料和牛津革制成  3.面料为80%涤纶、20%面斜纹TC纱卡  4.颜色：橙色  5.成品重量≦4.6kg/套  6.承重约≧160KG | 工业 |
| 13 | 保温毯 | 50 | 个 | 1.材质:铝膜  2.展开后:160 x210cm  3.特点:隔热防冷、预防休克，可用于搬运伤员、保暖御寒防晒等 | 工业 |
| 14 | 六合一多功能手电 | 100 | 把 | 1.材质：铝合金  2.重量≦400g  3.照明距离：前灯300米  ★4.功能：具有USB输出功能，太阳能可充电、安全锤、割刀器、强磁、指南针、蜂鸣器等  5.电池规格：内置≥2000MAH  6.光源：LED | 工业 |
| 15 | 折叠床 | 100 | 张 | 1.样式结构:救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。  2.尺寸:1850mm\*700mm\*350mm  3.面料:PVC 涂层布666dtex666dtex。颜色:蓝色  4.钢架结构:(1)焊接钢管 Q195 25mmX1.1mm  (2)钢板Q195 Q235 t2.0mm  5.配件:(1)天蓝涤纶线带:  28X4/22mmX2.0mm，断裂强力≥1600N;28X2/19mmX0.5mm，断裂强力≥400N；28X4/50mmX1.8mm，断裂强力≥2500N  (2)活动三节环:Q195~Q23524mmX17mm  6.床体正面上半部分印有自色“应急救灾”字样  7.包装:包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋外包装用双层瓦楞纸箱，每个纸箱内四张床，中间用瓦楞纸板隔开每个纸箱内需附产品检验单一张。  8.产品符合民政部MZ/T015.1-2010行业标准。 | 工业 |
| 16 | 睡袋 | 100 | 个 | 1.规格(长\*宽)：210cm\*80cm  2.填充物：中空棉  3.里料：涤纶  4.重量：≧2500克  5.颜色：迷彩  6.结构：信封式 | 工业 |
| 17 | 被褥 | 100 | 套 | 1.被子尺寸：2100mm×1480mm  2.褥子尺寸：1950mm×900mm  3.被套：纯棉面料  4.棉胎：聚酯纤维  5.重量：棉被2500g，褥子1500g，质量允差≤5.0%。  6.外观：整洁美观，面、胎吻合，铺面均匀平坦，四边平直，四角方正，厚薄一致，无缺花，不塌边，无板结，纤维蓬松，手感柔软，无棉块，线路顺直，缝合牢固。 | 工业 |
| 18 | 床单、被罩 | 100 | 套 | 1.印染工艺：活性印染  2.织造工艺：斜纹  3.材质：纯棉  4.尺寸：床单110\*210cm、被套150\*210cm | 工业 |
| 19 | 枕头 | 100 | 个 | 1.印染工艺：活性印染  2.织造工艺：斜纹  3.材质：纯棉 | 工业 |
| 20 | 毛巾 | 200 | 条 | 1.材质：100%纯棉  2.尺寸：33\*74cm | 工业 |
| 21 | 夜视仪  （核心产品） | 2 | 台 | 1.分辨率:1920x1080  2.视场角:≥4.0°x3.0°，红外望远镜  3.侦查距离:>3km  4.连续工作时间8h(常温)  5.供电方式:支持外部电源供电，支持电池供电  6.使用方式:支持手持和三脚架接口  7.主机重量:≤3kg(含电池)  8.充电器具备快充功能  9.环境适应性:贮存温度:-35℃~65℃，工作温度:-20℃~60℃  10.主要功能：  1）气压+海拔高度  2）微光全彩/红外夜视  3）微光夜视、白天高清传感器组合  4）支持无线图传  5）支持高清拍照/录像  6）支持文件存储、回放、删除功能  7）支持电子变倍功能  8）通过无线网络传输模块与已有的后端网络互通，完成情报上传  9）支持时间显示  10）支持分划样式选择  11）放大倍率10倍  12）物镜口径≥50mm  13）最近对焦为1.0m-2.0m之间 | 工业 |
| 22 | 冬季马甲 | 100 | 件 | 1.版型：直筒型  2.门襟：拉链  3.领型：立领  4.是否连帽：不连帽  5.厚薄：加绒  6.图案：纯色  7.颜色：黑色  8.类别：加绒马甲 | 工业 |
| 23 | 夏季马甲 | 100 | 件 | 1.印字要求：“经开应急”  2.立体多口袋，3M防静电，植入导电纤维，360度高亮3M反光条车前灯照射路程可达300米，面料透气耐磨，拉链顺滑。 | 工业 |
| 24 | 风向标 | 1 | 套 | 1.高度：10米  2.风向袋：1.5m长，带反光条，带定滑轮可手动升降  3.构件材质：钢管  4.钢管型号：Φ102/Φ89  5.不含施工安装  6.提供设计图纸 | 工业 |
| 25 | 听诊器 | 5 | 个 | 1.全长80cm,听头材质：合金，外径43.5cm，耐用专利设计，音质传递稳定  2.抗菌医用硅胶胶管，胶管长67cm，抗压防裂，长久使用不变形，抗菌率99%  3.膜片：一体式悬浮可调振动膜（第三代），多频技术，适应多种场景，灵敏捕捉细微声波  4.耳挂材质：不锈钢  5.柔性耳塞，密封隔绝外界噪音 | 工业 |
| 26 | 血压计 | 5 | 台 | 1.5.5英寸背光大屏360°立体袖带99\*2组记忆值  2.智能加压袖带自检  3.全覆盖气囊  4.误动作提示  5.不规则脉率提示  6.充电长续航  7.可设置静音  8.高精度芯片 | 工业 |
| 27 | 安全帽 | 100 | 顶 | 1.款式：盔式安全帽  2.材质：ABS材质  3.专业头部安全防护，达到国标 |  |
| 28 | 防护手套 | 100 | 双 | 抢险救援抗震扑火手套  1.面料材质:芳纶+棉手套  2.具备阻燃性能，热稳定性能，耐磨，抗切割，耐撕破性，抗机械穿刺性能 | 工业 |
| 29 | 灭火器 | 100 | 个 | 1.类型：5kg手提式干粉来火器  2.成分：ABC-NHH,PO:(75%)+(NH4)S0¡(15%)  3.20℃有效喷射时间与工作压力:有效喷射时间:17s+3s，工作压力:1.2MPa  4.标准：新国标、符合国家要求GB 4351-2023 | 工业 |
| 30 | 垃圾桶 | 30 | 个 | 1.容量：240L  2.材质：高密度PE料（全新原料）  3.可挂车带轮 | 工业 |
| 31 | 多功能铲 | 50 | 把 | 1.材质:420不锈钢、6061铝合金  2.铲头结构:快速多角度转换  3.手柄颜色:黑色、灰色  4.产品规格:四节管铲总长:102CM/三节管铲总长:79CM  5.重量:四节1840G/三节1510G  6.功能:铲、锄头、一体柄小刀、开瓶器、锯子、割绳器、冰锥鱼叉、打火棒、指南针、口哨、钨钢破窗器、电筒  7.包装:配便携尼龙袋 | 工业 |
| 32 | 简易工具箱 | 20 | 个 | 1.家用维修综合组套：29件套（01.一字螺丝刀、02.电工胶布、03.一字精密螺丝刀、04.十字精密螺丝刀、05.十字螺丝刀、06.数显电笔、07.8PC内六角、08.美工刀、09.3M卷尺、010.老虎钳、011.活动扳手、012.羊角锺、013.膨胀螺丝盒）  2.尺寸:31x22x7CM | 工业 |
| 33 | 便携式燃气灶 | 20 | 个 | 1.炉具类别：气炉（不含气瓶）  2.磁吸式安全阀，过压保护，双重密封  3.重量：约2.1KG（不含气瓶）  4.燃料种类：丁烷含量大于95%的气罐  5.功率：3.5KW强劲火力，快速升温，聚焦热力  6.阀体：锌合金双重保护阀体；炉头：耐高温铝压铸炉头；上盖：800度搪瓷双重防风上盖；炉身：铁板冲压+喷粉工艺；旋钮：ABS  7.搪瓷环形防风圈，聚风防火，充分燃烧  8.压电式电子打火器，点火10000次  9.无极旋钮开关，多段火力，自由调节  10.升级内置导热板，稳定导热，高效燃烧 | 工业 |
| 34 | 救生圈 | 100 | 个 | ★1.材质：高密度聚乙烯売体，采用闭孔型发泡材料，塑料颜色稳定、抗老化；  2.橙色，带银色反光条；  3.圈体印有中国船级社(CCS)标识。  4.提供中国船级社合格证 | 工业 |
| 35 | 安全绳 | 50 | 米 | 1.设计、外观和加工要求： 安全绳应由原纤维制成，为夹心绳、连续结构，主承重部分由连续纤维制成，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，每根安全绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管  2.破断强度：安全绳按规定方法试验，最小破断强度≥30kN  3.延伸率：安全绳按规定方法试验，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%  4.直径：安全绳按规定方法测量，直径：9.5mm±0.5mm  5.耐高温性能：安全绳按规定方法试验，经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象  6.产品符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》的要求 | 工业 |
| 36 | 防火隔离带工具 | 30 | 套 | 锯：  1.手锯外形尺寸（长\*宽）mm：480\*90  2.齿数：不少于60齿  3.锯齿长度mm：390  4.锯齿厚度mm：1  5.锯齿硬度HRC：47  刀：  1.刀总长mm:360  2.刀体长度mm:245  3.刀臂厚度mm:3  4.刃口硬度mm:54  5.质量mm:0.47  斧头：  1.斧头厚mm：31  2.斧刃长mm：100  3.手把长度mm：345  4.质量kg：0.96  工具杆：  1.金属材料，两节直径为25mmm 的钢管、可维合连接，装拆方便 | 工业 |
| 37 | 物资扫码枪 | 2 | 把 | 1.扫描精度：5mit  2.抗震能力：1-1.5M  3.产品净重：700g  4.参数解码类型:一维,二维  5.无线传输距离:0-40M  6.无线传输类型:2.4GHz  7.传输方式:无线  8.光源:影像  9.扫描介质:纸质,屏幕,薄膜  10.电池容量:1501-2000mAh  11.内存容量:1.1-2MB | 工业 |
| 38 | 物资二维码打印机 | 2 | 台 | 1.机身尺寸：130\*89\*60mm  2.打印精度：203dpi  3.电池：1500mAh\*2(双节电池)  4.出纸宽度：42mm  5.打印宽度：36mm  6.打印方式：行式热转印  7.充电方式：TYPe-C 5V\*1A手机充电头  8.机身重量：约390g(含酸带+标签)  9.显示方式：TFT彩屏  10.连接方式：USB、蓝牙  11.充电时间：3~4H  12.执行标准：GB 4943.1 | 工业 |
| 39 | 救生衣 | 100 | 件 | 1.尺寸：50\*40cm  2.面料：加厚牛津化纤布  3.物理性能指标：经、纬向拉断强度800N；经、纬向密度106根(10cm)  4.浮力材料：EPE聚乙烯泡沫（即闭孔型泡沫塑料），发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象  5.每件浮力≥150N  6.缝线为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度≥22N  7.缚带断裂强度≥1200N。配快速卡扣，结实牢固，在激流中不易使救生衣脱落而造成人员伤亡。  8.救生衣颜色为橙色，配高音哨笛1只，逆向反光片≥200c㎡,单件质量≤0.8kg。  9.执行标准：符合GB/T32227-2015要求，衣体印有中国船级社(CCS)标识。  10.提供中国船级社合格证 | 工业 |
| 40 | 沙袋 | 1000 | 个 | 1.材质：帆布  2.尺寸：30\*70CM（不含沙子） | 工业 |
| 41 | 高频哨 | 30 | 个 | 1.声级强度：≥115分贝  2.无滚珠三气室设计，即使在非常潮湿的条件下也可以吹响  3.咬合处带有橡胶缓冲垫，保护牙齿  4.人体工程学设计适合抓握：带有可拆卸挂绳 | 工业 |
| 42 | 防汛应急抢险包 | 100 | 个 | 包内配置：9件套(包体、便携式手电、应急毛毯、防滑手套、便携式工兵铲、医用急救包（一次性医用橡胶检查手套、医用酒精棉片、盐水清洁湿巾、碘伏棉棒、酒精棉棒、氨纶弹性绷带、医用胶带、三角绷带、医用纱布片、止血带、透气创可贴、安全别针、安全剪刀、敷料镊子、医用冰袋、CPR人工呼吸面罩）、求救哨、多功能雨衣、安全绳) | 工业 |
| 43 | 防汛膨胀袋 | 3000 | 个 | 1.吸水膨胀袋  2.膨胀时间:3-5分钟吸水后  3.重 量：约20公斤  4.材质:无纺布  5.使用环境:淡水环境  6.尺寸：约40\*60cm | 工业 |
| 44 | 防毒面具 | 10 | 个 | 1. 透气性：吸气阻力≤29pa、呼气阻力≤90pa 2. 泄漏率：≤0.01% 3. 耐温范围：-30℃至45℃ 4. 重量：≤560克 5. 视野：总视野≥60%，双目视野≥15% 6. 防护时间：≥1h | 工业 |
| 45 | 橡皮艇 | 6 | 艘 | 1. 长度：≥2.7米 2. 宽度：≥1.5米 3. 载重：≥800kg 4. 核载人数：≥2 5. 船体材质：PVC夹网材质、厚度≥0.9mm、抗撕裂强度≥450N 6. 气室：≥3 7. 适应温度：-30℃至70℃ 8. 抗风等级：≥6级 | 工业 |

**备注：供应商在填写中小企业声明函时，应对以上产品进行逐项声明。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市运动公园应急避难标识升级更换清单** | | | | | | |
| 序号 | 位置 | 现有标志 | 现行标志 | 规格尺寸/CM | 数量 | 备注 |
| 1 | 北门口功能分布图 |  |  | 260X75 | 1 | 整体更换画面（2块平面图吕布画面） |
|
|
|
| 2 | 北门口标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 3 | 风扬路标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 4 | 公园西北角标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 5 | 西门口功能布局图 |  |  | 260X75 | 1 | 整体更换画面（2块平面图吕布画面） |
|
|
|
| 6 | 西门口标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 7 | 未央路绿化带中标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 8 | 文景路风八十字西北角标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
| 9 | 公园西南角标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 10 | 南门口功能布局图 |  |  | 260X75 | 1 | 整体更换画面（2块平面图吕布画面） |
|
|
|
| 11 | 南门口标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 12 | 政务服务中心门口标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 13 | 外侧篮球场外上墙（应急厕所） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 14 | 外侧篮球场外草地地标（应急厕所） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 15 | 东南侧标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 16 | 东门口标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 17 | 东门口功能布局图 |  |  | 260X75 | 1 | 整体更换画面（2块平面图吕布画面） |
|
|
|
| 18 | 东北角标志牌 |  |  | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 19 | 东门内指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
| 20 | 体育馆8号门侧前立柱（应急棚宿区） |  |  | 20X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
| 21 | 北门体育馆前立柱（应急综合管理） |  |  | 20X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面字 |
|
|
| 22 | 足球场后西山地标（应急厕所） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 23 | 健桥内侧指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 24 | 足球场挂网标志（应急棚宿区） |  | 换位至湖心岛中心空地区域 | 20X150 | 1 | 预埋混凝土基础，蓝色烤漆柱子3M反光字 |
|
|
|
|
| 25 | 足球场外地标（应急棚宿区） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
| 26 | 足球场挂网标志（应急停机坪） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 27 | 网球场挂网标志1（应急棚宿区） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 28 | 网球场挂网标志2（应急棚宿区） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 29 | 网球场挂网标志3（应急棚宿区） |  |  | 86X50 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 30 | 笼式足球场挂网标志（应急棚宿区） |  |  | 86X50 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 31 | 湖心岛篮球场挂网标志1（应急棚宿区） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 32 | 湖心岛篮球场挂网标志2（应急棚宿区） |  |  | 86X50 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
|
|
|
|
| 33 | 网球场服务中心立柱（应急综合管理） |  |  | 20X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 34 | 康桥内右侧地标（应急厕所） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 35 | 康桥内指指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 36 | 儿童迷宫旁地标（应急棚宿区） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 37 | 南门左前地标（应急棚宿区） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 38 | 南门口指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 39 | 康乐园外圈立柱（应急棚宿区） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 40 | 康乐园外圈地标（应急厕所） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 41 | 荷塘曲桥指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 42 | 水泵房侧前指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 43 | 水泵房上墙标志（应急水泵房、应急蓄水池） |  |  | 80X40 | 2 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 44 | 宏景小学后立柱（应急棚宿区） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
| 45 | 西门内指向标 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 46 | 锦桥外圈指向标 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
| 47 | 健桥外圈指向标 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 48 | 碰碰车旁立柱（应急供电） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 49 | 东门内立柱（应急停车场） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 50 | 碰碰车场指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 51 | 儿童游乐场上墙（应急厕所） |  |  | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 52 | 外篮球场指向标 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 53 | 外篮球场立柱（应急综合管理） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 54 | 外篮球场立柱（应急棚宿区） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 55 | 外篮球场地标（应急棚宿区） |  |  | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜 |
|
|
|
|
| 56 | 东岭指向牌 |  |  | 50X180 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜双面 |
|
|
|
|
| 57 | 香堤立柱（应急供电） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| 58 | 南门口右侧立柱（应急棚宿区） |  |  | 20X150 | 1 | 3M7年级反光膜双面字 |
|
|
|
|
| **城市运动公园避难场所标志新增标志清单** | | | | | |  |
| 序号 | 位置 | 新增现行标志 | | 规格尺寸/CM | 数量 | 备注 |
| 1 | 艺体中心 |  | | 60X30 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 2 | 体育馆8号门 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 3 | 体育馆东南角 |  | | 60X30 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 4 | 体育馆东南角 |  | | 60X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 5 | 体育馆北门前空地 |  | | 20X150 | 1 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子 |
| 6 | 综合馆 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 7 | 体育馆6号门 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 8 | 体育馆8号门 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 9 | 东北角垃圾房 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 10 | 8号门 |  | | 20X150 | 1 | 预埋混凝土基础烤漆导视柱子7年级反光膜 |
| 11 | 两辆发电车 |  | | 80X40 | 2 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 12 | 微型消防站 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 13 | 东门保卫室 |  | | 86X50 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 14 | 四个门口 |  | | 80X40 | 4 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子7年级反光膜 |
| 15 | 四个门口 |  | | 80X40 | 4 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子7年级反光膜 |
| **经开第一中学应急避难场所标志优化清单报价** | | | | | | |
| 序号 | 位置 | 新增现行标志 | | 规格尺寸/CM | 数量 | 备注 |
| 1 | 艺体中心 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 2 | 45号楼之间 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 3 | 操场东南角 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 4 | 艺体中心 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 5 | 实验楼前篮球场 |  | | 80X40 | 1 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子7年级反光膜 |
| 6 | 食堂 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 7 | 6号公寓隔壁楼 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 8 | 5号公寓 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 9 | 操场西面 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 10 | 大操场 |  | | 86X50 | 2 | 预埋混凝土基础烤漆导视 |
| 11 | 艺体中心 |  | | 80X40 | 2 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 12 | 2号公寓 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 13 | 校门口右侧 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 14 | 国高楼侧 |  | | 80X40 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 15 | 立柱指示牌 |  |  | 12X50X11 | 4 | 预埋混凝土基础，2MM铝板烤漆柱子7年级反光膜 |
| 17 | 避难场所主标志校门口 |  | | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 18 | 进入校门口空地 |  | | 90X45 | 1 | 2MM铝板3M7年级反光膜（挂墙） |
| 19 | 校门口 |  | | 80X40 | 1 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子7年级反光膜 |
| 20 | 校门口 |  | | 80X40 | 1 | 预埋混凝土基础，白色烤漆柱子7年级反光膜 |
| 21 | 功能布局图 |  | | 82.5X150 | 1 | 2MM铝板3MUV打印（挂墙） |
| 22 | 物资房粉刷 |  |  | 80平米 | 96 | 墙面处理批腻子乳胶漆粉刷 |