### 2025年大明宫遗址区道路保洁、绿化养护、设施维护事宜（设施维护标段）投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年大明宫遗址区道路保洁、绿化养护、设施维护事宜（设施维护标段）** | | | | | | | |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 税率 | 备注 |
| **一、道路围墙维护** | | | | | | | |
| 1 | 更换琉璃瓦 [项目特征] 1.名称:更换琉璃瓦 2.规格:20.5\*20 3.找平层:30厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除清理破损琉璃瓦 2.安砌新琉璃瓦 | m | 80 |  |  |  |  |
| 2 | 零星砌砖 [项目特征] 1.砌砖:MU7.5标准砖砌 2.厚度:240标准砖砌 [工作内容] 1.垫层清理铺筑 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 零星项目一般抹灰 [项目特征] 1.抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹灰 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 水质涂料 [项目特征] 1.涂料颜色:随原墙面颜色 2.涂料种类:外墙涂料 3.工艺:水质涂料3遍 4.找平:防水腻子2遍找平 [工作内容] 1.基层打磨 2.刷防水腻子 3.刷水质涂料 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | - |  |  |
| **二、道路设施维护** | | | | | | | |
| 1 | 更换雨水篦子井框盖 [项目特征] 1.规格:Φ750\*45mmm 2.材质：重型球磨铸铁框盖 [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 56 |  |  |  |  |
| 2 | 更换高强道牙 [项目特征] 1.名称：60\*35\*15cm C30高强混凝土道牙 2.砂浆层:2cm厚M10水泥砂浆 3.后背：15×15cmC20商砼 [工程内容] 1.拆除破损道牙 2.垃圾清理 3.铺设新道牙 4.养护 | m | 120 |  |  |  |  |
| 3 | 更换丁式道牙 [项目特征] 1.材料：C30混凝土道牙（80\*25\*8cm） 2.砂浆层:2cm厚M10水泥砂浆 3.后背：10×10cmC20商砼 [工程内容] 1.拆除破损道牙 2.垃圾清理 3.铺设新道牙 4.养护 | m | 300 |  |  |  |  |
| 4 | 更换重型球磨铸铁井框盖 [项目特征] 1.规格:Φ800mm 2.材质：重型球磨铸铁井框盖 [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 45 |  |  |  |  |
| 5 | 更换重型可调式球磨铸铁井框盖 [项目特征] 1.规格:Φ700mm 2.材质：重型球磨铸铁井框盖 [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 45 |  |  |  |  |
| 6 | 更换石材树池围牙 [项目特征] 1.材料品种、规格:500\*100\*60mm花岗岩 2.砂浆层:2cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除破损树坑石材并外运垃圾 2.恢复树坑石材 | m | 200 |  |  |  |  |
| 7 | 更换平石 [项目特征] 1.材料：C30混凝土（50\*39\*10cm） 2.砂浆层:2cm厚M10水泥砂浆 [工程内容] 1.拆除破损平石 2.垃圾清理 3.铺设新平石 4.养护 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |
| 8 | 更换消防栓 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.名称:地上式消火栓 3.型号:SS 100/80、65-1.6Mpa [工程内容] 1.挖土方 2.安装 3.回填 4.垃圾外运 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 9 | 更换石材 1.材料:白麻色火烧面花岗岩石板 2.规格:300\*300\*60mm 3.砂浆层:3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除破损石材面层 2.垃圾清理 3.铺设石材面层 4.养护 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 标志标线 [项目特征] 1.形式:横道线 2.材质：热熔漆，厚度5mm [工作内容] 1.画线 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |
| 11 | 更换防坠网 [项目特征] 1.名称：防坠网 [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 12 | 更换透水砖 [项目特征] 1.材质:300\*150\*60mm透水砖 2.砂浆层:2cm厚M10水泥砂浆 [工程内容] 1.拆除破损砖面层 2.垃圾清理 3.铺设透水砖 4.养护 | ㎡ | 800 |  |  |  |  |
| 13 | 开缝灌缝、机补路缝 [项目特征] 1.规格:缝宽1cm以外 [工作内容] 1.灌缝、补缝 | m | 380 |  |  |  |  |
| 14 | 铣刨并恢复沥青面层（7cm） [项目特征] 1.7cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.1cm透层油 | ㎡ | 2500 |  |  |  |  |
| 15 | 铣刨并恢复沥青面层（12cm） [项目特征] 1.12cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.1cm透层油 3.路面冲洗 4.夜间施工 [工程内容] 1.铣刨 2.外运 3.铺筑 4.碾压 5.切缝、冲洗 | ㎡ | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | 维修更换绿化带护栏 [项目特征] 1.现场焊接 [工作内容] 1.拆除旧护栏 2.维修护栏 3.水泥混凝土预埋件固定 4.现场焊接加工 | m | 200 |  |  |  |  |
| 17 | 更新收水井/检查井、升井（综合考虑） [项目特征] 1.规格:长 800宽450 2.砖砌:120厚MU7.5标准砖砌 3.拆除原收水井 [工作内容] 1.拆除原收水井 2.清理垃圾 3.井筒破损部分修复 4.安装收水井 | 座 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 清理检查井 [项目特征] 1.清理淤泥、垃圾等 [工作内容] 1.清理检查井 2.淤泥晾晒 3.垃圾清运 | 座 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 清理收水井 [项目特征] 1.清理淤泥、垃圾等 [工作内容] 1.清理检查井 2.淤泥晾晒 3.垃圾清运 | 座 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 透水混凝土拆除及恢复 [项目特征] 1.拆除原混凝土面层、基层25cm并恢复C30透水混凝土 2.平整基层 3.模板支设 4.混凝土搅拌、运输 5.路面切缝、填缝 6.喷涂封闭剂 7.垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原混凝土面层 2.平整基层 | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 21 | 道路设施巡查 [项目特征] 1.名称:道路设施巡查 [工程内容] 1.市政道路路面设施巡查 2.市政道路防汛巡查 | 工日 | 365 |  |  |  |  |
| 22 | 抽水 [项目特征] 1.名称:水泵 2.规格:5kw [工程内容] 1.使用 | 台班 | 80 |  |  |  |  |
| 23 | 垃圾清运（工程量暂定） [项目特征] 1.装车 2、运输 3、现场清理 [工作内容] 1.装车 2.运输 3.现场清理 | m3 | 20 |  |  |  |  |
| 24 | 屋面及防水 [项目特征] 1.屋面防水 2.找平层：20厚1:2.5水泥砂浆 3.卷材、涂膜品种，涂膜厚度、遍数、增强材料种类：2厚单组分聚氨酯涂料 隔离层：聚酯纤维无纺布 保护层：20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.防水工程涂膜防水层 2.基层 3.保护层 4.其他 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 更换档车石 【项目特征】 1.材质：天然石材 2.规格：高70cm，外露45cm，埋深2 5cm，圆柱形φ200 【工作内容】 1.拆除、外运并恢复透 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | 载货汽车 1.规格：8T [工作内容] 1.装车 2.运输 | 台班 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | 大型疏通车 1.大型 [工作内容] 1.疏通 | 台班 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 市政护栏 | m | 100 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | |  |  |  |
| **总计（元）** | | | | |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：