高新区2025年卫生户厕改造项目工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **项目特征** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 基坑开挖及回填 | 挖土方及回填 【项目特征】 1.土质要求：砂砾石土层；2.化粪池基坑土方开挖；3.按定额规则计算；4.运距自行考虑5.已考虑放坡及工作面；6.细砂回填 【工程内容】 1.土方开挖；2.装卸、运输；3.细砂回填 | m3 | 6 |
| 2 | 垫层 | 垫层 【项目特征】 1.砼强度等级：C20；2.拌合料要求：商品砼 【工程内容】 砼制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1.32 |
| 3 | 厕所墙体砌筑120墙体 | 红砖砌筑 【项目特征】 1.墙体厚度：120mm；2.砖规格强度等级：≥A3.5；3.外径1600mm\*1250mm\*2700mm，砖砌筑,厕屋面积≥2m2，净高≥2m 【工程内容】 1.砂浆制作、运输；2.砌砖；3.勾缝；4.砌筑；5.材料运输 | m2 | 6.75 |
| 4 | 墙面抹灰 | 墙面一般抹灰（砌体墙）  【项目特征】  1.自拌1:3水泥砂浆抹灰抹面，压实赶光；2.刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）  【工程内容】  1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层 | m2 | 21.28 |
| 5 | 彩钢瓦屋面 | 彩钢瓦屋面 【项目特征】 1.彩钢瓦屋面；2.前沿突出墙面30cm，侧面超出墙面20cm 【工程内容】 1.基层清理；2.屋面安装 | m2 | 4.07 |
| 6 | 窗户及门 | 窗户及门 【项目特征】 1、门洞尺寸：800\*2000；2.窗户尺寸：400\*600；3.窗户≥0.24m2（带窗纱） 【工程内容】 1.门、窗制作、运输、安装；2.五金安装；3.刷防护材料、油漆 | 套 | 1 |
| 7 | 线路开关及灯 | 线路开关及灯具 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格综合考虑；2.敷设部位或线制:管内穿线；3.灯具及开关安装；4.电线：厕屋距离20m内必须接通，超过20m将线甩出，群众自行接通；水管：厕屋距离5m内必须接通，超过5m将水管甩出屋外2m，群众自行接通。 【工程内容】 1.配线；2.管内穿线；3.灯具及开关安装 | 项 | 1 |
| 8 | 地砖、墙砖 | 地砖、墙砖  【项目特征】  1.地面300\*300地砖；2.0.9m高的内墙面：300\*600砖  【工程内容】  1.水泥砂浆铺贴，白水泥擦缝；2.基层清理3.材料运输 | m2 | 7 |
| 9 | 厕屋内外刷白及地面硬化、外墙刷蓝（高度1m) | 【项目特征】 1.厕屋内外刷白及地面硬化；2.外墙刷蓝（高度1m) 【工程内容】 1.基层清理 ；2.抹面层 | 项 | 1 |
| 10 | 卫生间上水和接通化粪池下水 | 【项目特征】 1.卫生间上水；2.化粪池下水；3.土方开挖及回填 【工程内容】 1.土方开挖及回填 ；2.管道安装 | 项 | 1 |
| 11 | 蹲便及水箱 | 【项目特征】 1.直通式陶瓷蹲便器安装（安装防臭帽）；2.水箱安装；3.土方开挖及回填 【工程内容】 1.材料采购、运输及安装 | 套 | 1 |
| 12 | 预埋三格式化粪池 | 新型注塑翁池 【项目特征】 1.壁厚≥3.5mm 2.总容量≥1.5m3 【工程内容】 1.材料采购、运输及安装 | 套 | 1 |
| 13 | 排气管 | 【项目特征】 1.出厕屋500mm 2.有防雨帽 【工程内容】 1.材料采购、运输及安装 | 项 | 1 |
| 14 | 垃圾外运 | 【项目特征】  垃圾外运  【工程内容】  垃圾装车、运输及消纳 | 项 | 1 |