**采购包2（铜川市应急指挥中心建设项目办公家具采购）清单汇总表**

1、以下技术参数本次采购基本要求，供应商投标产品应相当于或优于该参数要求。

2、本采购包核心产品为“黑超仟皮座椅”。

3、本次采购为固定总价包干。供应商报价时，应包含本次采购清单范围内且达到该标准的所有产品的出厂价（含辅材）、运输费、保险费、安装费、调试费、人工费、材料费、机械费使用费、管理费、利润、税金等达到使用条件的一切费用。如有漏项，应被认为包含在其他产品价格中，结算时不再调整。

4、供应商在填写《中小企业声明函》时，本采购包采购标的所属行业均为“工业”。

| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **技术规格** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演讲台 | 张 | 1 | 1.尺寸：≥高1050×长 870×宽600mm 2.材质：钢木结合材料，桌面采用实木板或实木颗粒板 3.外观：桌表面应平整，色泽均匀，无明显划痕、气泡、色差等缺陷。 |
| 2 | 会议桌 | 张 | 4 | 1.尺寸：≥高1600×长1400×宽750mm  2.▲桌面：总厚度≥25mm，采用框架结构；框架采用≥90mmx45mm实木板或实木颗粒板； 3.▲材料及制作工艺：桌子采用整体结构,全榫卯制作工艺；全部采用实木板或实木颗粒板，木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，色泽均匀，纹理清晰，质地细密,无明显节疤、腐朽、虫眼，不翘曲、变形等缺陷； 4.▲油漆：采用优质环保油漆,密闭涂饰,五底三面里外无死角全喷涂工艺。符合GB18581-2020、GB/T23994-2009、H)2357-2014、HG/T3950-2007 标准，抽样基数>1kg，VOC 含量<10g/L，游离甲醛<15mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量<15mg/kg，卤代烃总和含量<0.01%，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量<50mg/kg，可溶性元素(铅、镉、铬、汞)未检出，抗菌性能(白色念珠菌)>99%。 |
| 3 | 会议条桌 | 张 | 32 | 1.尺寸：≥高1450×长1400×宽 750 mm 2.▲材质：采用≥25mm厚实木板或实木颗粒板，符合国标环保等级，封边技术PUR，易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点 3.▲油漆：采用优质环保油漆,密闭涂饰,五底三面里外无死角全喷涂工艺。符合GB18581-2020、GB/T23994-2009、H)2357-2014、HG/T3950-2007 标准，抽样基数>1kg，VOC 含量<10g/L，游离甲醛<15mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量<15mg/kg，卤代烃总和含量<0.01%，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量<50mg/kg，可溶性元素(铅、镉、铬、汞)未检出，抗菌性能(白色念珠菌)>99%。 |
| 4 | 会议桌 | 张 | 1 | 1.尺寸：长方形长度≥6000毫米，宽度≥750毫米，圆形直径尺寸≥6500毫米； 2.▲材料及制作工艺：桌子采用整体结构,全榫卯制作工艺；全部采用E1级实木颗粒板，木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，色泽均匀，纹理清晰，质地细密,无明显节疤、腐朽、虫眼，不翘曲、变形等缺陷； 3.▲油漆：采用优质环保油漆,密闭涂饰,五底三面里外无死角全喷涂工艺。符合GB18581-2020、GB/T23994-2009、H)2357-2014、HG/T3950-2007 标准，抽样基数>1kg，VOC 含量<10g/L，游离甲醛<15mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量<15mg/kg，卤代烃总和含量<0.01%，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量<50mg/kg，可溶性元素(铅、镉、铬、汞)未检出，抗菌性能(白色念珠菌)>99%； 4.▲桌面：总厚度≥ 50mm，采用框架结构，卯工艺；框架采用≥ 90mmx45mm 实木板或E1级实木颗粒板，芯材,12mm 厚；桌面框架与芯材四周交接处具有防变型伸缩缝；桌面底部均分4根25mmx25mm 开穿连加强横以防变形加强； 5.五金符合 QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，抽样基数>20件，300h 乙酸盐雾试验(ASS)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂(镀)层对基体的保护等级达到 10 级。 |
| 5 | 座椅 | 把 | 8 | ▲框架：金属  ▲饰面材质：黑牛皮 扶手类型：固定不锈钢扶手  搁脚：不带搁脚 人体工学功能：有人体工学功能  旋转：不可旋转  升降：不可升降 头枕：不带 是否带滚轮：不带滚轮  ▲尺寸：坐高≥380mm。 ▲坐深：≥420mm。  ▲坐宽：≥360mm。 ▲靠背高度：≥275mm。  ▲扶手内宽:≥440  ▲扶手高：≥160mm。 |
| 6 | 座椅 | 把 | 80 | 框架：金属  ▲饰面材质：黑超仟皮 扶手类型：固定不锈钢扶手  搁脚：不带搁脚 ▲人体工学功能：有人体工学功能  旋转：不可旋转  升降：不可升降 头枕：不带 是否带滚轮：不带滚轮  ▲尺寸：坐高≥380mm。 ▲坐深：≥420mm。  ▲坐宽：≥360mm。 ▲靠背高度：≥275mm。  ▲扶手内宽:≥440  ▲扶手高：≥160mm。 |
| 7 | 保密柜 | 个 | 8 | 每组尺寸≥深1000\*宽570\*高2500mm,根据房间尺寸组合使用，六层双面存放采用一级冷轧钢板，一次成型工艺地盘≥3.0m  立柱≥1.2mm 做4道加强筋 隔板≥1.2mm  挂板≥1.1mm 做4道加强筋 地上平铺轨道，不破坏地面，两列之司配置防撞条，防止碰撞产生噪音 |
| 8 | 单人床 | 套 | 13 | 床：≥1500\*2000mm，含1个床头柜、2套1.5米\*2米的被褥、被套、床单 |